УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 4
 ___________/Е.С.Матюшенко/
«___»  _________  2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт кровли здания  МАДОУ № 4

•	Условия выполнения работ
Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, сметной документацией и проектной документацией, являющимися приложениями к документации об открытом аукционе в электронной форме.
Подрядчик должен обеспечить во время производства работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия согласно действующим нормам и правилам, а также сохранности материалов до подписания Акта о приемке выполненных работ.
Требования к организации работ:
•	перед началом выполнения работ Заказчику должны быть представлены все сертификаты на материалы, подтверждающие соответствие заявленных технических характеристик;
•	перед началом выполнения работ Заказчику должны быть предоставлены образцы изделий каждого наименования материалов;
•	подрядчик в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта разрабатывает и представляет на согласование Заказчику график производства работ;
•	перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить от лица своей организации ответственное лицо;
•	подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий настоящей документации об аукционе в электронной форме. 
•	подрядчик обязан обеспечить разгрузку, безопасное размещение инструментария, инвентаря, спецодежды, конструкций, материалов и оборудования в согласованном с Заказчиком месте складирования.
•	обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
•	подрядчик обязан обеспечить сохранность конструкций, помещений не включенные в Работы
•	в процессе производства работ поверхности предохранять от атмосферных осадков и производственных жидкостей. На открытом воздухе кровельные работы вести при отсутствии атмосферных осадков
•	осуществлять ежедневно по окончании работы очистку крыши от остатков материала и мусора, загружая последние в контейнеры или бачки, и опускать их на землю с помощью крана или лебедок. Сбрасывать мусор с крыши не допускается. В связи с возможным падением с крыши инструмента, материалов устроить вдоль наружных стен зданий ограждение зоны в соответствии со СНИП 12-03-2001, СНИП 12-04-2002.
•	работы производить только в отведённой зоне работ.  
•	осуществить после окончания работ уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.
•	заказчик в течение всего срока ремонта контролирует объемы и качество выполненных работ с проведением соответствующих проверок. При необходимости привлекаются эксперты, осуществляющие оценку качества. В случае обнаружения дефектов, Заказчик составляет соответствующий акт, который представляет подрядчику для принятия необходимых мер по их устранению. 
•	выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей технический надзор за проведением работ по договору, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов
•	подрядчик должен информировать Заказчика за день до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ должна подтверждаться подписанием Заказчиком и Подрядчиком состава освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы будут выполнены без подтверждения Заказчика, или он не будет проинформирован об этом, или будет информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее
•	оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ;
•	немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок
•	подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. 

•	Требования к качеству выполняемых работ
Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СНиП, действующих на территории Российской Федерации. Качество должно распространяться на весь объем работ и использованные при их выполнении материалы. Подрядчик должен своевременно устранить недостатки и дефекты, которые не позволят нормально эксплуатировать объект и выявлены при приемке работ, за свой счет в срок, установленный Заказчиком.  
Инструмент, необходимый для выполнения работ должен обеспечивать минимальное пылеобразование.
Подрядные работы должны быть выполнены с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда в строительстве в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство». Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ выполняются в соответствии с требованиями СП 2.2.3.1384-03.

3. Виды выполняемых работ
1.Демонтажные работы:
•	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (ТЕР46-04-008-01, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр).
•	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (ТЕРр58-1-1, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) (ТЕРр58-2-2, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (ТЕР46-04-008-01. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)

2.Монтажные работы: 
•	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) (ТЕР12-01-020-01, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам (100 м) (ТЕРр58-20-7, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (ТЕР10-01-003-01, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр) 
•	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (устройство жалюзийных решёток) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) (ТЕР10-01-012-01. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр. Применительно)
•	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
(100 м2 проемов) (ТЕР10-01-044-12. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Простая окраска масляными составами по дереву: стен (решёток жалюзийных) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЕР15-04-024-01. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (Площадок выхода на кровлю) (100 м2 покрытия) (ТЕР10-01-083-05. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр. Применительно)
•	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного (Трапов) (100 м2 покрытия) (ТЕР10-01-083-04. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр. Применительно)
•	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЕР13-03-002-04. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр) 
•	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ТЕР20-02-004-01. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м) (ТЕРр58-20-2, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) (ТЕРр58-20-3, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (ТЕР12-01-002-09. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (ТЕР12-01-004-01. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (ТССЦпг-01-01-01-041. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
•	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) (ТССЦпг-03-21-01-005. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)

•	Требования к применяемым материалам при выполнении работ 
•	применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2017 года, не поврежденными, разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество
•	применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Приказ ГУГСП МВД России от 17 ноября 1998 г. № 73с) должны иметь сертификат пожарной безопасности госслужбы пожарного надзора и должны соответствовать гигиеническим нормам и санитарным правилам (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19 июля 2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 30 апреля 2009 г.);
•	копии сертификатов заверяются печатью и подписью представителя подрядной организации. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия. Срок предоставления гарантии качества применяемых материалов с момента установки должен быть не меньше гарантии, установленной производителем.; 
•	все материалы должны быть серийными, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем, и свободно поставляться на территорию Российской Федерации на момент подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
-	при возникновении сомнений у Заказчика в качестве материалов и изделий, Заказчик вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случая, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы.

•	Требования к основным используемым материалам и оборудованию с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении:
1.	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм (шт.) (ТССЦ-301-7783. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
Должен соответствовать требованиям: СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация внутренней канализации из полипропиленовых труб», где в п.4.13 установлены правила проектирования и монтажа вентиляционных клапанов. Предназначен для предотвращения срыва гидрозатвора с сантехнических приборов, а также для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационной сети в помещение.
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) (ТССЦ-102-0056, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр) 
Должны соответствовать требованиям: ГОСТ 8486-86 (Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия), ГОСТ 24454-80*(Пиломатериалы хвойных пород. Размеры)
Доски обрезные хвойных пород предназначены для ремонта деревянных элементов конструкции крыши. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов  не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.
Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и небрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).
3.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II (м3) (ТССЦ-102-8007, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
Должны соответствовать требованиям: ГОСТ 8486-86. Доски обрезные хвойных пород предназначены для ремонта деревянных элементов конструкции крыши. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов  не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.
Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).
4.	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2 (м2) (ТССЦ-203-0253, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
Должны соответствовать требованиям: ТССЦ-203-0253, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр. Предназначены для освещения и вентиляции чердачного помещения.
5.	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) (ТССЦ-113-8071, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
Должен соответствовать требованиям: ТУ 2499-027-24505934-05 (ОКП 249990). Предназначен для внутренних и скрытых деревянных конструкций из любых пород древесины жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий (жилые помещения, мансарды, чердачные и стропильные системы при нормальных условиях эксплуатации), а также всех видов транспорта.
6.	Листовая сталь. Металлочерепица 
Должна соответствовать требованиям: ГОСТ 14918-80 (Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия), ГОСТ 21631-76 (Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия), ГОСТ 24045-94 (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия), ГОСТ 24045-94 (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия).
Предназначены для кровельного покрытия, смены обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов). 
Толщина листа металла не должна быть менее 0,35-0,6 мм;
Поверхность стального листа должна быть с обоих сторон покрыта оцинкованным или алюминиево-цинковым покрытием, весом не менее 270 гр./кв.м.;
Толщина полимерного покрытия, наносимого на лицевую поверхность листа не должна быть менее: 22-25 мкм. для покрытия полиэстер, 35 мкм. – для покрытия матовый полиэстер, для покрытия Prelaq и Пурал- не менее 50 мкм., для покрытия Пластизол – не менее 50 мкм.
7.	Грунтовка ГФ-021
Должна соответствовать требованиям: ГОСТ 25129-82, ТУ 2499-027-24505934-05 (ОКП 249990). Предназначена для подготовки (огрунтовки) металлических поверхностей.
8.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) (ТССЦ-101-4128, Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр)
Предназначены для поддержания технических характеристик целостности покрытия.