**Техническое задание**

**на поставку 3-х ярусных выкатных кроватей**

**1. Описание объекта закупки:**

 Поставка 3-х ярусных выкатных кроватей для нужд МАДОУ д/с комбинированного вида №6 «Зоренька», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Акри, вл. 44, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Образование» утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино от 09.12.2019 г. № 3780-п

**2.Функциональные и технические характеристики объекта закупки:** 3-х ярусные выкатные кровати

**3. Источник финансирования, КБК, ОКПД, ОКВЭД:**

Внебюджетные средства

ОКПД 2 : 31.09.12.122 «Кровати деревянные для детей»

ОКВЭД: 36.14 – «Производство прочей мебели»

КОЗ: 01.05.06.04.05 – «Тумба-кровать трехьярусная выкатная»

**4. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней после подписания договора**

**5. Срок оплаты товара: в течении 30(тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи товара**

**6. Краткие характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** | **Технические характеристики** |
|  | 1 | Кровать 3-х ярусная выкатная | 7 | шт | Габаритный размер: 1545х696х826 мм. В раздвинутом состоянии глубина кровати составляет 2550 мм. Состоит из 4-х предметов: короба и 3-х кроватей. Кровати оснащены колесными опорами (прямоходами) и задвигаются под короб. Кровать малая:Расстояние от пола до спального места – 120 мм.Габариты спального места – 1300х607 мм.Кровать средняя:Расстояние от пола до спального места – 330 мм.Габариты спального места – 1370х607 мм.Кровать большая:Расстояние от пола до спального места – 550 мм.Габариты спального места – 1440х607 мм.Габариты ярусов:верх - 1472х670х700 мм.центр - 1402х670х485 мм.низ - 1332х670х270 мм.Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Спальное место – МДФ толщиной 8 мм. Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Опоры колесные (прямоходы). Каркас кровати - ламинированное ДСП 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, защищенный противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). |

**7. Общие функциональные требования к товару:**

Все товары (продукция) должны поставляться готовыми к его монтажу у получателей.

Все поставляемые товары (продукция) должны быть новыми (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом и иным обременением.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания товарных накладных или универсального передаточного документа, но не менее срока гарантии производителя на поставляемый товар.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность качества Товара во время его транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

Все оборудование должно быть новым, комплектующие – не бывшие в употреблении.

Поставка товара в случае, если содержащаяся в сопровождающих его документах и на этикетках информация о нем не соответствует наименованиям и (или) показателям идентификации, или является недостоверной, признаётся фальсифицированным и считается непоставленным.