**Техническое задание**

**На оказание автотранспортных услуг по перевозки готовых обедов в 2021году**

**Планируемы период оказания услуг: с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.**

**1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемое количество дней | 365 дней |
| Количество поездок (туда и обратно) завтрак, обед , ужин | 3 поездки |
| Планируемое время одной поездки | 2 часа |
| Общее количество часов | 2190 часов |

**2. Место, условия, сроки оказания услуг**

Приготовление пищи осуществляется Заказчиком.

Оказание автотранспортных услуг по перевозки готовых обедов для 20 человек в таре заказчика ежедневно в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. включительно.

Перевозка готового питания между территориями по адресам:

1.Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина д.46 - Московская область, г.о.Ступино, с. Липитино, ул. Клубная, вл.15 кор.3 – доставка груза ( готовое питание)

2. Московская область, г.о.Ступино, с. Липитино, ул. Клубная, вл.15 кор.3 - Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина д.46 – доставка пустой тары.

Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время: завтрак в интервале 09-00 – 09-30, обед и полдник в интервале с 12-00 до 12-30, ужин в интервале с 18-00 до 18-30. Максимальный срок доставки питания Исполнителем не должен превышать 0,5 часа до приема пищи. Минимальный срок доставки питания не должен превышать 0,25 часа до приема пищи.

**З. Вид транспортного средства:**

**- Автомобиль типа : Цельнометаллический фургон с грузовым отсеком грузоподъемностью до 1,5 т. предназначенный для перевозки продуктов питания**

**4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.**

***Сопутствующие услуги*** : Погрузо-разгрузочные работы , обеспечение сохранности перевозимого груза.

**5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки.**

В случае поломки транспортного средства в рабочее время исполнитель обязан предоставить идентичное транспортное средство в течении 1 часа.

**6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.**

Транспорт его содержание и шофёр-экспедитор должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.5.021-94.

Доставка продуктов, а так же готовых блюд осуществляется транспортным средством Исполнителя, имеющим санитарный паспорт и отвечающим санитарным нормам и правилам.

Исполнитель осуществляет перевозки на специально предназначенном или специально оборудованном транспортном средстве для перевозки пищевых продуктов, в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пунктом 3.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 №98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 2.3.2.1324-03».

Для транспортировки пищевых продуктов должен выделяться специальный транспорт. Запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились ядохимикаты, бензин, керосин и др. сильнопахнущие и ядовитые вещества.

Транспорт, используемый для перевозки пищевых продуктов, должен быть чистым, в исправном состоянии, кузов машины должен иметь гигиеническое покрытие, легко поддающееся мойке.

Шофер-экспедитор (экспедитор) обязан иметь при себе личную медицинскую книжку, строго соблюдать правила личной гигиены и правила транспортировки пищевых продуктов.

Мойка и обработка транспорта, предназначенного для перевозки пищевых продуктов, должны осуществляться в автохозяйствах. Санитарная обработка пищевого транспорта должна производиться в специально оборудованных моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации, иметь горячее водоснабжение, моющие и дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь для мытья кузовов.

Все расходы связанные с содержанием и эксплуатацией автотранспорта входят в стоимость договора.

Перевозка груза должна осуществляться с учетом требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденного Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.

Исполнитель несет полную ответственность за целостность и сохранность грузов в пути.

Исполнитель осуществляет погрузо-разгрузочные работы, обработка грузов по требованиям Заказчика.

**Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при оказании услуг по предмету запроса предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка, товарный знак, модель, страна происхождения транспортного средства** | **Наименование показателей** | **Минимальные значения показателей** | **Максимальные значения показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться.** | **Значение, предлагаемое участником** | **Ед. изм.** |
|  | Форд Транзит цельнометаллический или эквивалент | Тип кузова |  |  | фургон |  | - |
| Цвет кузова | белого или серого цвета |  |  |  | - |
| Общее число посадочных мест | от 2, с ремнями безопасности | до 4, с ремнями безопасности |  |  | - |
| Внутренние  освещение фургона | потолочные плафоны, не менее 2 |  |  |  | шт. |
| Число дверей | не менее 3 | до 5 |  |  | Шт. |
| Мощность двигателя | не менее 126 | не более 183 |  |  | л.с. |
| Внутренний объем фургона | от 7 | до 12 |  |  | м3 |
| Наружный объем фургона | не менее 11 |  |  |  | м3 |
| Наружный размер длины фургона | от 2500 | до 4000 |  |  | мм |
| Наружный размер ширины фургона | не менее 1600 | до 1800 |  |  | мм |
| Наружный размер высоты фургона | более 1300 | до 1800 |  |  | мм |
| Площадь внутреннего отсека по полу | от 4,5 | до 7 |  |  | м2 |
| Максимальная грузоподъемность автомобиля |  | до 1500 |  |  | кг |
| Экологический класс | свыше 3 |  |  |  | евро |
| Покрытие пола фургона |  |  | листы стали |  |  |
| Задние двери |  |  | Двустворчатые, распашные на 270 градусов |  |  |