**Техническое задание**

**на изготовление и монтаж печатной продукции для нужд**

**МАУ «Объединенная дирекция парков»**

1. **Характеристики и количество предмета закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Прессвол**Разработка макета силами Исполнителя.Полноцветная печать. Размеры печатного полотна: 2500мм. х 3000 мм.Материал основания: баннерная ткань Frontlit либо аналог.Плотностью не менее 510г/м2.Основная структура полиэстеровая ткань (полиэфир).Волокна 1100/1100 dtex.Цвет белый.Растяжимость ткани 1800/1600 N/5 cm.Сопротивление разрыву 220/200 N.Усиление полей в 2 слоя.Люверсы по периметру Ф-12мм за картинкой (на полях) через 300 мм. Доставка и монтаж баннера силами Исполнителя.  | **шт** | **12** |
| **2** | **Баннер на сцену (фон)**Разработка макета силами Исполнителя.Полноцветная печать. Размеры печатного полотна: 5850мм. х 4600мм. Материал основания: баннерная ткань Frontlit либо аналог.Плотностью не менне 510г/м2.Основная структура полиэстеровая ткань (полиэфир).Волокна 1100/1100 dtex.Цвет белый.Растяжимость ткани 1800/1600 N/5 cm.Сопротивление разрыву 220/200 N.Усиление полей в 2 слоя.Люверсы по периметру Ф-12мм за картинкой (на полях) через 300 мм. Доставка и монтаж баннера силами Исполнителя.  | **шт** | **15** |
| **3** | **Баннер на низ сцены**Разработка макета силами Исполнителя.Полноцветная печать. Размеры печатного полотна: 12000мм. х 1600мм. Материал основания: баннерная ткань Frontlit либо аналог.Плотностью не менне 510г/м2.Основная структура полиэстеровая ткань (полиэфир).Волокна 1100/1100 dtex.Цвет белый.Растяжимость ткани 1800/1600 N/5 cm.Сопротивление разрыву 220/200 N.Усиление полей в 2 слоя.Люверсы по периметру Ф-12мм за картинкой (на полях) через 300 мм. Доставка и монтаж баннера силами Исполнителя.  | **шт** | **15** |
| **4** | **Информационные таблички.**Разработка макета силами Исполнителя.Изготовление и монтаж информационных табличек. Материал табличек: оцинкованная сталь и пластина ПВХ (на усмотрение Заказчика).Способ нанесения на таблички оцинкованной стали: УФ печать. Толщина ПВХ пластин: не менее 4 мм.Дополнительная ламинация: не менее 1 слоя. Обязательная обработка граней, углов и поверхностей оснований табличек от сколов и заусенцев. | **м2** | **15** |

1. **Срок оказания услуг:** с даты заключения договора по 31.12.2021г.
2. **Место поставки и монтажа:**

Доставка и монтаж осуществляется в Центральный парк и структурные подразделения (локальные парки) МАУ «Объединённая дирекция парков Богородского городского округа Московской области» по адресам:

- Центральный (городской) парк Богородского городского округа- г. Ногинск, ул. Леснова д.2 (территория парка);

- Глуховский парк Богородского городского округа- г. Ногинск, ул. Краснослободская (территория парка);

- парк Роща Богородского городского округа – Богородский городской округ, п. Обухово (территория парка);

- парк Волхонка Богородского городского округа- г. Ногинск, ул. 28 июня (территория парка);

- парк Липовая аллея Богородского городского округа – г. Электроугли, ул. Парковая (территория парка).

**3. Срок изготовления товара:** в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика.

**4. Требования к поставке и монтажу товара:** Поставка и монтаж товара осуществляется силами Исполнителя за его счёт. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Монтаж вышеперечисленных позиций на территории Заказчика производится с применением грузоподъемного оборудования силами сотрудников Исполнителя, имеющих удостоверение (работы на высоте) с использованием систем удерживания и позиционирования.

**5. Требования к качеству товара:** Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.