# VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование и адрес Заказчика.**

 Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение социального обеспечения Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист».

 Сокращенное наименование: ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист»

 Юридический и фактический адрес: 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 94/2

 Адрес электронной почты: kcsor.optimist@mosreg.ru

**2. Источник финансирования.**

Средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности 2021г.

**3. Адрес поставки товаров.**

 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 94/2

**4. Перечень поставляемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. Изм.** | **Кол-во** | **Технические характеристики товара** | **Эскиз** |
| **1** | Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE | **Шт.** | **2** | Дрель-шуруповертКоличество скоростей работы: 2Питание от аккумулятораДиаметр патрона: 1.5 – 13 ммМакс. число оборотов холостого хода: 1400 об/минФункции реверс, тормоз двигателяДополнительные режимы работысверление**Особенности конструкции:** фиксация шпинделя, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включенияАккумуляторКоличество аккумуляторов в комплекте: 2Емкость аккумулятора: 1.5 А·чНапряжение аккумулятора: 18 ВСъемный аккумулятор: даОсобенности и габаритыУпаковка: кейсОсобенности: cъемный аккумулятор**Подробная комплектация**два аккумулятора, зарядное устройство, кейс | C:\Users\admin\Desktop\nv_18769926.jpg |
| **2** | Перфоратор BOSCH GBH 240  | **Шт.** | **2** | Перфоратор Bosch GBH 240 с оптимизированной конструкцией редуктора обеспечивает максимальную скорость сверления в своем классе. Мягкая накладка способствует удобству в работе. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.Технические характеристики:- Вес: 2,8 кг;- Виброзащита: нет;- Количество режимов: 3;- Мощность: 790 Вт;- Длина кабеля: 4 м;- Габариты: 367х82х210 мм;- Предохранительная муфта: да;- Регулировка частоты вращения: есть. | C:\Users\admin\Desktop\3.jpeg |

Качество поставляемого товара не должно угрожать безопасности жизни, здоровью работников Заказчика, охране окружающей среды.

 Весь поставляемый товар должен быть *сертифицирован (если товар подлежит сертификации)* и соответствовать требованиям нормативных документов.

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

 Товар должен быть упакован. Упаковка и тара, в которой транспортируется товар, должны обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при доставке и погрузке-разгрузке к конечному месту эксплуатации. Упаковка и тара должны быть безвозвратной.

 Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).

**5. Гарантийные требования:**

 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок хранения товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

 Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.