**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА**

**на приобретение** комплекта уличного оборудования по ФГОС

**в МАДОУ Большеалексеевский д/с комбинированного вида «Калинка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Сведения о заказчике:**  Наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Большеалексеевский детский сад комбинированного вида «Калинка» городского округа Ступино Московской области  Место нахождения: 142853, Московская область, городской округ Ступино, село Большое Алексеевское, улица Школьная, владение 4 тел.: 8-496-645-96-34  Адрес электронной почты: mdoubolshealekseevskiydskalinka@mail.ru  Руководитель: Рычкова Надежда Николаевна |  |
|  | **2. Предмет договора:** приобретение комплекта уличного оборудования по ФГОС |  |
|  | **3. Начальная (максимальная) цена контракта:** 101 900,00 (сто одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек) |  |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора:  Начальная (максимальная) цена договора определена путем запроса коммерческих предложений. В стоимость комплекта уличного оборудования по ФГОСвходит **доставка до адреса Заказчика, разгрузка и установка на территории ДОУ**. |  |
|  | **3.1. Объем товара, требования к техническим характеристикам и качеству товара,**  **требования к безопасности, поставляемого товара и иные показатели, связанные с**  **определением поставляемого товара потребностям заказчика.** | | |

Все товары (продукция) должны поставляться готовыми к его монтажу у получателей.

Все поставляемые товары (продукция) должны быть новыми (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом и иным обременением.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность качества Товара во время его транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

Все оборудование должно быть новым, комплектующие – не бывшие в употреблении.

Поставка товара в случае, если содержащаяся в сопровождающих его документах и на этикетках информация о нем не соответствует наименованиям и (или) показателям идентификации, или является недостоверной, признаётся фальсифицированным и считается непоставленным.

Требования к качеству и безопасности материалов:

Комплект уличного оборудования по ФГОС должен соответствовать ГОСТу

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром (комплект уличного оборудования по ФГОС), предусмотренные действующими нормативными документами:

- сертификаты соответствия;

- санитарно-эпидемиологические заключение;

Вся исполнительная документация предоставляется вместе с товаром.

**3.2. Требования к товарам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара (функциональные, технические, качественные, *эксплуатационные*)** | **Страна  происхождения** | **Ед. изм.** | **Количество единиц товара** |
| 1 | Песочница | Детская песочница с крышкой и складными лавочками, предназначена для активного отдыха детей.  Материал:  каркас - доска хвойных пород, крышка - влагостойкая фанера не менее 12-18 мм., Покрытие 2-компонентная полиуретановая краска КВИЛ.  Оцинкованный крепеж  пластиковые заглушки в местах резьбовых соединений.  Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов.  Возрастная группа от 1 года  Размеры: 2000\*2000\*300(500)мм | Россия | Шт. | 1 |
| 2 | Домик игровой | Домик предназначен для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из домика с лавочками и пола.  Домик  Боковины, лавочки и столики изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Высота сидений равняется 250 мм. Крыша выполнена из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Упоры для столиков сделаны из металлической трубы диаметром 32 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3,2 мм.  Пол  Пол изготовлен из ламинированной фанеры FW, сорт 1/1 с одной стороны сетчатое покрытие ГОСТ 3916.1 толщиной 18 мм. Высота пола равняется 100 мм. Пол крепится к вертикальным опорам с помощью шурупов-глухарей диаметром 8 мм, длиной 80 мм. Опоры изготовлены из клееного деревянного бруса 80х80 сосновой породы сорта АА с закругленными углами. Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающим и УФ стойким акриловым пропиточным антисептическим лаком для дерева ТУ 2313-005-32998388-2011. По краям опоры оканчиваются металлическими подпятниками, выполненными из неравнополочного оцинкованного уголка 40х70х3.  Материалы  Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. Фанерные детали и тематические рисунки красятся эмалью ВД-АК-1179 ТУ 2313-012-32998388-2010 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  Монтаж  Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов.  Возрастная группа от 2-х лет  Размеры: 1500\*1500\*2000 | Россия | шт. | 1 |
| 3 | Игровой домик (беседка) | Беседка предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из каркаса с лавочками и столик.  Каркас  Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 8645. Крыша, фронтон, боковины, лавочки, декоративные элементы из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм. Боковины, лавочка изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Высота сидений равняется 360 мм.  Столик  Верхние и нижние поперечные опоры сделаны из профиля 40х20 с толщиной стенки 2 мм ГОСТ 8645. Ножки столика изготовлены из 32 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3,2 мм.  Материалы  Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. Фанерные детали красятся эмалью ВД-АК-1179 ТУ 2313-012-32998388-2010 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы.  Монтаж  Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов.  Возрастная группа от 2-х лет  Размеры: 1600\*1400\*1700 | Россия | шт. | 1 |

Метизы все оцинкованы.

Соответствует ГОСТ Р52301-2013, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ТУ 968960-001-01282236-2015

- доставка комплекта оборудования по ФГОС до адреса Заказчика, разгрузка и установка на территории ДОО.

|  |
| --- |
| **Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,** установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам:  - сертификат соответствия  - санитарно-эпидемиологическое заключение. |
| **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:**  Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания товарных накладных или универсального передаточного документа, но не менее срока гарантии производителя на поставляемый товар. |
| **Объем предоставления гарантий качества на выполненные работы, обязанности подрядчика в гарантийный период:** весь комплект уличного оборудования по ФГОС должен соответствовать заявленному качеству. |
| **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** |
| **Место доставки:** 142853, Московская область, городской округ Ступино, село Большое Алексеевское, улица Школьная, владение 4  **Условия выполнения работ:** доставка всего комплекта уличного оборудования по ФГОС должна быть выполнена Поставщиком в один день (разово) и в указанные в договоре сроки.  **Сроки выполнения работ:** согласно условиям договора. |
| **Порядок формирования цены договора** |
| **Цена договора** должна включать в себя затраты на изготовление, доставку, разгрузку и установку комплекта уличного оборудования по ФГОС, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |