**Извещение от 13.01.2022 года**

**о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку светопрозрачных конструкций для нужд ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН»**

**(№**32111015542**)**

Приложение №1

**техническое задание**

**на поставку** светопрозрачных конструкций из ПВХ

**для нужд ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН».**

1. **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Характеристика товара** |
| 1. | Окно ПВХ | 11 | шт. | Окно ПВХ трехстворчатое, открывание двух створок - поворотно/откидное, одна створка – глухая.  Профиль - КВЕ 58 (или эквивалент)  Фурнитура – Roto (или эквивалент)  Размер окна, м – 2,00х1,36 (± 10 см).  Доска подоконная ширина не менее 450 мм – 3,51 м.  Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 400 мм, толщина 10 мм – 11,02 м.  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м – 11,02 м.  **Перед поставкой изделия необходим предварительный замер проема специалистом Поставщиком.**  Стеклопакет: 4-10-4-10-4  Тип стеклопакета: двухкамерный  Цвет ПВХ профилей: белый  Цвет уплотнителя: черный или серый  Тип штапика: стандартный  Товар при поставке должен быть собран и иметь установленную фурнитуру, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях.  Конструкция оконной фурнитуры предусматривает наличие таких элементов, как:  оконная ручка, управляющая всей работой фурнитуры из одной точки;  угловой элемент, при помощи которого соединяются иные элементы конструкции;  запорная планка, прижимающая окно к створке при помощи расположенных рядом роликов;  ножницы, элемент необходимый для откидывания оконной створки;  оконные петли, позволяющие прикрепить окно к коробке и плавно открывать и закрывать его;  ответная планка, расположенная на коробке окна и позволяющая работать роликам для осуществления наилучшего соединения створки и оконной коробки;  цапфа или ролик, обеспечивающий максимально плотное прижимание оконной створки к раме.  Товар должен соответствовать ГОСТ 30674-99.  **Демонтаж старых окон и установка новых оконных блоков из ПВХ производится силами Поставщика.** |

**Демонтаж старых окон и установка новых оконных блоков из ПВХ производится силами Поставщика** из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, демонтаж старых окон, монтаж новых ПВХ конструкций, аксессуары, доставка, вывоз мусора включены в цену договора.

**Требования к качеству товара**:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а так же посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемым товаром.

Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ».

Товар должен содержаться в таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений. Маркировка на упаковке товара должна быть нанесена четко и соответствовать характеру поставляемого товара.

**Требования к безопасности товара:**

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Качество поставляемого и установленного Товара не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.Гарантийный срок на установленные конструкции из ПВХ не менее 5 лет с даты поставки и монтажа конструкций. Поставщик гарантирует возможность безопасной эксплуатации конструкций из ПВХ по назначению в течение всего гарантийного срока.

**Требования к упаковке товара:**

Упаковка товара должна обеспечивать ее товарный вид и сохранность при транспортировке. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений до и во время перевозки к конечному пункту назначения, при погрузочно-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении.

Маркировка на упаковке товара должна быть нанесена четко и соответствовать характеру поставляемого товара.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-наименование Товара.

-страна-производитель.

**Требования к отгрузке товара:** отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

**Требования к безопасности монтажа**: установка конструкций с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При монтаже и демонтаже окон Поставщик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

**Правила приемки продукции:**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» с представителем участника при получении товара.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

–внешний осмотр тары и упаковки:

–проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

–проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Срок поставки:** В течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика.

**Место поставки товара: «**Поставщик» производит доставку товара, а также его выгрузку и монтаж (с демонтажом старых окон) по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г.о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д.5.