**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг на поставку и установку информационно-тактильного оборудования

**1.Общая информация о Заказчике.**

 Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение Городского округа Шатура «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ Шатура).

**2. Общие сведения о закупке**

**2.1. Наименование объекта закупки:** поставка специализированного оборудования (далее – Товар/услуги).

**2.2. Цель закупки:** Обеспечение беспрепятственного доступа в учреждение.

**2.3. Обоснование закупки:** Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в здании МФЦ Шатура.

**Место нахождения Заказчика:** **140700, Московская область, городской округ Шатура г. Шатура ул. Интернациональная д. 8.**

**3. Место поставки Товара/услуг** по предварительному согласованию с Заказчикомю

**4. Сроки оказания услуг:** с даты заключения Договора/Контракта в течении 10 календарных дней.

**5. Порядок (условия) оплаты:** в соответствии с Договором/Контрактом.

**6. Цена Товара должна включать в себя:** В цену должны быть включены все без исключения затраты, включая, но не ограничиваясь: спецтехника и спецоборудование, транспортные расходы, налоги, сборы, иные необходимые платежи.

**7.** **Требования к товарам**:

7.1. Требования к качеству: все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации

7.2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры и ассортимента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров/услуг** | **Кол-во** |
| 1 | Тактильные указатели тип1 | 41,00 |
| 2 | Тактильные указатели тип2 | 12,00 |
| 3 | Тактильные указатели тип3 | 97,00 |

**8.** **Обоснование требований к показателям характеристик товаров** **поставляемых товаров, оказание услуги (выполнение работ), установленных в настоящем Техническом задании:**

Установленные на основании существующих характеристик аналогов товаров минимальные и максимальные требования (при наличии), а также диапазоны допустимых значений, значительно расширяют ряд допустимых характеристик соответствующих аналогичных типов, видов, сортов, моделей товаров и/или материалов, удовлетворяющих потребности Заказчика, тем самым, расширяя круг производителей и соответственно круг участников закупки.

Нестандартные показатели (при наличии) использованы для указания качественных и технических характеристик, в случае необходимости более конкретной идентификации товаров и материалов, соответствующих потребности Заказчика, если это невозможно определить с помощью стандартных показателей.

**9**. **Общие требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:**

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. Поставляемые товары должны иметь соответствующие сертификаты качества (соответствия).

Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам такого рода. Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого оборудования. Гарантия на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, гигиеническим нормативам (СанПиН, МДУ, ПДК и др.), устанавливающим требования к товарам медицинского назначения.

Товары категории низковольтное оборудование должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 16 августа 2011 года N 768 (с изменениями на 9 декабря 2011 года).

Безопасность данного товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар поставляется в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Исполнитель в случае поставки поврежденной, бракованной продукции обязан заменить такой товар на соответствующий требованиям к качеству, устанавливаемому техническим регламентом, в течение 3 трех дней с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других требований нормативных актов Российской Федерации.

**10.** **Сопутствующие работы и услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:** поставка товара включает в себя егодоставку, разгрузку, сборку, установку в зданиях государственных учреждений Московской области.

 **11.** **Порядок сдачи и приемки товаров, условия оказание услуги (выполнение работ), требования по комплектности товаров:**

По установлению факта полной выборки объёма поставляемого товара/услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт приёмки-передачи товара/услуг, составленный по форме приложения к Контракту;

Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

 **12.** **Порядок поставки товаров, оказания услуг, этапы, последовательность, график:**

Исполнитель обязан известить Заказчика о точном времени поставки товаров телефонограммой, по факсимильной связи, в форме электронного документа. При отгрузке товара Исполнитель предоставляет Заказчику одновременно с платежными документами:

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие (в случае, если оборудование является медицинским изделием в соответствии со ст. 38 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации);

- паспорт на оборудование, сертификаты, свидетельство о поверке (для измерительных приборов) и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (однократно в момент отгрузки).

 Приложение № 1 к техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара | Ед. изм. |
| Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Тактильные указатели тип1 |  | Назначение | информируют человека с нарушениями зрения о препятствии на пути следования |  | - |
|  |  |  | Размер стороны | 300 |  | мм |
|  |  |  | Толщина основания | 2 |  | мм |
|  |  |  | Материал указателей | [PU] |  | - |
|  |  |  | Высота тактильного индикатора | не менее 4 не более 6 |  | мм |
|  |  |  | Форма рифления | конусообразный риф |  | - |
|  |  |  | Цвет | желтый |  | - |
|  |  |  | Клеевой слой  | не хуже 3M™ VHB™ 9469 |  | - |
| 2 | Тактильные указатели тип2 |  | Назначение | информируют человека с нарушениями зрения о смене направления движения |  | - |
|  |  |  | Размер стороны | 300 |  | мм |
|  |  |  | Толщина основания | 2 |  | мм |
|  |  |  | Материал указателей | [PU] |  | - |
|  |  |  | Высота тактильного индикатора | не менее 4 не более 6 |  | мм |
|  |  |  | Форма рифления | диагональная полоса |  | - |
|  |  |  | Цвет | желтый |  | - |
|  |  |  | Клеевой слой  | не хуже 3M™ VHB™ 9469 |  | - |
| 3 | Тактильные указатели тип3 |  | Назначение | информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования |  | - |
|  |  |  | Размер стороны | 300 |  | мм |
|  |  |  | Толщина основания | 2 |  | мм |
|  |  |  | Материал указателей | [PU] |  | - |
|  |  |  | Высота тактильного индикатора | не менее 4 не более 6 |  | мм |
|  |  |  | Форма рифления | полоса |  | - |
|  |  |  | Цвет | желтый |  | - |
|  |  |  | Клеевой слой  | не хуже 3M™ VHB™ 9469 |  | - |

*Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.*

*Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.*

*Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам.*

*Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.*

*В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».*

*Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в приложении Сведения о товаре.*

*В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.*

*В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:*

*Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;*

*Слова «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;*

*Слова «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;*

*Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;*

*Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;*

*Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;*

*Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;*

*Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;*

*Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;*

*При этом, символы «±», «», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.*

*В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.*

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.*

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».*

*В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.*

*Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.*

*В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.*

*При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).*

*Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент». Значение, предоставляемое участником закупки, не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. уточняющие слова (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», « «менее», «более», «превышает», «не превышает», «больше», «не больше» «меньше» «свыше», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «от», «до», «не ранее», «ранее», «не темнее», «темнее», «не позднее», «позднее», «должен быть», «не меньше», слеши, «>» , «<», «≤» , «≥», «или» и т.д., то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение в соответствие с инструкцией.*

*Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.*

*При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.*