**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ОУЭ-СМ-600-140, литера "ТС" плавающий.**

1. **Общие положения.**
	1. Цель приобретения – поставка люков чугунных для камер теплосети (далее по тексту-Товар). Люки чугунные камер теплосети для защиты от попадания мусора, различных посторонних предметов и проникновения туда посторонних лиц, для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и автомобилей. На день поставки товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не являться восстановленным.
2. **Место, срок и условия поставки.**
	1. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика*.*
	2. Доставка товара осуществляется по адресу: Московская обл. Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3, котельная №2.
	3. Срок поставки: поставка товара осуществляется однократно. Срок поставки – 25 (двадцать пять) календарных дней с даты заключения договора. Поставщик не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты доставки товара обязан известить Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты с указанием даты, времени и количества предлагаемой к поставке партии товара.
	4. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, маркировка должна быть четко определяема.
	5. Товар должен быть поставлен с сопроводительной документацией (паспорт, инструкция по эксплуатации, паспорт безопасности), а также первичными учетными документами (счет-фактура, товарно-транспортные накладные и иная необходимая для приемки Заказчиком документация в соответствии с действующим законодательством РФ).
	6. Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если товар не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
3. **Перечень и технические характеристики Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики, ГОСТ** | **Количество** |
| 1 | Опорно-укрывной элемент ОУЭ-СМ-600/140 (плавающий)  | Изготовление из высокопрочного чугуна (ВЧШГ)Выдерживаемая динамическая нагрузка 40 ТнС разъемным шарниром и фиксирующими защелкамиПредназначен для установки на проезжих частях и магистральных дорогах.Высота 140 ммГОСТ 3634-99Опорная плоскость 820\*820 ммЛаз 600 ммМаркировка ТС - теплосеть | 10 штук |

1. **Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции.**
	1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), удостоверениями качества и другими обязательными для данного вида Товара документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Покупателю при поставке Товара (на русском языке).
	2. Отгрузка должна осуществляться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке, разгрузке, погрузке и не допускающей получение каких-либо повреждений. Каждая упаковка (тара) должна содержать товарный знак изготовителя либо его наименование, дату изготовления, количество в (упаковке, таре) и маркировку, на русском языке.
	3. Поставляемый Товар должен исключать заводской брак, должен быть упакован соответствующим образом. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любые повреждения, дефекты, потери, происшедшие с Товаром из-за некачественной и/или неправильной упаковки и/или маркировки.
2. **Требования к гарантии**
	1. Гарантийный срок на товар устанавливается согласно требованиям завода-изготовителя, но не менее 1 (одного) года с даты начала эксплуатации. Требования завода-изготовителя указаны в документах, которые передаются вместе с Товаром.