**Техническое задание**

**на поставку бактерицидных рециркуляторов**

1. Объект закупки (товаров, работ, услуг): поставка бактерицидных рециркуляторов
2. Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Росинка» городского округа Пущино Московской области.
3. Место поставки товара: 142290, Российская Федерация, Московская область, г.о. Пущино, г. Пущино, Южная улица, зд. №1
4. Срок действия договора составляет: с момента заключения Договора до 31 декабря 2020 года (включительно).
5. Срок поставки товара 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора.
6. Цена Договора: ……………….рублей 00 копеек.

 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата товара производится в порядке, предусмотренном Договором. Выплата аванса не предусмотрена.

1. Источник финансирования: Бюджет городского округа Пущино Московской области.
2. КБК 001-0000-0000-000000-244.
3. Общие требования к поставке товаров: Товар должен быть новым ранее не находившимся в эксплуатации. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемому техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и других нормативных документов Российской Федерации и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982.
4. Требования к таре и упаковке товара: Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. (ГОСТов, СанПиНов, ТУ и иных документов, подтверждающих срок годности поставляемого товара).
6. Требования к функциональным характеристикам товаров: Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до места нахождения Заказчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
9. **Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1. | **Бактерицидный рециркулятор Милерд DZR-2 (или аналог)** | * Высокопроизводительный ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор для борьбы с известными бактериями и вирусами с эффективностью 99,99%.
* - Напряжение питания - 220 В
* - Частота питающей сети - 50 Гц
* - Потребляемая мощность – не более 25 Вт
* - Мощность ультрафиолетовой лампы – не менее 9 Вт ( 2 штуки)
* - Тип цоколя лампы - 2G7
* - Срок службы лампы – не менее 8000 часов
* - Максимум УФ-излучения - 254 нм
* - Мощность вентилятора – не менее 56 м3/ч
* - Максимальная площадь обеззараживания – не менее 70 м2
* - Фильтр - класс G4 (заменяемый)
* - Тип установки прибора - настольный, настенный
* - Габариты – не более 370х230х100 мм
* - Масса – не более 2,4 кг
* - Материал корпуса – сталь
* Наличие ножек-подставок и петель для установки на стену
 | 9 | Шт. |
|  | Бактерицидный рециркулятор Милерд DZR-4  (или аналог)  | * Напряжение питания - 220 В
* Частота питающей сети - 50 Гц
* Потребляемая мощность – не более 25 Вт
* Мощность ультрафиолетовой лампы – не менне 9 Вт ( 4 штуки)
* Тип цоколя лампы - 2G7
* Срок службы лампы – не менее 8000 часов
* Максимум УФ-излучения - 254 нм
* Мощность вентилятора – не менее 112 м3/ч
* Максимальная площадь обеззараживания – не менее 120 м2
* Фильтр - класс G4 (заменяемый)
* Тип установки прибора - настольный, настенный
* Габариты – не более 420х400х100 мм
* Масса – не более 4,3 кг
* Материал корпуса - сталь
* Наличие ножек-подставок и петель для установки на стену
 | 3 | шт |