**Приложение № 5**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по установке ограждения территории музея-заповедника А.П. Чехова («Дальний пруд»)

1. **Заказчик:**

 Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

1. **Наименование объекта закупки:**
2. Выполнение работ по установке ограждения территории музея-заповедника А.П. Чехова («Дальний пруд»).
3. **Начальная (максимальная) цена договора:** 2 700 960 рублей
4. **Источник финансирования:**

Бюджет Московской области.

1. **Место оказания услуг (выполнения работ):** Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П. Чехова».
2. **Срок выполнения работ : с** момента подписания договора по 10.12.2020 года
3. **Способ проведения закупки:** Запрос котировок в электронном виде
4. **Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:** Общая длина ограждения с воротами и калиткой согласно кадастровой выписке о земельном участке составляет 806,94 метра

Кадастровый номер участка : 50:31:0061002:23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **ед. изм.** | **кол-во** |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | м2 | 30 |
| 2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 24 см | шт. | 2 |
| 3 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см | шт. | 1 |
| 4 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 50 см мягких пород | шт. | 3 |
| 5 | Погрузочные работы и вывоз вырубленного кустарника (леса) | т | 1,12 |
| 6 | Установка металлического столба высотой 3 м из трубы стальной квадратной (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм. толщина стенки 4 мм с заглушкой полиэтиленовой для труб 80х80 огрунтованного грунтовкой ГФ-021 и окрашенного эмалью ПФ-115 черного цвета в бетонное основание на глубину 09-1,0м и расстоянием между столбами 3,6 метра | шт. | 218 |
| 7 | Изготовление и монтаж сварной секции из труб 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм и 60х40 мм, толщина стенки 3 мм), высотой не менее 2м и длиной 3,4м, расстояние между перекладинами не более 12,5 см, огрунтованной грунтовкой ГФ-021 и окрашенной эмалью ПФ-115 черного цвета между установленных столбов. Эскиз сварной секции:https://igrasportland.ru/image/cache/catalog/i/am/lf/24350aa8bc82877d3331fbd8ed342404-1200x800.jpg | шт. | 217 |
| 8 | Изготовление и монтаж ворот распашных шириной не менее 4 м из трубы стальной квадратной (ГОСТ 8639-82) размером: не менее 60х40 мм, толщина стенки не менее 3мм. на 4-х петлях с опорным подшипником диаметром 34 - дл.150мм, с замком накладным и с засовом и защелкой. | шт. | 1 |
| 9 | Изготовление и монтаж калитки шириной 0,8м из профильного проката на 2-х петлях с опорным подшипником диаметром 28 - дл.100мм, с замком накладным , засовом и защелкой. | шт. | 1 |

1. **Требования к качеству, техническим характеристикам и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ (в том числе иные).**

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (утв. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ), санитарных норм и правил;

Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными.

Качество материалов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставляемых материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В случае недоброкачественности материала и изделий, Подрядчик обязан произвести их замену за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения Заказчиком;

В случае указания в документации о конкурентной закупке товарных знаков (торговых марок, завода изготовителя) товаров (материалов) и оборудования, используемых для производства работ, то такие товарные знаки (торговые марки, завод изготовитель) следует читать со словами «или эквивалент». Допускается эквивалентность товаров (материалов) и оборудования, которые в документации содержат указание на товарный знак (торговую марку, завод изготовитель), с техническими характеристиками, соответствующими предусмотренным документацией, только после согласования с Заказчиком;

Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников, прошедших обучение и имеющих соответствующие допуски и разрешения для работы. Требования к безопасности выполняемых работ (в том числе иные).

При выполнении работ Подрядчиком должны быть обеспечены:

безопасность для людей и имущества Заказчика;

соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

1. **Порядок приемки работ.**

1) Заказчик имеет право проверять ход выполнения работ в любое время;

2) Приемка работ осуществляется в срок до 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом и подтверждения объемов выполненных работ, в том числе актами освидетельствования скрытых работ.

Итогом приемки работ является подписание уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

1. **Требования к объему предоставления гарантий качества выполненных работ.**

Подрядчик предоставляет гарантию на 100% выполненных работ.

Подрядчик гарантирует:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удовлетворяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

1. **Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ.**

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 2 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бобков К.В.)М.П. | **Подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |