**X. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**1.Объект закупки**: поставка бензина и дизельного топлива через автозаправочную станцию для нужд МУП «Жилищное хозяйство»

**2.Место поставки автомобильного топлива (далее-Товар):**

Чтобы исключить передвижение автотракторной техники по Федеральным и Региональным автомобильным дорогам, АЗС на которых Покупатель может получать Товар по Картам должны быть расположены в пределах 5 километров от г. Краснознаменска, Московской области и иметь разветвленную сеть. Заправка автотранспортных средств Покупателя на АЗС, адреса которых не согласованы Сторонами, не производится.

**3.Срок поставки Товара**: с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года включительно.

**4.Объем необходимого Товара** по видам топлива указан в требованиях к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

**5.Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки**

Топливо должно соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826) (далее - Технический регламент ТС). Для обеспечения соблюдения требований, установленных в Техническом регламенте ТС по отношению к поставляемому топливу, Поставщик обязан представить Заказчику декларацию о соответствии. Декларация о соответствии топлива требованиям Технического регламента ТС должна быть зарегистрирована органами по сертификации, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза или Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

**Требования к стандартам на Товар**

Поставляемый Товар должен соответствовать:

• ГОСТ 32513-2013 - для автомобильного бензина марки - 92,95;

• ГОСТ Р 52368-2005, ТР ТС 013/2011 утвержденный решением таможенного союза от 18.10.2011г. № 826 - для дизельного топлива.

**Требования к сертификации Товара**

Товар должен иметь:

• Сертификаты соответствия РФ на конкретный или типовой вид товара;

• Сертификат качества (технический паспорт, предоставляется совместно с Товаром).

Требования к безопасности и охране окружающей среды:

Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом Заказа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные характеристики объекта закупки** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1. | Бензин АИ-92 | литр | 12 000 |
| 2. | Бензин АИ-95 | литр | 4 000 |
| 3. | Дизельное топливо | литр | 15 000 |

**6. Общие требования к условиям поставки Товара**

6.1. Получателем товара и плательщиком является Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Краснознаменска Московской области

6.2. Отпуск нефтепродуктов осуществляется ежедневно, круглосуточно в период действия договора, путем выборки через АЗС поставщика с использованием топливных карт, выдаваемых Заказчику согласно заявке, на автозаправочных станциях Поставщика, расположенных не далее 5 (пяти) км от г. Краснознаменск Московской обл., с выдачей расчетно-кассового документа о заправке (покупке) нефтепродуктов (терминального чека, пр.).

6.3. По заявке Покупателя Продавец передает Покупателю Карты, имеющие индивидуальный порядковый номер, позволяющие идентифицировать Покупателя и осуществлять учет количества и ассортимента топлива, которое может быть отпущено Покупателю на автозаправочных станциях (АЗС) Продавца. Факт передачи электронных карт оформляется соответствующим Актом приема – передачи. Расходы Продавца на изготовление Карт включены в стоимость Товаров, отпускаемых Покупателю с использованием Карт.

**7. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) карт литрового лимита отпуска:**

7.1. При использовании топливных карт Поставщик предоставляет возможность дистанционного (без предъявления карты Поставщику) контроля в режиме онлайн (реального времени):

* + установка и изменение пин-кода;
  + разблокировка по пин-коду в течение 10 (Десяти) минут в рабочие дни и в течение 10 (десяти) минут в выходные и праздничные дни;
  + изменение вида топлива;
  + увеличение и уменьшение лимита;
  + устанавливать и менять лимит карты – сутки, месяц и разового лимита (на рейс);
  + блокировка и разблокировка карт в течение 10 (Десяти) минут в рабочие дни и в течение 10 (десяти) минут в выходные и праздничные дни;
  + изменение держателя карты;
  + открытие/закрытие доступа по приему карт на выбранных АЗС;

7.2. Поставщик не несет ответственность за выборку топлива по карте до момента блокировки операций по ней, если указанная блокировка произведена в указанные выше сроки. Топливо, полученное по истечении указанного срока, не учитывается в документах бухгалтерской отчетности и не подлежит оплате.

7.3. Поставщик ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику реестр операций с использованием карт за прошедший месяц. Реестр должен содержать информацию: номер карты, наименование держателя, номер чека, номер терминала, номер и адрес АЗС, дату, время, количество и марку топлива по произведенным транзакциям.

7.4. Топливные карты предоставляются Заказчику в количестве 5 (пяти) штук бесплатно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента получения соответствующей заявки. Поставщик передает Заказчику по адресу, указанному в заявке, карты и Акт приема-передачи карт, подписываемый сторонами в обязательном порядке в день передачи карт. При этом представители Поставщика и Заказчика должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность на получение карт, с правом подписи Акта приема-передачи карт. По истечении срока поставки товара или срока действия договора, Заказчик производит возврат карт в течение 15 рабочих дней Поставщику с оформлением Акта приема-передачи.

7.5. Передача Карт осуществляется с разбивкой по видам топлива:

* бензин АИ-92 - 2 шт.;
* топливо дизельное ДТ - 2 шт.;
* АИ-95 - 1 шт.

**8. Условия поставки Товара**

Получение Покупателем автомобильного топлива на АЗС должно подтверждаться терминальным чеком. Терминальный чек выдается Покупателю при получении топлива на АЗС, второй экземпляр чека остается на АЗС.

В терминальном чеке должны быть указаны следующие сведения:

* название топливозаправочной компании;
* № чека;
* дата и время заправки;
* № терминала;
* № электронной карты;
* вид топлива;
* количество назначенного суточного лимита топлива;
* цена за 1 литр топлива;
* количество заправленного топлива;
* стоимость заправленного топлива;
* остаток назначенного суточного лимита топлива;
* № оператора.

Вид и количество реально выданного топлива должны соответствовать сведениям, указанным в терминальном чеке.

Продавец на АЗС должен оперативно реагировать на претензии по качеству и количеству заправленного топлива.

**9. Требования к сроку поставки**

Срок поставки: с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

**10. Требования к качеству товара и гарантийные обязательства:**

10.1. Топливо должно соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826) (далее - Технический регламент ТС). Для обеспечения соблюдения требований, установленных в Техническом регламенте ТС по отношению к поставляемому топливу, Поставщик обязан представить Заказчику декларацию о соответствии. Декларация о соответствии топлива требованиям Технического регламента ТС должна быть зарегистрирована органами по сертификации, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза или Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

10.2 В случае поставки Заказчику топлива ненадлежащего качества, Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента покупки топлива проводит экспертизу топлива за свой счет в независимой экспертной организации, аккредитованной при соблюдении технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826) России и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта экспертизы направить копию акта Поставщику и письменно уведомить Поставщика о факте передачи некачественного топлива с указанием следующих данных:

- адрес АЗС, где Заказчиком было получено топливо;

- номер топливной карты, с использованием которой было получено топливо;

- дата и точное время, когда было получено топливо;

- тип и количество полученного топлива.

10.2.1. Подтверждением ненадлежащего качества топлива, а также основанием для возмещения ущерба служит Акт независимой экспертной организации, аккредитованной при соблюдении технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826) России. В случае подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Заказчика по причине заправки некачественным топливом, Поставщик возмещает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней причиненный ущерб:

- затраты по проведению независимой экспертизы;

- возмещение стоимости некачественного топлива;

- возмещение стоимости ремонта транспортного средства.

10.2.2. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.

**11.Требования к безопасности при поставке товара:**

Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать прилагаемому сертификату соответствия. Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья Заказчика, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

**12.Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата товара производится ежемесячно в пределах 100 % по факту поставки (в соответствии с ежемесячной потребностью предприятия в топливе), на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в срок, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара

Приложение №1

к техническому заданию на поставку нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива)

с использованием топливных карт для нужд МУП "Жилищное хозяйство».

**«Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках**

**(потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование (приналичии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальные значения показателей** | **Максимальные значения показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки** | **Ед. измерения** | **Указание на товарный знак (марку) (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (по ОКСМ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | Дизельное топливо  ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»  Дата введения  01.01.2015 | Топливо дизельное ЕВРО, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |  |  |  |
| Цетановое число |  |  | 51 |  |  |  |
| Цетановый индекс |  |  | 46 |  |  |  |
| **2.** | Бензин АИ-92  ГОСТ 32513-2013  Топлива моторные. Неэтилированный бензин. Технические условия  Дата введения  01.01.2015 | Внешний вид |  |  | Чистый, прозрачный |  |  |  |
| Экологический класс |  |  | К5 |  |  |  |
| Октановое число, по исследовательскому методу |  |  | 92 |  |  |  |
| Октановое число, по моторному методу |  |  | 83 |  |  |  |
| **3.** | Бензин АИ-95  ГОСТ 32513-2013  Топлива моторные. Неэтилированный бензин. Технические условия  Дата введения  01.01.2015 | Внешний вид |  |  | Чистый, прозрачный |  |  |  |
| Экологический класс |  |  | К5 |  |  |  |
| Октановое число, по исследовательскому методу |  |  | 95 |  |  |  |
| Октановое число, по моторному методу |  |  | 85 |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Информация в графах «Наименование показателя», «Минимальные значения показателей», «Максимальные значения показателей», «Значения показателей, которые не могут изменяться», «Ед. изм.» являются не редактируемыми, любые изменения в данных графах будут расценены Заказчиком, как представление несоответствующей требованиям документации информации. Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в первой части заявки на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания слов: «или эквивалент», «должно быть», «должен быть», «должна быть», «от» (при указании конкретного показателя по минимальному значению показателей вида «от х», где «х» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель больше либо равный «х»), «до» (при указании конкретного показателя по максимальному значению показателей вида «до х», где «х» верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель меньше либо равный «х»), «должен» (и их производные), «более», «менее», «типа», «аналогичного типа», «не ниже», «ниже», «выше», «могут», «может», «может быть», «ранее», «не ранее», «не выше», в том числе с частицей «не» и не допускать разночтения или двусмысленное толкование (за исключением фракции щебня, значений указанных в графе «Значения показателей, которые не могут изменяться», а также значений, которые участник должен предоставить в диапазоне согласно требованию настоящей документации).

Союз «и», «запятая» разделяющая типы, виды, марки и т.п. товаров (материалов), в графе «Наименование показателя» и в графе «Значения показателей, которые не могут изменяться» перечисляет типы, виды, марки и т.п. товаров (материалов) и выполняет функцию знака препинания, выполняющего вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, при этом участник должен предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» все значения, перечисленные через союз «и», «запятую».

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» аукционной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным аукционной документацией и будут отклонены. - разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; Фракция щебня должна быть указана в диапазоне значений, согласно нормативной документации; В случае, если отклонения представлены со знаками «+» или «-», либо «±», то участнику необходимо предоставить значения, в большую и/или в меньшую сторону (в соответствии с представленным знаком), в любой удобной для участника закупки форме, при этом граничные значения являются допустимыми; «от... до... », «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; Знак «>» указанный в графе «Наименование показателя» означает, что значение в графе «Минимальные значения показателей» не включает крайнее минимальное значение, участник закупки должен предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» значение больше требуемого, но не больше значения указанного в графе «Максимальное значение показателей», при этом значение, указанное в графе «Максимальное значение показателей» допустимо. Знак «/» и слово «или» указанный в графе «Наименование показателя», «Минимальное значение показателей» означает, что необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям установленным документацией предлагаемые участником закупки» только для данного товара (материала) сведения о показателях качества, за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единице измерения, входит в обозначение общепринятых марок, классов и долей), при этом по невыбранным типам, видам, маркам и т.п. товаров (материалов) в отношении того или иного значения требуемого показателя находящегося в графах: «Наименование показателя» и/или «Минимальные значения показателей», и/или «Максимальные значения показателей» и/или в графе «Значения показателей, которые не могут изменяться» участник закупки в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» указывает «не используется», «не применяется». При этом использование знака «/» не отменяет использование слов «Не более», «Не менее», «свыше», «до», «от» и т.п., а также знаков «многоточие», «дефис», «тире»; если в графе «Наименование показателя» указано «в диапазоне», то следует указывать конкретное значение, согласно установленным требованиям настоящей инструкцией. В случае перечисления в графе «Наименование показателя» характеристик со словами «выше», «свыше», «св.», «Св.», «должен превышать» участнику закупки следует читать как «более», за исключением требуемого параметра. Знак «точка с запятой» указанный в графе «Наименование показателя» означает, что необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» только для данного товара (материала) сведения о показателях качества. При этом использование знака «точка с запятой» не отменяет использование слов «Не более», «Не менее», свыше», «до», «от» и т.п., а также знаков «многоточие», «дефис», «тире». Знак «\» означает, что участник должен предоставить сведения о показателях качества в отношении каждого требуемого значения, причисленного через знак «\» (за исключением случаев, когда знак «\» стоит в единице измерения, входит в обозначение общепринятых марок, классов, долей, а также входит в наименование показателя согласно нормативной документации. Также в случае, если заказчиком не прописаны единицы измерения к какой-либо характеристике (параметру), то единица измерения соответствует нормативно-технической документации на данный конкретный товар (материал). Знак «<» указанный в графе «Наименование показателя» означает, что значение в графе «Максимальные значения показателей» не включает крайнее максимальное значение, участник закупки должен предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» значение меньше требуемого. Союз «и» и «запятая» имеет приоритет над союзом «или» и «точка с запятой» (пример: 1 или 2 и 3 – должно быть указано два значения, слева и справа от «и», соответственно значение слева должно быть выбрано с учетом правила чтения слова «или»). Знак «[ ]» означает, что представленное в квадратных скобках значение является неизменяемыми. Знак «д» указанный в графе «Наименование показателя» означает, что участник закупки должен предоставить в графе «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки» диапазон значений и включая крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из товаров, качество которых должно соответствовать требованиям нормативной документации согласно настоящей документации, сведений по требуемому параметру характеристик товара, в значениях параметров, предлагаемых участником, ставится прочерк либо «не нормируется».

Необходимо учесть, что для каждой выбранной марки (типа, размера, вида...) должны быть представлены все дальнейшие соответствующие значения. В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту).

Качество материалов и оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) или отсутствует значение по требуемым параметрам в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участник закупки указывает диапазон значений, либо допускается предоставлять конкретные значения в соответствие с нормативными документами, либо ставить прочерк «-», либо указать «отсутствует».