|  |
| --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |
| Заместитель главы администрации |
| городского округа Ступино Московской |
| области |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плотников Ф. В |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г |

|  |
| --- |
| **C:\Users\Катя\Desktop\ТЗ_page-0001.jpg**"УТВЕРЖДАЮ" |
| Заведующий МАДОУ Мещеринского |
| д/с комбинированного вида "Улыбка" |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пирко Г.В |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г |

|  |
| --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |
| Начальник управления образования |
| администрации городского округа |
| Ступино Московской области |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Симонова Г.А. |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г |

**Приложение № 1 к Контракту**

**№\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту крыльца запасного выхода и пандуса**

**в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Улыбка» городского округа Ступино Московской области**

**(МАДОУ Мещеринский д/с комбинированного вида «Улыбка»)**

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по ремонту пандуса и крыльца запасного выхода в **МАДОУ Мещеринском д/с комбинированного вида «Улыбка»**.

**Источник финансирования:** Бюджет городского округа Ступино Московской области.

**КБК:**

**КОЗ**: 03.06.06.05.02 - Работы по ремонту детского сада

ОКПД2: 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и соорудений, прочие , не включеные в другие группировки

**Место выполнения работ:** Московская область, г.о. Ступино, с. Городня, тер. Мещерино-1, вл.25.

**Срок выполнения работ:** в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта.

**Объем выполняемых работ:** виды и объем работ должны соответствовать локальной сметой и ведомости объемов работ.

***Ведомость объемов работ:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| 1 | Разборка покрытий из керамических плиток (запасной вход и пандус) | 100 м2 покрытия | 0,0988 | Крыльцо:(2\*2,35)+(2\*075)\*2 Пандус:(1,9\*0,9)+(1,33\*0,3) |
| 1,1 | Строительный мусор | т | 0,51376 |  |
| 5 | Разборка оснований бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100 (крыльцо, сущ.пандус) | 1 м3 бетона | 1,61 | К:(1,81\*0,75\*1,75):2 =1,19 П:(1,75\*0,6):2\*0,9=0,47 |
| 6 | Устройсьтво бетонныъх оснований крыльца и ступерей из бетона М200 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0168 | К:(1,81\*0,75):2\*2,35=1,6 Ступени((2,35-1,75)\*0,35):2\*0,15\*5шт=0,08 |
| 6,1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -1,7136 |  |
| 6,2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1,7136 |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок из сетки | 1 Т | 0,024 |  |
| 7,1 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,024 |  |
| 7,2 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,024 |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных (крыльцо, ступени) | 100 м2 покрытия | 0,0881 | (2,35\*0,35)\*5+(2,35\*2)=8,81 |
| 9 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (боковая поверхность крыльца) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0436 | ((2\*0,75)+(1,81\*0,75)\*2)\*2стор=4,36 |
| 10 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (боковоая повехность крыльца) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0436 |  |
| 11 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг (ограждение пандуса) | 100 м решетки | 0,0422 | 2,11\*2=4,22 сущ. |
| 11,1 | Строительный мусор | т | 0,1055 |  |
| 12 | Устройство металлических ограждений из труб крыльца запасного выхода и пандуса | 100 м ограждения | 0,154 | К: 4\*2=8м2, П:3,7\*2=7,4м2 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждение крыльца и пандуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,139 | 4\*0,9\*2+3,7\*0,9\*2 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ограждение крыльца и пандуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,139 |  |
| 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (пандус) | 1 т конструкций | 0,129 | (3\*1)\*16,4кг=49,2кг; тр.50\*30 3м\*2\*13,29кг=80кг |
| 15,2 | Конструкции стальные | т | 0,129 |  |
| 16 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 6 мм | т | 0,0492 |  |
| 18 | Балки промежуточные (тр.50\*30 на пандус) | т | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки:** в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме».

В случае если в документации по проведению электронного аукциона, включая техническое задание и приложения к нему, содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых или поставляемых при выполнении работ, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары-эквиваленты, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара служат параметры такого товара.

**Требования, предъявляемые к работам:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой и дефектной ведомостью, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, правилами технической эксплуатации электроустановок и др.

Все материалы, изделия и оборудование должны иметь санитарно-гигиенические сертификаты соответствия, пожарные сертификаты и паспорта на русском языке.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ возлагается на Подрядчика. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает Подрядчик своим приказом.

Подрядчик несет ответственность за допущенные при выполнении работ повреждения (в том числе случайные) имущества, конструкций зданий, инженерных коммуникаций заказчика и других собственников. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества, конструкций здания, инженерных коммуникаций заказчика и других собственников.

Работы должны выполняться с 8.00 до 21.00 часов в рабочие дни, с 10.00 до 22.00 часов в выходные дни и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, с перерывом с 13.00 до 15.00 ежедневно (в соответствии с законом Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»).

Работу в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком.

Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов берет на себя Подрядчик. Заказчик не предоставляет складов и помещений для хранения материалов.

Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

Разгрузка материалов производится в специально отведённых местах. Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

**Требования к качеству выполнения работ:**

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии представителя Заказчика, в полном соответствии с действующими Строительными нормами и правилами, и техническими регламентами, и иными нормативными документами.

При выполнении работ исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы; требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Выполнять работы, при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил в установленные сроки.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

При выполнении работ территория, на которой выполняются работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами подрядчика и за счет его средств. Все необходимые документы и разрешения на вывоз мусора оформляются Подрядчиком.

Запрещается сбрасывать строительный мусор с крыши объекта, на котором ведутся работы. Весь строительный мусор рекомендуется либо упаковывать в строительные мешки с последующей утилизацией, либо путем мусоросброса.

При выполнении работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

**Гарантийный срок на выполненные работы:**

Срок гарантии качества с момента подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ составляет 3 (три) года.

Подрядчик за свой счет устраняет все дефекты, выявленные в гарантийный период. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками, установленными производителем.



Заведующий МАДОУ Мещеринского д/с

комбинированного вида «Улыбка» Пирко Г.В.