**Техническое задание**

**Наименование объекта закупки**: Поставка комплектов для тематических и игровых занятий на открытых площадках.

**ОКПД 2:** 32.30.15.239 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки.

**КОЗ** 01.22.02.19.06.12 Деревянные конструкции для игр на улице

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| 1 | Комплект для тематических и игровых занятий на открытых площадках (тематический игровой модуль «Автобус», игровой комплекс «Карета») | Предназначен для организации тематических игровых и сюжетно-ролевых развивающих занятий с элементами подвижных игр, формирующих базовые представления дошкольников о различных профессиях, социальных ролях. В состав комплекта должна входить тематический игровой модуль «Автобус», игровой комплекс «Карета», предназначенные для организации сюжетно-ролевых коммуникативных игр для освоения социальных ролей, различных профессий и иных сфер трудовой деятельности. Комплект должен способствовать формированию у детей представления о распределении социальных ролей и обязанностей в коллективе и семье, а также уважительного отношения к старшим. Комплект должен способствовать организации различной деятельности на свежем воздухе для поддержки гармоничного развития, укрепления здоровья, становления ценностей здорового образа жизни, исключая физические риски при использовании. Комплект должен соответствовать принципам физической и экологической безопасности и надежности игровой продукции, что особенно актуально для уличного оборудования – все элементы должны быть прочными и травмобезопасными, безвредными при ежедневном использовании, должен отсутствовать запах окраски. Комплект должен быть адаптирован для интенсивной нагрузки в уличных условиях, иметь высокий эксплуатационный ресурс, элементы комплекта не должны быть подвержены потере яркости цветов на солнце. Количество детей, на которое рассчитан комплект: 1 группа Целевые возрастные группы: 3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет. Состав комплекта (модуля): Игровой модуль «Автобус» - не менее 1 шт., игровой комплекс «Карета» - не менее 1 шт.  1. Игровой модуль "АВТОБУС" - 1 шт.  Размеры: 210х110х150 см  2. Игровой комплекс "КАРЕТА" - 1 шт.  Размеры: 160х120х170 см | 1 | шт |

1. **Условия выполнения работ:**

Рекомендовано применять ручной и механический труд. Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами.

Работы производятся только в отдельной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. **После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, и т.д.** Поставщик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированных СниП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Исключительно с письменного согласия Покупателя привлекать других лиц (субподрядчиков) на осуществление видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий по данному договору

1. **Требования по выполнению сопутствующих работ:**

Установка информационных табличек;

Выставлять временные ограждения в местах производства работ (где это требуется положениями по технике безопасности);

Своевременно вывозить мусор с мест производства работ;

Обеспечить силами Поставщика перемещение транспортных средств, мешающих проведению работ.

1. **Требования к техническим характеристикам работ и материалов:**

Работы выполнять согласно требованиям норм:

* ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
* ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
* ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
* СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;
* СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;
* СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

**4. Игровое и спортивное оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 «Об утверждении методических рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований».**

Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: основные сведения об оборудовании, основные технические данные, комплексность, гарантийные обязательства, инструкция по монтажу, правила безопасной эксплуатации.

**5. Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования и условиям его обработки:**

* деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
* металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
* бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки 300, морозостойкостью 150, иметь гладкие поверхности;
* оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

**6. Требования к устройству детского игрового оборудования**:

Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка и установка Оборудования осуществляются силами и за счет Поставщика.

Установка должна осуществляться с учетом местных климатических условий и требований, а также противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Поставщик осуществляет мероприятия по планировке территории перед установкой Оборудования на территории детской площадки, а также осуществляет установку Игрового комплекса на детской площадке согласно схем расположения малых архитектурных форм по согласованию с Покупателем.

Все детали оборудования должны крепиться на фундаменты.

В процессе установки Оборудования Поставщик предъявляет Покупателю объемы скрытых работ с оформлением соответствующих типовых актов на скрытые работы. Без оформления и подписания таких актов последующая установка Оборудования не допускается.

В процессе установки Оборудования Поставщик в целях безопасности выполняет необходимые мероприятия по обустройству места установки Оборудования ограждающими устройствами.

По окончании установки Оборудования Поставщик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку места установки от строительного мусора,

**7. Требования к качеству выполняемых работ**

На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Покупателю соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, происхождение и срок годности.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

**8. Требования к безопасности работ**

Поставщик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, хранению материалов, охране труда, эксплуатации строительных машин и механизмов, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

**9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества**

Поставщик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 3 года (гарантия визуального контроля, в местах производства ремонтных работ) со дня подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны Покупателя или третьих лиц.

Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Поставщиком по договору.

Устранение всех видов недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, осуществляется силами Поставщика.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов, оборудования, сооружений или несоответствия характеристик используемых материалов в пределах гарантийного срока, Поставщик должен устранить такие дефекты и несоответствия в течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующих требований Покупателя. Гарантийный срок на такие элементы, оборудование или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.