УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ Михневский ЦРР д/с «Зернышко»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коляскина Т.Н.

**Техническое задание**

на поставку товара для учреждения «ФГОС оборудование»

 **1. Наименование закупки:** Поставка товара для учреждения «ФГОС оборудование».

**2. Заказчик**: МАДОУ Михневский ЦРР д/с «Зернышко»

**3. Место поставки товара:**: 14284, РФ, Московская область, городской округ Ступино, рп.Михнево, улица Тимирязева,владение 6

**4. Срок поставки товара:** в течении 30 дней с момента заключения договора.

**5. КОЗ, ОКПД2:**

 **Песочный дворик**

КОЗ: [01.25.01.03.06.01](https://easuz.mosreg.ru/easuz223/#/Koz?id=1108163) Игровой комплекс для улицы

ОКПД2: 28.99.32.190- Аттракционы прочие

**Детская скамейка «Груша»**

КОЗ: [01.22.02.19.06.08](https://easuz.mosreg.ru/easuz223/#/Koz?id=155163041) Парковая скамья (деревянная)

ОКПД2: 16.29.14.199- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

**Машинка цветочная**

КОЗ: [**01.25.01.03.06.01**](https://easuz.mosreg.ru/easuz223/#/Koz?id=1108163) **Игровой комплекс для улицы**

ОКПД2: **28.99.32.190- Аттракционы прочие**

**Машинка гусеница**

КОЗ: [**01.25.01.03.06.01**](https://easuz.mosreg.ru/easuz223/#/Koz?id=1108163) **Игровой комплекс для улицы**

ОКПД2: **28.99.32.190- Аттракционы прочие**

**6. Источник финансирования: Средства бюджета Московской области**

 **7**.Доставка и разгрузка товара производится транспортом и специалистами Поставщика или привлеченными им за свой счет третьими лицами. Поставщик обязан известить заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара эл.письмом или факсограммой не менее чем за 1(один) рабочий день до даты передачи товара

**8. Техническое описание**

**8.1 Песочный дворик**

Размеры не менее 2750х2650х2050 мм

Комплектация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Столб 1000 | 2 |
| 2 | Столб 1000 мм 45◦  | 6 |
| 3 | Доска 1100 мм | 6 |
| 4 | Доска 750 мм | 16 |
| 5 | Накладка угловая для комплексов | 4 |
| 6 | Спойлер 1100\*200мм | 3 |
| 7 | Накладка спойлера | 6 |
| 8 | Арка | 1 |
| 9 | Декор арки | 1 |
| 10 | Закладная Уголок 40\*4 L=700 мм | 4 |
| 11 | Подпятник П  | 8 |
| 12 | Счёты (перекладина L=900 мм ) | 6 |
| 13 | Держатель перекладины | 6 |
| 14 | Бублики | 36 |
| 15 | Угловая перекладина L=1040 мм | 4 |

**Столбы**

Брус не менее 100\*100мм клееный, высушенный до влажности 7%. С краев бруса сняты фаски не менее R=6.35мм. С торца бруса снята фаска не менее R15мм. В середине бруса канавка не менее д. 12мм.

**Доска 1100, 750**

Выполненная из доски высушенной 25\*120мм L=1400 мм, фаски по краям доски R=6 мм

Накладка угловая для комплексов размером не менее 470\*470 мм, Спойлер размером не менее 1100\*200мм , Накладка спойлера размером не менее 280\*300 мм из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15 мм.

**Арка**

Размер не менее 1150\*700мм , ширина арки не менее 150 мм, радиус не менее 577 мм. Выполнена из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15мм.

**Декор Арки**

Размер не менее 180\*200мм , изготовлена в виде щита с тремя зубчиками сверху, радиус не менее 217 мм. Выполнена из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15мм.

**Подпятник**

выполнен из трубы ВГП 32\*3,2 и П-образного ковша из Листа 240\*80\*3 с отверстиями М10. Соединение Подпятника и столба Болтами М10\*130.

**Счёты**

Перекладина счет из трубы не менее ВГП 15\*2,8мм L=900 мм, Бублики счет на менее 20 шт 100\*100 мм из фанеры ФСФ сорт 2/2 не менее 15мм, накладка счет на менее 450\*70 мм из фанеры ФСФ сорт 2/2 не менее 18 мм.

Угловая перекладина L=1040 мм из трубы не менее 25\*25\*2 мм

Оцинкованный крепеж.

Пластиковые заглушки желтые

Краска по фанере Быстроэмаль. Краска по металлу Hammerite молотковая.

Глубина бетонирования 500мм. Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =400мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

**8.2 Скамейка “Груша” М304**

Размеры 1200\*450\*660 мм

Фанера 18мм сорт 1/1

Фанера в виде груши 450\*620 мм

Сиденье 1164\*250мм, упор 1142\*150мм

Соединение с помощью Мебельных уголков 50\*17 и мебельных болтов М6.

Покраска краской Быстроэмаль.

**8.3 Машинка Гусеница**

Размеры не менее 2100\*700\*550 мм

Фанерные элементы изготовлены из – Фанера береза ФСФ сорт 2/2 не менее 18 мм

Размеры элементов: Борт не менее 2100\*350мм - 2 шт, Спинка сиденья не менее 700\*580 – 4 шт, Лицо гусеницы не менее 700\*580 - 1 шт,

сиденье не менее 700\*200 - 4 шт, Руль - 7 шт, Ушки гусеницы, глаза - по 2 шт

Закладная – труба профильная не менее 20\*40\*2мм - 4 шт

Покраска фанеры краской Galamix желтая, зеленая, красная, голубая

Оцинкованный крепеж –Болты мебельные М6\*30, 6\*40, 6\*50, Гайка с фланцем М6,М8, шайба М6, М8, уголок бытовой 50\*17.

Пластиковые заглушки

Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =700мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

**8.4 Машинка "Цветочная" И701**

Габаритные размеры 1100х630х870 мм

Фанерные элементы “ Бок машинки , Сиденье/спинка ” изготовлены из фанеры ФСФ 15 сорт 2/2. Декор Фанера 12мм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Каркас пола 600\*740мм | 1 |
| 2 | Доска пола 120\*25 L=740 | 6 |
| 3 | Бок машинки 110\*720мм | 2 |
| 4 | Сиденье/спинка 600\*200мм | 2 |
| 5 | Радиатор 600\*240мм | 1 |
| 6 | Капот 600\*320мм | 1 |
| 7 | Колесо переднее д. 300мм | 2 |
| 8 | Колесо заднее д. 300 мм | 2 |
| 9 | Арка колеса передяя 400\*200мм | 2 |
| 10 | Арка колеса задняя 400\*200мм | 2 |
| 11 | Накладка колеса | 4 |
| 12 | Фара д. 100 | 1 |
| 13 | Панель приборов 600\*160мм | 1 |
| 14 | держатель руля | 1 |
| 15 | Руль | 1 |
| 16 | Цветок капота 140\*140мм | 2 |

Металлический каркас пола из трубы 25\*25\*2мм размером 740\*600мм

Пол 740х600мм - ламинированная фанера 18мм гладкая/сетка

Краска по фанере Galamix. Краска по металлу Hammerite.

Оцинкованный крепеж . Соединение бытовыми уголками 50\*50\*17, Болт мебельный М6.

Пластиковые заглушки.

Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =400мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

**9. Требования к качеству поставляемого товара:** поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

**10. Требование к безопасности поставляемого товара:**  товар не должен представлять опасности для окружающих.

**11. Требование к упаковке поставляемого товара:**  товар должен быть упакован без следов повреждения.

**Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:** вместе с товаром Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, регистрационные свидетельства, санитарно- эпидемиологические заключения, технические паспорта производителя товара, для подтверждения соответствия поставляемого товара, наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанных в представляемых при поставке товара документах: в случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара, Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 24 часов с момента получения извещения о выявлении таких дефектов.

**12. Требования к гарантийному сроку товара:** гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 ( двенадцати) месяцев..

Контрактный управляющий Колова Л.А.