ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку линолеума и вспомогательных материалов для его укладки

| **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- |
| **Объект закупки** | Поставка линолеума и вспомогательных материалов для его укладки |
| **Качество товара** | Область применения: детские учреждения. Поставщик предоставляет Сертификаты соответствия на поставляемый товар с указанием фирмы – изготовителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.  В случае несоответствия поставляемого товара Сертификатам соответствия:  - все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;  - замена в случае выявления некачественного товара (в течение 48 часов с момента оформления акта;  - транспортные операции по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.  Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с требованиями "Гражданского кодекса Российской Федерации" (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, разд. IV, гл.30.  Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом .  Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).  Гарантийный срок на товары определяется в соответствии со сроками, установленными фирмами-изготовителями и требованиями "Гражданского кодекса Российской Федерации" (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, разд. IV, гл.30, статьи 471-473.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Заказчик в течение 10 рабочих дней сообщает об этом Поставщику письменно или по факсу. |
| **Место поставки товара** | Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенный по адресу:  - 140560, Московская область, г.о.Коломна, д.Тарбушево, территория ДОЛ «Лесная поляна» |
| **Требования к порядку поставки товара** | Поставка осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц, до склада Заказчика в рабочие дни с 09.00 до 15.00 местного времени. О намерении осуществить поставку Поставщик обязан предупредить Заказчика (или его представителя) не менее чем за 2 рабочих дня и указать время прибытия (± 1 час). Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. |
| **Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)** | "Гражданский кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, разд. IV, гл.30.  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  Сертификаты соответствия на данный вид продукции, стандарты, пожарный сертификат, технические условия, действующие на территории Российской Федерации и распространяющие своё действие на данный вид продукции. |
| **Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров** | Сроки поставки товара – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. |

**Инструкция к описанию претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.**

При описании Заказчиком закупаемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Заявка не должна содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений; сведения о товарах, представляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами и символами, не позволяющими однозначно определить наличие требуемой характеристики у товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, либо значение характеристики, как например: «в основном», «и другое», «должен (-на, -но, -ны) быть», «может быть», «нужен (-на, -ны)» слов «ориентировочно», «необходим (-ма, мо, мы)», «требуется», «теоретически», «должен», «надо».

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование Заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом договора, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора Заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, Заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а Поставщик будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора на основании соответствующих положений заключенного договора.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным Заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным Заказчиком в описании объекта закупки.

В таблице №1 приведены примеры обозначения при описании объекта закупки:

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначения | Описание |
|  | «эквивалент», «аналог», «не менее», «не более», «>», «более», «больше», «выше», «свыше», «<», «менее», «меньше», «ниже», «≥», «больше либо равно», «≤», «меньше либо равно», «минимальный», «максимальный», «или», «-», «тире», «+» (знак плюс),«-» (знак минус),«±» (знак плюс-минус), «от»….«до», «÷», «min», «max», «должен», «не допускается», «допускается» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает, неконкретные значения и не могут быть указаны в заявке участника закупки. |
|  | «эквивалент», «аналог» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели, которые могут быть эквиваленты значениям, установленным в описании объекта закупке |
|  | «не менее» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели, которые могут быть равными или больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «не более» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равными или меньше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «>», «более», «больше», «выше», «свыше», «шире» «лучше» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «<», «менее», «меньше», «ниже» «уже» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели меньше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «≥», «больше либо равно» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «≤» , «меньше либо равно» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или меньше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «минимальный» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «максимальный» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или меньше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки |
|  | «,» | Означает перечисление требуемых показателей, за исключением, когда число имеет нецелое значение. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя знак «,» является взаимоисключающими значениями, а также случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии) |
|  | «и» | Означает перечисление требуемых показателей. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя союз «и» является взаимоисключающими значениями, а также случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии) |
|  | «;» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает перечисление требуемых показателей (имеет несколько значений), то есть необходимо указать все значения как до, так и после. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя знак «;» является взаимоисключающими значениями, а так же случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии) |
|  | «или» | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то участнику закупки необходимо представить (указать) одно или другое значение |
|  | «-», «тире» | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение. В случае отсутствия крайних значений, обозначает отсутствие показателя |
|  | «+» (знак плюс),  «-» (знак минус),  «±» (знак плюс-минус) | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в диапазон, при этом могут быть представлены (указаны) крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима |
|  | «от»….«до», «÷» | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в данный диапазон значений, при этом могут быть представлены (указаны) включая крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима |
|  | 1…5  (значения приведены для примера) | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в диапазон, при этом могут быть представлены (указаны) крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима |
|  | «х», «/», «|», | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает перечисление требуемых показателей (имеет несколько значений) и участнику закупки необходимо указать все значения как до, так и после значения, за исключением случаев, если согласно ГОСТ является взаимоисключающими значениями |
|  | Диапазонное значение | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным |
|  | Диапазон | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным |
|  | В пределах диапазона | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение может быть представлено (указано) как конкретное так и диапазонное |
|  | Фракция | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным |
|  | …(…) | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает что показатель имеет несколько значений, то есть участнику закупки необходимо указать все значения как до так и после |
|  | Температура эксплуатации, эксплуатационная температура, температура применения, температура нанесения, выполнение работ при температуре, температурный диапазон, | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает, что показатель имеет диапазонное значение, то есть участнику необходимо указать диапазонное значение |
|  | «\» | Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то участнику закупки необходимо сделать конкретное предложение (выбрать одну из указанных характеристик разделенных знаком «\») |
|  | ГОСТ…. | Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает, что поставляемый товар должен советовать ГОСТ и указываются значения соответствующие ГОСТу. Если ГОСТ(ом) не установлено какое либо значение, а Заказчиком установлено требование, то участник указывает «Данный показатель отсутствует» |

Участнику закупки запрещается изменять «Наименование товара (материала, оборудования)» или «Наименование товара, входящего в объект закупки», даже если «Наименование товара (материала, оборудования)» или «Наименование товара сопровождается обозначениями «не менее», «не более», «менее», «более», «или»….

Участнику закупки запрещается изменять «Наименование показателя, ед. изм. показателя», включая, если согласно установленного ГОСТ наименование показателя сопровождается «не менее», «не более», «или», установленное в описание объекта закупки.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), стране происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

Пример (образец) предоставления информации претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки | Наименование страны происхождения товара  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Торговая марка (при наличии) | Характеристики закупаемого товара | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Линолеум коммерческий | Travertin PRO \* | Длина в рулоне  Ширина  Толщина покрытия  Основа  Способ укладки  Класс износостойкости  Толщина защитного слоя  Показатели пожарной безопасности:  Расцветка товара. | 20 м  3,0 м  1,9 мм  Гетерогенная  Горячая сварка  32 класс  0,5 мм;  КМ2.  по согласованию с заказчиком  Соответствие ГОСТ: ГОСТ-30244, ГОСТ- P 51032, ГОСТ-12.1.044 |
| 2 | Шнур сварочный |  | Область применения  Цвет  Длина | Линолеум  Подбирается под цвет линолеума  50 м. |

**\*** Возможность предоставления эквивалентного товара в соответствии с п.2 ч.6.1. ст.3 Федерального закона № 223- ФЗ от 18.07.2011г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ЗАКУПКИ** | | | | |
|  | | | | |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** | **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ**  **НЕ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ** | **ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ**  **МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ** |
| **1** | **Линолеум коммерческий** |  | **Линолеум гетерогенный** |  |
| Класс износостойкости |  | Не менее 32 класс |
| Толщина защитного слоя |  | Не менее 0,5 мм |
| Основа | Гетерогенная |  |
| Длина, м |  | 20,0 - 25,0 |
| Ширина, м | 3,0 |  |
| Толщина покрытия, мм |  | Не менее 1,9 |
| Показатели пожарной безопасности | КМ2 |  |
| Расцветка товара | по согласованию с заказчиком |  |
| **2** | **Шнур сварочный** | Область применения | линолеум |  |
| Цвет | Подбирается под цвет линолеума |  |
| Длина в катушке |  | Не более 50 м |