**Техническое задание**

**на поставку лакокрасочных материалов для нужд**

**МАУ «Объединенная дирекция парков»**

1. **Характеристики и количество предмета закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Краска по дереву для наружных (фасадных) работ | Цвет: коричневыйТип: для наружных (фасадных) работНазначение: консервация древесины и создание поверхностного защитного слояВлагостойкость: наличие характеристикиМорозостойкость: наличие характеристикиСтойкость к ультрафиолету: наличие характеристикиАнтисептические свойства и биологическая защита: наличиеУстойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям: наличие | кг | 25 |
| 2 | Грунтовка по металлу для наружных (фасадных) работ | Цвет: серыйТип: для наружных (фасадных) работНазначение: обеспечение защиты от коррозии и преждевременного разрушенияВлагостойкость: наличие характеристикиЭкологичность: наличие характеристикиУстойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям: наличие характеристики | кг | 60 |
| 3 | Грунт-эмаль «3 в 1» СЕРАЯ | Цвет: серыйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины  | кг | 90 |
| 4 | Грунт-эмаль «3 в 1» ЗЕЛЁНАЯ | Цвет: зелёныйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины | кг | 40 |
| 5 | Грунт-эмаль«3 в 1» ЖЁЛТАЯ | Цвет: жёлтыйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины | кг | 5 |
| 6 | Грунт-эмаль«3 в 1» СИНЯЯ | Цвет: синийНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины  | кг | 20 |
| 7 | Грунт-эмаль«3 в 1» БЕЛАЯ | Цвет: белыйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины | кг | 50 |
| 8 | Грунт-эмаль«3 в 1» ЧЁРНАЯ | Цвет: чёрныйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативного влияния атмосферных факторовСостав ЛКМ: антикоррозийная грунтовка, атмосферостойкая эмаль, модификатор ржавчины | кг | 50 |
| 9 | Антисептик по дереву для наружных работ | Назначение: защита поверхности дерева от процесса биологического разрушения, вызванного гниением и поражением плесенью и личинками насекомых Вид: концентрированный готовый растворТип: для наружных работАтмосферостойкость: наличие характеристики | л | 90 |
| 10 | Бензиновый растворитель Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | л | 30 |
| 11 | Растворитель №646 | ГОСТ 18188-72 | л | 10 |
| 12 | Масло для террас | Цвет: ЧЁРНЫЙ ВЕНГЕНазначение: защита деревянных полов от негативного влияния атмосферных факторовВид тары: металлическая банка | л | 40 |
| 13 | Эмаль ПФ-115СИНЯЯ | Цвет: синийНазначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 18 |
| 14 | Эмаль ПФ-115КРАСНАЯ | Цвет: красный (примечание: предпочтительный оттенок – гранатовый)Назначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 15 |
| 15 | Эмаль ПФ-115ЖЁЛТАЯ | Цвет: жёлтыйНазначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 9 |
| 16 | Эмаль ПФ-115БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ | Цвет: белый глянецНазначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 3 |
| 17 | Эмаль ПФ-115ЗЕЛЁНАЯ | Цвет: ярко-зелёныйНазначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 3 |
| 18 | Эмаль ПФ-115ОРАНЖЕВАЯ | Цвет: оранжевыйНазначение: окраска металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 3 |
| 19 | Эмаль ПФ-115ШОКОЛАДНАЯ | Цвет: шоколадно-коричневыйНазначение: окраска металлических, деревянных поверхностей, эксплуатирующих в атмосферных условияхГОСТ 6465-76 | кг | 20 |
| 20 | Краска фасадная водоэмульсионная | Цвет: белыйНазначение: придание декоративного вида и защита поверхности от негативных факторовСтойкость к ультрафиолету: наличие характеристикиГОСТ 28196-89 | кг | 30 |
| 21 | Лак акриловый для внутренних работ | Цвет: бесцветный, полуглянецНазначение: защита поверхности от влаги и механических поврежденийСостав ЛКМ: жидкий полимер (акрил), антисептик (для защиты древесины от влаги и вредителей), пластификаторОбъём упаковки: не менее 0,9 л | шт | 8 |
| 22 | Колеровочная пастаКРАСНАЯ | Цвет: красныйНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 23 | Колеровочная паста ЧЁРНАЯ | Цвет: чёрныйНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 24 | Колеровочная паста СИНЯЯ | Цвет: синийНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 25 | Колеровочная пастаЖЁЛТАЯ | Цвет: синийНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 26 | Колеровочная пастаТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ | Цвет: тёмно-зелёныйНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 27 | Колеровочная пастаКОРИЧНЕВАЯ | Цвет: коричневыйНазначение: колеровка акриловых, латексных, водоэмульсионных, алкидных, масляных и других составовОбъём упаковки: 0,75 л | шт | 3 |
| 28 | Пена монтажная всесезонная | Объём флакона: не менее 0,75 гр.Тип: профессиональнаяВид: всесезонная | шт | 20 |
| 29 | Пистолет для монтажной пены | Материал ствола: стальМатериал рукоятки: пластик | шт | 2 |
| 30 | Очиститель монтажной пены | Объём упаковки: 0,5 л | шт | 2 |
| 31 | Грунт бетонконтакт | Морозостойкость: наличие характеристикиОбъём упаковки: 5 кг | шт | 1 |
| 32 | Лист шлифовальный на бумажной основе | Размер: 230х280 ммВид: мелкозернистая | шт | 50 |
| 33 | Бензин-растворитель Нефрас С2 80/120 | ГОСТ 26377-84Объём упаковки: 0,5 л | шт | 20 |
| 34 | Краскораспылительпневматический1000 мл | Материал: металлРасположение бачка: нижнееОбъём бака: 1000 млРасход воздуха, не менее: 200 л/минМинимальное давление: 3000 атмТип соединения: рапид (EURO) | шт | 1 |
| 35 | Краскораспылительпневматический750 мл | Материал: металлРасположение бачка: нижнееОбъём бака: 750 млРасход воздуха: не менее 180 л/минМинимальное давление: 3000 атмТип соединения: рапид (EURO) | шт | 2 |
| 36 | Шланг воздушный с быстроразъёмными соединениями | Длина: 15 мТип соединения: рапид (EURO)Рабочее давление, не менее: 3000 атмМатериал: ПВХ | шт | 2 |
| 37 | Валик малярный в комплекте с бюгелем | Материал: полиамидДлина: не менее 230 ммМатериал бюгеля: металл + пластик | шт | 10 |
| 38 | Кисть малярная флейцевая | Тип кисти: плоскаяШирина: не менее 60 ммЩетина: натуральнаяМатериал рукояти: деревоМатериал бандажа: металл | шт | 20 |

**2. Место поставки:** Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

**3. Срок (период) поставки товара:** поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

**4. Требования к поставке товаров:** Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

**5. Требования к качеству товара:** Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. которые не были в употреблении, не отремонтированы, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар - должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

**6**. **Требования по комплектности товаров:** Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

**7**. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Представляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения. Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

**8**. **Требования к безопасности товаров:** Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством**.** Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

**9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар:** в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.