#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. генерального директора**

 **АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калинина О.В./**

**М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

**на поставку почтовых ящиков**

**Заказчик:** АО «Управляющая компания «Жилой дом»

**Предмет договора:** поставка почтовых ящиков для нужд АО «УК «Жилой дом»

**Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:** срок поставки Товара – с момента заключения договора до 31.12.2021г. по предварительной заявке заказчика в течение трех рабочих дней, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

**Срок действия договора**: с даты заключения **до 31.12.2021г.**

**Перечень товаров, характеристика, объем**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Почтовый ящик https://lh3.googleusercontent.com/t-VXOJSw0UeN1GNNrLALX28sjvcieTzIycA6aOHSgUDZxPgel4gS11OJh3CfcRW51CJYgQ=s85 | Характеристики: Количество секций: 1Размеры, мм: не менее 370х265х85 Вес, кг: не менее 1,40 Объем: не менее 0,008Материал: не менее сталь 0,6 мм Ключи: не менее 2 индивидуальных ключа в комплекте Окраска: Полимерно-порошковое покрытие Цвет окраски: темно-серыйВсе почтовые ящики оборудованы задними стенками | 3 | Шт. |
| 2 | Почтовый ящик с горизонтальным открытием, 3 секцииhttps://lh3.googleusercontent.com/l5L3rdL_-i1TbBWI1vnvBXPp4KfHFIGSt0vwcS3DG_Sdbs3vkjxXqV_JRO19DUf4fABdsw=s85 | Количество секций: 3 Размер: не менее 445х390х120 мм Масса: не менее 3,3 кг Объем: не менее 0,025 м2 Материал: не менее сталь 0,6 мм Ключи: индивидуальный ключ Окраска: порошковое покрытие. Цвет окраски: серый Данный почтовый ящик должен иметь усиленную конструкцию корпуса и выполнен из холоднокатанной стали. Корреспонденция располагается в секции под углом 50 градусов. Антивандальный замок. На каждую секцию не менее 2 ключей в комплекте.Все почтовые ящики оборудованы задними стенками | 15 | Шт. |
| 3 | Почтовый ящик с горизонтальным открытием, 4 секцииhttps://lh3.googleusercontent.com/1NW9HWlxWyV7cEYRCsJL6ZzQjVTA_BXgTHXpK663p_V2AC_IL7ZDgI6hwtK-GpgpvF2Nj2w=s85 | Количество секций: 4 Размер: не менее 540х390х120 мм Масса: не менее 4 кг Объем: не менее 0,025 м2 Материал: сталь не менее 0,6 мм Ключи: индивидуальный ключ Окраска: порошковое покрытие Цвет окраски: серый Данный почтовый ящик должен иметь усиленную конструкцию корпуса и выполнен из холоднокатанной стали. Корреспонденция располагается в секции под углом 50 градусов. Антивандальный замок. На каждую секцию не менее 2 ключей в комплекте.Все почтовые ящики оборудованы задними стенками | 163 | Шт. |
| 4 | Почтовый ящик с горизонтальным открытием, 5 секцийhttps://lh3.googleusercontent.com/QJtFbgtzYKjPCjOzSQd0Pd-apsw_-s-TRdh7YOhxwZsFJjpEReyuTVwg37xIof5fsIejxw=s85 | Количество секций: 5 Размер: не менее 630х390х120 мм Масса: не менее 4,8 кг Объем: не менее 0,029 м2 Материал: сталь не менее 0,6 мм Ключи: индивидуальный ключ Окраска: порошковое покрытие. Цвет окраски: серый Данный почтовый ящик должен иметь усиленную конструкцию корпуса и выполнен из холоднокатанной стали. Корреспонденция располагается в секции под углом 50 градусов. Антивандальный замок. На каждую секцию не менее 2 ключей в комплекте.Все почтовые ящики оборудованы задними стенками | 270 | Шт. |
| 5 | Почтовый ящик горизонтальное открывание, 6 секцийhttps://lh3.googleusercontent.com/PKHganjZWcwuY1QhrQbnUYK5tXpAWF4QxPHabbdRH1ALeIWecS4AYg99HSvi-7-P3cxvXyg=s85 | Количество секций: 6 Размер: не менее 720х390х120 мм Масса: не менее 5,6 кг Объем: не менее 0,034 м2 Материал: сталь не менее 0,6 мм Ключи: индивидуальный ключ Окраска: порошковое покрытие. Цвет окраски: серый. Данный почтовый ящик должен иметь усиленную конструкцию корпуса и выполнен из холоднокатанной стали. Корреспонденция располагается в секции под углом 50 градусов. Антивандальный замок. На каждую секцию не менее 2 ключей в комплекте.Все почтовые ящики оборудованы задними стенками | 18 | Шт. |

 **Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам:** Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

 **Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:** Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар - согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.

Главный инженер АО «УК «Жилой дом» И.Г. Чеканов