УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ Алфимовский д/с

общеразвивающего вида «Рябинка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кармаева А.М.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА**

**на приобретение видеодомофона на входную калитку внешнего периметра**

**в МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **1. Сведения о заказчике:**  Наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» городского округа Ступино Московской области  Место нахождения: 142860, Россия, Московская область, городской округ Ступино, д. Алфимово, проезд новоселов, влад.3, тел.: (8-496 64) -59-319  Адрес электронной почты: rabinka-alfimovo@yandex.ru  Руководитель: Кармаева Айгуль Михайловна | |  | |
| **2.** | **2. Предмет договора:** Приобретение видеодомофона на входную калитку внешнего периметра | |  | |
|  | **3. Начальная (максимальная) цена договора:** 70 000,00 (семьдесят тысяч рублей 00 копеек) | |  |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора:  Начальная (максимальная) цена договора определена путем запроса коммерческих предложений. В стоимость видеодомофона входит монтаж и настройка оборудования. | |  |
| **3.** | | **4. Объем товара, требования к техническим характеристикам и качеству товара, требования к безопасности, поставляемого товара и иные показатели, связанные с определением поставляемого товара потребностям заказчика.** |

Требования к качеству и безопасности материалов:

Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром (комплект видеодомофона), предусмотренные действующими нормативными актами:

- декларации соответствия;

Вся исполнительная документация предоставляется вместе с товаром.

**4.1. Требования к материалам:**

-Вызывная панель - цветная:

Сенсор 1/2.7" 1920\*1080;

Поддерживаемые форматы: AHD 2Мп (1080P) / AHD 1Мп (720P) / CVBS (960H);

Разрешение до 1920\*1080; Угол обзора 160°;

ИК фильтр механический; ИК подсветка до 5м; 4-х проводное подключение;

Управление электромеханическим/электромагнитным замком. НО / НЗ (с врем. открытия);

Питание DC 12V от монитора;

Рабочая температура: -40°С…+50°С;

Габаритные размеры: 130x40x23 мм

Совместима с AHD домофонами серии HVD и другими брендами AHD домофона

Встроенный контроллер и считыватель

- монитор:

Видеодомофон - Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов (17,5 см);

Разрешение дисплея 1024\*600;

Поддерживает одновременно 4 формата видео TVI / CVI / AHD / Аналог на любом из каналов;

Одновременно поддерживает стандарт видео 1Мп (720P) / 2Мп (1080P) и 960H (PAL / NTSC);

Сенсорные кнопки "Hands Free"; Стильный Акриловый корпус со встроенным блоком питания 12В, 1А; Собственное графическое меню на русском языке; Сменные мелодии / Собственные мелодии; Фоторамка (Видео и Фото); Часы (Постоянно на экране, отключаемые)

Функция "Монитор" без отключения экрана; Детектор движения; Запись фото и видео;

Слот под SD карту до 64Гб; Режим автоответчика; 4-х проводное подключение

Возможность подключения до 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер TVi / CVi / AHD / CVBS

Возможность построения системы с использованием нескольких мониторов - "Адресный интерком"; Возможность подключения к телевизору/ видеорегистратору

Возможность управление воротами/ шлагбаумом; Управление электромеханическим / электромагнитным замком; Поддержка работы с подъездными домофонами;

Питание AC 110-240V 50Гц; Возможность питания DC 12V

- ББП + АКБ (блок бесперебойного питания, при отключении электроэнергии домофон остается в рабочем состоянии)

-Доводчик

-кабель КВК 2 х 0,75 - 300м

-трос

-талреп

-мачта

-Электромагнитный замок

- Считыватель + 30 ключей

**Краткий перечень и характеристики работ:**

- доставка видеодомофона до МАДОУ;

- монтаж + настройка.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,** установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам:  - сертификат соответствия |
| **6.** | **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:** |
|  | гарантийный срок службы видеодомофона не менее 5 лет  **Объем предоставления гарантий качества на выполненные работы, обязанности подрядчика в гарантийный период:** видеодомофон должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. |
| **7.** | **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** |
|  | **Место выполнения работ:** 142850, Россия, Московская область, городской округ Ступино, д. Алфимово, проезд Новоселов, влад.3  **Условия выполнения работ:** доставка всего комплекта видеодомофона должна быть выполнена поставщиком в один день (разово) и в указанные в договоре сроки.  **Сроки поставки товара:** согласно условиям договора. |
| **8.** | **Порядок формирования цены договора** |
|  | **Цена договора** должна включать в себя затраты на доставку видеодомофона, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, монтаж и настройку оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| **9.** | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** |
|  | Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком единовременно за фактически поставленный товар в полном объеме заключенного договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 30 рабочих дней на основании представленного счета на оплату. |