|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на оказание услуг по празднично-тематическому оформлению территории городского округа Чехов к празднованию "Дня Победы в Великой Отечественной войне". Место оказания услуг: Московская область, городской округ Чехов.** |
| 1. Изготовить элементы праздничного оформления согласно полученным от Муниципального заказчика эскизам, произвести монтаж и демонтаж в соответствии с заданием: |
| **1. 1. к празднованию "Дня Победы в Великой Отечественной войне"** |
| № п/п | Праздничные элементы | Технические характеристики товаров/услуг | Единица измерения | Количество | Адрес размещения |
|
|
| 1 | Баннеры 3х6 | Материал баннеров 3Х6 – виниловое полотно, плотностью не менее 4000 гр., с заваром по периметру 10 см. Разрешение печати не менее 720 dpi. Плакаты имеют необходимый допуск на краях для крепления плаката на рекламном щите. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 1 | г. Чехов: д. Чепелево, щит 3х6м |
| 2 | Баннеры (Карусель) | Размеры баннеров 4,8Х2,4 – 4 шт., 2.4х2.4 - 1 шт. Материал виниловое полотно, плотностью не менее 400 гр., с заваром по периметру 10 см с пробитием люверсов с шагом 30 см, диаметром 10 мм. Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 5 | г.Чехов, Симферопольское шоссе д.1 (путепровод у ТЦ Карусель) |
| 3 | Баннеры (Заводская) | Размеры баннеров 1,95Х1,95 м – 2 шт., 3.65х1.95 - 2 шт. 3,85х1,95 - 3 шт. Материал виниловое полотно, плотностью не менее 400 гр., с заваром по периметру 10 см с пробитием люверсов с шагом 30 см, диаметром 10 мм. Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 7 | г.Чехов, ул. Заводская д.1 (путепровод) |
| 4 | Баннеры (Молодежная) | Материал баннеров 32,3Х0,85 – 2 шт. виниловое полотно, плотностью не менее 400 гр., с заваром по периметру 10 см с пробитием люверсов с шагом 30 см, диаметром 10 мм. Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 1 | г.Чехов, ул. Молодежная д.11/2 (путепровод) |
| 5 | Баннеры (Весенняя) | Материал баннеров 14,3Х0,0,9 – 1 шт., виниловое полотно, плотностью не менее 400 гр., с заваром по периметру 10 см с пробитием люверсов с шагом 30 см, диаметром 10 мм.Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 1 | г.Чехов,ул..Весенняя д.4 (путепровод) |
| 6 | Баннеры (Администрация) | Размеры баннеров 5,1Х5,3 – 3 шт. Материал виниловое полотно, плотностью не менее 510 гр., с заваром по периметру 10 см с пробитием люверсов с шагом 30 см, диаметром 10 мм.Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм.Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 3 | г.Чехов, Советская пл.(на здание Администрации) |
| 7 | Баннеры (Галерея) | Размеры баннеров 5,6Х3. Материал виниловое полотно, плотностью не менее 510 гр.,Разрешение печати не менее 720 dpi. Внутрь по периметру должна завариваться веревка, диаметром 8 мм.Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 6 | г.Чехов, Советская пл.(на здание Администрации) |
| 8 | Флаги на опорах освещения 1.8х0.6 | Печать 4+0 на полиэфирном шелке, размеры 1,8х0,6, вдоль коротких сторон карманы для монтажа на кронштейн, веревки для фиксации. Флаговое полотно должно быть прошито по периметру. | штука | 600 | городской округ Чехов |
| 9 | Флаги перед зданием Администрации разноразмерные на флагштоках | Материал - искусственный шелк, размеры 4,30 х 0,6 - 4 шт., 4,20 х 0,6 - 4 шт., 4,1 х 0,6 - 4 шт., 4,0 х 0,6-4 шт., и т.д. до 2,8, Флаговое полотно должно быть прошито по периметру. В нижней и верхней части веревки для фиксации к флагштоку. ГОСТ 26095-84 Ткани полиэфирные технические фильтровальные. | штука | 64 | Советская площадь д.3 |
| 10 | Монтаж баннеров | При монтаже баннеров произвести демонтаж ранее размещенного изображения, обеспечить его сохранность, с последующим его монтажом на прежнее место по окончании периода размещения баннеров в соответствии с настоящим Техническим заданием. Высотный монтаж с участием альпинистов или подъемника. | штука | 34 | \_ |
| 11 | Демонтаж баннеров | При монтаже баннеров произвести демонтаж ранее размещенного изображения, обеспечить его сохранность, с последующим его монтажом на прежнее место по окончании периода размещения баннеров в соответствии с настоящим Техническим заданием. Высотный монтаж с участием альпинистов или подъемника. | штука | 34 | \_ |
| 12 | Монтаж флагов на кронштейнах | Произвести монтаж флагов | штука | 600 | \_ |
| 13 | Демонтаж флагов на кронштейнах | Произвести демонтаж флагов | штука | 600 | \_ |
| 14 | Монтаж флагов перед зданием Администрации разноразмерные на флагштоках | Произвести монтаж флагов с использованием подъемника | штука | 64 | \_ |
| 15 | Демонтаж флагов перед зданием Администрации разноразмерные на флагштоках | Произвести демонтаж флагов с использованием подъемника | штука | 64 | \_ |
| 16 | Плакаты на городских афишах  | Материал плакатов: виниловое полотно, размеры 1,5 х 1,5м. плотностью не менее 400 гр., с заваром по периметру 10 см .Разрешение печати не менее 720 dpi. Соответствие Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». | штука | 10 | городской округ Чехов |
| 17 | Плакаты А4  | Бумага, плотность 200 гр, мелованная, печать влагостойкая. | штука | 200 | в учреждениях и магазинах |
| 18 | Композиция "Журавли" | Изготовить и разместить композицию "Журавли". Размер: 1. Белый малый 1,0 х 1,0 м. 2. Белый большой 1,5х1,0 м. 3. Красный 2,0х1,0м. 4. Орден 1,5х1,5 м. 5. Панель 4,0х0,8 м. Материал: Пластик с нанесенной пленкой   | штука | 1 | Советская площадь д.3 |
| 2.Организовать мониторинг за размещением баннеров и праздничного оформления. Обеспечить устранение неисправностей в течение 4 часов с момента выявления. |
| 3. Макеты баннеров, флагов и тематического ролика предоставляются Заказчиком |
| 4. Произвести монтаж и демонтаж баннеров. При монтаже баннеров произвести демонтаж ранее размещенного изображения, обеспечить его сохранность, с последующим его монтажом на прежнее место по окончании периода размещения баннеров в соответствии с настоящим Техническим заданием. |
| 5. Период размещения и гарантия качества: 5.1. произвести монтаж праздничного оформления к празднованию "Дня Победы в Великой Отечественной войне" с даты заключения договора по 07.05.2022 г. включительно. Демонтаж праздничного оформления с 12.05.2022 по 20.05.2022 г. включительно.  |
| 6. Гарантии качества: оказываемые Услуги соответствуют требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также требованиям Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» в части касающихся видов работ укзанных в настоящем Техническим задании, а также Постановлению Администрации Чеховского муниципального района от 14.11.2014 №2057/11-1 «Об утверждении Положения «О размещении и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Чеховского муниципального района Московской области». Исполнитель гарантирует оказание услуг с надлежащим качеством в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и на протяжении всего периода действия Договора. |