**Техническое задание**

**на поставку** **насоса ЦН-400/105а**

1. **Предмет закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Насос ЦН-400/105а | шт. | 1 |

1. **Назначение и применение**: для перекачивания холодной и горячей воды до +105Со в котельной.
2. **Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару**

Товар должен быть новым (выпуска 2020- 2021гг.) и ранее не использованным. Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, а также действующей нормативно-технической документации (НТД) - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

1. **Требования к организации поставки.**

Доставка Товара осуществляется на склад Заказчика за счет Поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Электроугли, ул.Маяковского, д.25.

Срок поставки Товара: в течение 90 (девяносто) дней от даты заключения договора.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Доставка Товара Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени,при этом,не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

1. **Требования к гарантии**

 Согласно гарантии производителя, но не менее 12 месяцев.

1. **Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:**

 - паспорт.

 - сертификат или декларация соответствия.

1. **Стоимость Товара** должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), тары, упаковки, транспортных расходов до г. Электроугли, Богородского г.о., Московской области.
2. **Требования к размерам товара**

В соответствии с паспортом завода-изготовителя.

1. **Порядок сдачи и приемки товара**

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | **Заказчик:** **АО «Ногинсктрастинвест»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Князева Н.Ю./**М.П.«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. |

Приложение к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| 1 | Насос ЦН-400/105а или аналог | Комплектация |  |  | Насос и электродвигатель, установленные на единой плите (раме), закрепленные между собой жесткой втулочно-пальцевой муфтой |  |  |
| Мощность эл/двигателя |  |  | 160 |  | кВт |
| Напор  | 96 | 105 |  |  | м |
| Рабочая среда |  |  | питьевая вода; техническая вода; сетевая вода |  |  |
| Температура рабочей жидкости | от +5 | до +105 |  |  | оС |
| Подача (м3/ч) | 380 | 400 |  |  |  |
| Исполнение по монтажу |  |  | горизонтальный |  |  |
| Частота вращения |  |  | 1500 |  | об/мин |
| **ПОСТАВЩИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | **Заказчик:** **АО «Ногинсктрастинвест»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Князева Н.Ю./**М.П.«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. |