**Приложение № 5**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Техническое задание**

Поставка модулей-накопителей для размещения книг

1. **Заказчик:**

 Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

1. **Наименование объекта:**

Поставка модулей-накопителей для размещения книг научной библиотеки.

1. **Начальная (максимальная) цена договора:** 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
2. **Источник финансирования:** Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности
3. **Место оказания услуг (поставки товара):**

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

1. **Срок поставки товара:**  30 рабочих дней с момента заключения договора
2. **Способ закупки:** Запрос котировок в электронном виде

 **8. Условие поставки товара**: Поставка Товара осуществляется силами Поставщика за его счет по фактическому адресу Заказчика.

 **9. Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:**

Используемые материалы:

 ЛДСП 16 мм (цвет- ольха) ГОСТ 10632-2014

Сталь (прокат) ЛКП-1 ГОСТ-52146-2003 сталь 08а ГОСТ16523-93

Сталь CT 3 ГОСТ 380-80

Модули-накопители производятся по TV 5624-001-40913058-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические и потребительские хар-ки** | **Ед. изм.** | **Количество** |
|  | Модуль-накопитель для размещения книг (тип 1) | Модуль-накопитель предназначен для практичного хранения книг.Модуль-накопитель представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию.Особенность конструкции должна позволять формировать многосекционные линейки любой длины. Стенка лицевая (ЛДСП) должна закрывать сплошную боковину по всей высоте и по всей ширине.Обязательный элемент жесткости – задняя сплошная стенка.Модуль-накопитель должен состоять из сплошных боковин и из сплошных горизонтальных панелей. Вся надстройка должна быть изготовлена из х/к стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,0 мм. Сплошные боковины имеют вид сложногнутого профиля, имеющего не менее 3-х гибов с каждой фронтальной стороны, а также не менее 2-х продольных ребер жесткости на всю длину боковины и перфорацию с шагом не менее 25 мм для крепления горизонтальных панелей. Горизонтальные панели должны иметь вид сложногнутого профиля, изготовленного из х/к стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,0 мм. Панели имеют не менее 2 гибов с каждой фронтальной стороны. Крепление к боковинам безболтовое с помощью клипс. Гарантированная распределённая нагрузка на горизонтальную панель не менее 80 кг.Высота горизонтальных панелей не более 30 мм.Количество горизонтальных панелей не менее 7 шт. + 1 крышка от пыли. Конструкция должна быть окрашена эпоксидным порошковым покрытием RAL 9003 светло-серый.Общие габаритные размеры (В×Ш×Г), мм: не менее 2 282×1 000×250 мм и не более 2 290×1 005×255 мм. Рабочее расстояние между каждой горизонтальной панелью должно быть не менее 295 мм.Модуль-накопитель должен поставляться в разобранном виде. | шт. | 24 |
|  | Модуль-накопитель для размещения книг (тип 2) | Модуль-накопитель предназначен для практичного хранения книг.Модуль-накопитель представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию.Особенность конструкции должна позволять формировать многосекционные линейки любой длины. Обязательный элемент жесткости – задняя сплошная стенка.Модуль-накопитель должен состоять из сплошных боковин и из сплошных горизонтальных панелей. Вся надстройка должна быть изготовлена из х/к стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,0 мм. Сплошные боковины имеют вид сложногнутого профиля, имеющего не менее 3-х гибов с каждой фронтальной стороны, а также не менее 2-х продольных ребер жесткости на всю длину боковины и перфорацию с шагом не менее 25 мм для крепления горизонтальных панелей. Горизонтальные панели должны иметь вид сложногнутого профиля, изготовленного из х/к стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,0 мм. Панели имеют не менее 2 гибов с каждой фронтальной стороны. Крепление к боковинам безболтовое с помощью клипс. Гарантированная распределённая нагрузка на горизонтальную панель не менее 80 кг.Высота горизонтальных панелей не более 30 мм.Количество горизонтальных панелей не менее 7 шт. + 1 крышка от пыли. Конструкция должна быть окрашена эпоксидным порошковым покрытием RAL 9003-светло-серый.Общие габаритные размеры (В×Ш×Г), мм: не менее 2 282×1 000×250 мм и не более 2 290×1 005×255 мм. Рабочее расстояние между каждой горизонтальной панелью должно быть не менее 295 мм.Модуль-накопитель должен поставляться в разобранном виде. | шт. | 6 |
|  |  | Соединитель модулей | шт. | 8 |

Товар должен быть новым, ранее не используемым, соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для предлагаемого к поставке товара.

**10.Требования к качеству и безопасности Товара:**

 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим на данный вид Товара, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Товар должен быть поставлен в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара, другие необходимые документы.

 В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором, Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

**11. Требования к качеству упаковки Товара:**

 Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами РФ, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

 Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

 Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке, погрузочно-разгрузочных работах с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

 В случае поставки Товара ненадлежащего качества, последний подлежит замене Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами.

 **12. Требования к гарантийному сроку Товара:**

 Гарантийный срок поставляемого Товара - согласно паспорту предприятия-изготовителя Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Заказчику.

**Заказчик: Исполнитель:**

Государственное автономное учреждение

культуры Московской области

«Государственный литературно-мемориальный

 музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бобков К.В.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. М.П.