**Приложение №4 к Техническому заданию**

**Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.**

**Работы капитального характера**

В состав работ капитального характера лифтового оборудования в соответствии с пунктом 7.6.2 ГОСТ Р 55964-2014 входит ремонт или замена одного, или нескольких ниже перечисленных узлов (составных частей):

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной, редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- уравновешивающих канатов, цепей;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

Работы, связанные с устранением неисправностей на лифтах и системах ЛДСС, возникших по причинам, не зависящим от Исполнителя (хулиганские действия, вандализм, кража и т.д.), а также работы по модернизации лифтов (в том числе покраска кабин и потолков, замена напольного покрытия и т.д.), направленные на повышение их безопасности в эксплуатации, по решению завода-изготовителя, органов Ростехнадзора, ремонтно-восстановительные работы (капитального характера, эстетическое восстановление, восстановление ЛДСС и т.д.) на лифтах вновь пришедших на обслуживание выполняются Исполнителем за дополнительную к настоящему Договору плату, по отдельным договорам подряда согласно утвержденной Заказчиком сметы.

В случае выключения из работы лифтов Заказчиком или длительной, более 2-х месяцев, его остановки Исполнитель выполнит пусконаладочные работы для ввода лифта в эксплуатацию по отдельным договорам подряда согласно утвержденной Заказчиком сметы.