Утверждаю

Заведующий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­А.В.Икан

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Наименование* | *Кол-во**ед.* | *ОПИСАНИЕ* |
| 1. | Кровать детская одноярусная, спальное место 1400 х 600 мм; Цвет: молочный дуб.Кровать детская одноярусная | 25 | Мебель должна изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 26682-85, Для изготовления используются материалы, разрешенные к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора.Материал ЛДСП класса эмиссии Е1. ЛДСП не менее 16мм, все торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ от 0,4 до 2 мм. В качестве крепежной фурнитуры применяется трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцентриковая стяжка.Материал: Ламинированное ДСП (производство EGGER) со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств.Цвет: молочный дубРазмер : 1432х640х600Доставка, разгрузка на 1й этаж входит в стоимость. Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев. Страна происхождения – Россия |
| 2. | Стул регулируемый Р-05, рост. Гр. 1-3 (Н=260-300-340) Ð¡ÑÑÐ» ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÑÐµÐ¼ÑÐ¹, ÑÐ°Ð½ÐµÑÐ° | 20 | Стул детский регулируемый 1-3 ростовая группа. Изготовлен из фанеры толщиной 15мм. Стул тщательно обработан, все углы скруглены. Каркас стула , сиденье и спинка покрыты бесцветным защитным лаком стойким против воздействия воды, моющих и дезинфицирующих средств безопасных для здоровья детей. Цвет: лак бесцветный. Все материалы отвечают гигиеническим стандартам, предъявляемым к детской мебели.Размеры: высота от пола до сиденья: 260,300,340 ммДоставка, разгрузка на 1й этаж входит в стоимость. Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев. Страна происхождения – Россия |
| 3. | Стол детский квадратный 800х800 мм регулируемый цветной, рост.гр 0-3https://fk-mebel35.ru/images/stories/virtuemart/product/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B2.jpg | 5 | Стол детский квадратный на регулируемых опорах. Мебель должна изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 26682-85, Для изготовления используются материалы, разрешенные к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора.Материал ЛДСП класса эмиссии Е1. ЛДСП не менее 16 мм, все торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ от 0,4 до 2 мм. Материал: Ламинированное ДСП (производство EGGER) со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств.Цвет: в цветном исполненииРазмер 800х800х0-3 р.г. Доставка, разгрузка на 1й этаж входит в стоимость. Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев. Страна происхождения – Россия |