**Согласовано:**

Главный инженер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Андросов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования грунтопроколочного типа «ИГЛА 32Т» либо аналогичного оборудования нужд МУП «Водоканал»**

1. **Предмет закупки:** Поставка оборудования грунтопроколочного типа «ИГЛА 32Т» либо аналогичного оборудования.
2. **Описание объекта закупки (характеристики товара):**

Установка (оборудование) прокола грунта «ИГЛА 32Т» либо аналог

- обеспечить поставку оборудования и комплектующих согласно ассортимента и качества, в соответствии с настоящим Техническим заданием в указанные в Договоре сроки.

2.1 Объем закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **объекта закупки** | **Техническое описание, назначение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Установка прокола грунта «Игла 32Т» либо аналог | **Описание**  Данная установка предназначена для бестраншейной прокладки коммуникаций. Позволяет сделать управляемый прокол грунта своими руками, без привлечения сторонних организаций.  **Длина прокола**  До 100 метров  **Тяговое усилие**  32 тонны  **Габариты установки**  850\*520\*460 мм  **Вес**  110 кг  **Габариты маслостанции**  400\*800\*700 мм  **Вес маслостанции**  115 кг  **Комплектация**  Установка прокола грунта тип «ИГЛА 32Т» либо аналог  Маслостанция  Масло ВМГЗ  Штанга буровая  Ключ упорный  Рукава высокого давления 10 метров  Упорный узел  Пика  Расширитель грунта д.80 мм  Расширитель грунта д.138 мм  Узел захвата в сборе  Трубозахват д.63 мм  Трубозахват д.110 мм  Буровые ключи  Медно-графитовая смазка | Штука  Штука  Литр  Штука  Штука  Комплект  Штука  Штука  Штука  Штука  Штука  Штука  Штука  Штука  Килограмм | 1  1  30  50  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  4,5 |

**3. Требования к техническим и технологическим характеристикам товара**: Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов ТУ 4832-001-36949961-2019, подтверждаться сертификатом соответствия завода-изготовителя. Товар должен быть упакован в деревянный упаковочный ящик для безопасной транспортировки. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Товар должен быть поставлен с сопроводительными документами, бухгалтерскими документами (товарно-транспортная накладная, счет-фактура либо УПД), паспорт оборудования, заверенные копии сертификатов соответствия, инструкция по эксплуатации на русском языке. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика на указанный в документации адрес Заказчика.

**Составил ТЗ**

**Начальник участка**

**инженерных сетей и сооружений Ромашина Е.Ю.**