#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. Генерального директора**

**АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калинина О.В./**

**М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**РАЗДЕЛ X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

**на оказание услуг по изготовлению тамбурных дверей**

**Заказчик:** АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Предмет договора:** изготовлениетамбурных дверей для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Условия поставки товара:** Поставка товара производится в течение 3-х рабочих дней по заявке заказчика, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

**Перечень товаров, характеристика, объем:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исследований | Кол-во | Ед. изм. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дверь глухая филенчатая 1970\*960 | 1 | шт |
| 2 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1000 | 13 | шт |
| 3 | Дверь глухая филенчатая 2100\*880 | 1 | шт |
| 4 | Дверь глухая филенчатая 2100\*960 | 3 | шт |
| 5 | Дверь глухая филенчатая 1900\*850 | 2 | шт |
| 6 | Дверь глухая филенчатая2060\*900 | 1 | шт |
| 7 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1000 | 4 | шт |
| 8 | Дверь глухая филенчатая 2200\*1070 | 1 | шт |
| 9 | Дверь глухая филенчатая 2020\*860 | 1 | шт |
| 10 | Дверь глухая филенчатая 2050\*900 | 1 | шт |
| 11 | Дверь глухая филенчатая 2060\*920 | 1 | шт |
| 12 | Дверь глухая филенчатая 2100\*900 | 3 | шт |
| 13 | Дверь глухая филенчатая 1960\*940 | 1 | шт |
| 14 | Дверь глухая филенчатая 2100\*960 | 6 | шт |
| 15 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1000 | 5 | шт |
| 16 | Дверь глухая филенчатая 1950\*970 | 3 | шт |
| 17 | Дверь глухая филенчатая 2000\*900 | 4 | шт |
| 18 | Дверь глухая филенчатая 2000\*1000 | 3 | шт |
| 19 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1280 | 8 | шт |
| 20 | Дверь глухая филенчатая 2240\*1280 | 1 | шт |
| 21 | Дверь глухая филенчатая 2070\*1580 | 4 | шт |
| 22 | Дверь глухая филенчатая 2150\*1280 | 5 | шт |
| 23 | Дверь глухая филенчатая 2160\*1300 | 1 | шт |
| 24 | Дверь глухая филенчатая 2040\*1480 | 1 | шт |
| 25 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1300 | 1 | шт |
| 26 | Дверь глухая филенчатая 2080\*1340 | 2 | шт |
| 27 | Дверь глухая филенчатая 2002\*960 | 1 | шт |
| 28 | Дверь глухая филенчатая 2080\*980 | 2 | шт |
| 29 | Дверь глухая филенчатая 1850\*1150 | 1 | шт |
| 30 | Дверь глухая филенчатая 2000\*1340 | 1 | шт |
| 31 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1420 | 1 | шт |
| 32 | Дверь глухая филенчатая 2100\*1320 | 1 | шт |
| 33 | Дверь глухая филенчатая 2100\*980 | 1 | шт |
| 34 | Дверь глухая филенчатая 2200\*1290 | 1 | шт |
| 35 | Дверь глухая филенчатая 2200\*1280 | 1 | шт |
| 36 | Дверь глухая филенчатая 2130\*870 | 1 | шт |
| 37 | Дверь глухая филенчатая 1980\*1380 | 1 | шт |
| 38 | Дверь глухая филенчатая 1970\*1370 | 1 | шт |
| 39 | Дверь глухая филенчатая 1950\*1360 | 2 | шт |

Двери деревянные, филенчатые глухие изготавливаются из массива ели (с сучками), в сборе с коробочным брусом 100 мм шириной, толщина полотна двери 40 мм, филенки 18 мм. Изделие без покраски, и без комплектации фурнитурой. Эскизы дверей с размерами в Приложении №1 к Техническому заданию.

**Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам:** Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товара, указанного в данном техническом задании и спецификации. По истечении срока действия Договора стороны подписывают дополнительное соглашение на фактически поставленное количество товара и на этом Договор прекращает действие.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:** Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар - согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.

Инженер отдела по закупкам А.И. Алферов