Приложение № 1 к документации о запросе предложений в электронной формепо отбору организации на поставку гидромолота и вибротрамбовочной плиты

**Техническое задание**

1. **Предмет закупки:** Поставка гидромолота – 1 ед и вибротрамбовочной плиты – 1 ед
2. **Количество поставляемого товара**: 2 ед.
3. **Условия поставки товара:**
   1. **Место поставки товара:** 142900 Московская область городской округ Кашира ул Советская дом 28
4. **Срок поставки товара:** является критерием оценки. Минимальный срок поставки – 5 календарных дней; Максимальный срок поставки – 40 календарных дней.
5. **Технические характеристики предмета закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое описание предмета закупки | **Гидромолот JCB:**  Модель HM335  Вес машины, т 4,5 - 13,0  Эксплуатационная масса, кг 335  Частота ударов, уд/мин 400 - 800  Диаметр инструмента, мм 75  Скорость потока масла, л/мин 50 - 90  Давление, бар 132  Энергия удара, Дж 980  Наличие автоматической смазки Нет  Уровень шума, дБА 130 дБ (А) |
| Технические характеристики эквивалента | **Гидромолот для экскаватора:** эквивалент вышеуказанному:  • Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении;  • Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ;  • Диаметр рабочего инструмента – 75 мм;  • Энергия удара – не менее 980Дж и не более 1000Дж;  • Частота ударов - не менее 400уд/мин и не более 800уд/мин;  • Минимальное рабочее давление - не менее 132 бар и не более 150 бар;  *Комплектация:*  • Рабочий инструмент (пика)- наличие;  • Комплект для смазки рабочего инструмента- наличие;  • Комплект заправки азотом- наличие;  • Комплект рукавов высокого давления (РВД)-наличие;  • Монтажная рама (комплект) или переходная плита для JCB 3CX.- наличие;  *Комплектация предлагаемого гидромолота может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое описание предмета закупки | **Вибротрамбовочная плита PBC300:**  Масса носителя, т 6 - 14  Рабочий вес, кг 305  Усилие трамбования, кг 3000  Частота ударов, уд/мин 2400  Длина, мм 917  Ширина, мм 550  Высота, мм 799 |
| Технические характеристики эквивалента | **Вибротрамбовочная плита для экскаватора:** эквивалент вышеуказанному:  • Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении;  • Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ;  • Усилие трамбования не менее – 3000 кг;  • Рабочие габариты – не менее 917\*550\*799 мм;  • Частота ударов - не менее 2400уд/мин и не более 2800уд/мин;  *Комплектация:*  вибротрамбовка, рукава РВД, быстросъемные муфты для подключения к машине  *Комплектация предлагаемого товара может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной.* |

**Техническое задание составил:**

**Начальник гаража А.В. Евстратов**