Приложение № 1 к документации о запросе предложений в электронной формепо отбору организации на поставку гидромолота и вибротрамбовочной плиты

**Техническое задание**

1. **Предмет закупки:** Поставка гидромолота – 1 ед и вибротрамбовочной плиты – 1 ед
2. **Количество поставляемого товара**: 2 ед.
3. **Условия поставки товара:**
	1. **Место поставки товара:** 142900 Московская область городской округ Кашира ул Советская дом 28
4. **Срок поставки товара:** является критерием оценки. Минимальный срок поставки – 5 календарных дней; Максимальный срок поставки – 40 календарных дней.
5. **Технические характеристики предмета закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое описание предмета закупки | **Гидромолот JCB:**Модель HM335Вес машины, т 4,5 - 13,0Эксплуатационная масса, кг 335Частота ударов, уд/мин 400 - 800Диаметр инструмента, мм 75Скорость потока масла, л/мин 50 - 90Давление, бар 132Энергия удара, Дж 980Наличие автоматической смазки НетУровень шума, дБА 130 дБ (А) |
| Технические характеристики эквивалента | **Гидромолот для экскаватора:** эквивалент вышеуказанному:• Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении;• Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ;• Диаметр рабочего инструмента – 75 мм;• Энергия удара – не менее 980Дж и не более 1000Дж;• Частота ударов - не менее 400уд/мин и не более 800уд/мин;• Минимальное рабочее давление - не менее 132 бар и не более 150 бар;*Комплектация:*• Рабочий инструмент (пика)- наличие;• Комплект для смазки рабочего инструмента- наличие;• Комплект заправки азотом- наличие;• Комплект рукавов высокого давления (РВД)-наличие;• Монтажная рама (комплект) или переходная плита для JCB 3CX.- наличие;*Комплектация предлагаемого гидромолота может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое описание предмета закупки | **Вибротрамбовочная плита PBC300:**Масса носителя, т 6 - 14Рабочий вес, кг 305Усилие трамбования, кг 3000Частота ударов, уд/мин 2400Длина, мм 917Ширина, мм 550Высота, мм 799 |
| Технические характеристики эквивалента | **Вибротрамбовочная плита для экскаватора:** эквивалент вышеуказанному:• Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении;• Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ;• Усилие трамбования не менее – 3000 кг;• Рабочие габариты – не менее 917\*550\*799 мм;• Частота ударов - не менее 2400уд/мин и не более 2800уд/мин;*Комплектация:*вибротрамбовка, рукава РВД, быстросъемные муфты для подключения к машине*Комплектация предлагаемого товара может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной.* |

**Техническое задание составил:**

 **Начальник гаража А.В. Евстратов**