ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
" " 2016г.
1	Название объекта:	Рабочий проект под закладку виноградника
2	Место расположения участка:	Площадь участка:	195 га.
3	Основание для проектирования:
4	Название заказчика:
5	Название проектной организации:
6	Название строительной организации:	строительство хозяйственным способом.
7	Стадийность проектирования:	рабочий проект.
8	Типы насаждений:
Породы:	Виноград
Площадь посадки	195 га
Подвои:	Кобер 5 ББ
Сорта:	Группа белых и чёрных технических сортов
Формировка:	Двуплечий гюйо
Площадь питания:	3*1,25
9	Способ орошения:	капельное
10	Шпалера, опора:	Шпалера вертикальная, одноплоскостная. Промежуточные столбы -металлопрофиль из высококачественной стали. Длина столбов 2,30 м. Глубина постановки в грунт 0,6 м. Расстояние между столбами в ряду 5 метров. Якорные столбы из усиленного металлопрофиля длиной 2,60 м. Глубина постановки 0,80 м. На винограднике будет использовано шесть шпалерных проволок. Первая Д-1,6-1,7 мм,.на высоте 40-50 см для крепления капельного орошения.Вторая Д 2,2-2,5 мм на высоте 60 см для раскладки плеч куста.Третья четвёртая пятая и шестая спаренные проволоки Д-2,2-2,5 мм-переносные. В качестве приштамбовых колышков используются металлические прутья Д- 6-7 мм и длиной 1 м.Крепление приштамбовых колышков скобой.Для крепления якорных опор к анкерам будет использован оцинкованный трос диаметром 3-4 мм.Анкера длиной 70 см и диаметром 120 мм. Натяжители проволок и тросов-грипл.
Ограда:	установка ограждения от населённых пунктов, со стороны асфальтированных дорог и по границе с соседним предприятием.В качестве ограждения-ж/б спареные столбы с колючей проволокой или металлической сеткой.
11	Особенности механизации производственных процессов и внедрения в производство научно-технических достижений:
по нормативам.
12	Целевое использование продукции:	Выращивание винограда
13	Основные технико-экономические показатели:
- срок закладки насаждений:	Объемы:	195 га.
- срок перевода насаждений в плодоношение
- капиталовложения согласно проектных расчетов.
- срок окупаемости капиталовложений согласно проекта.
14	Генеральный план организации территории насаждений разработать с учетом размещения:
- оросительной сети:
- защитных насаждений:
- бригадных станов:
- пунктов по борьбе с вредителями и болезнями:
- капитальной планировки:
- строительство других объектов производственного назначения:
15	Особые условия проектирования
- осуществление авторского надзора:
- перенесение проекта в натуру:
Источник обеспечения:
- стойками:	-
- органическими удобрениями:	от животноводческих ферм.
- минеральными удобрениями:	с/х химия.
- саженцами:	питомники.
16	Исходные данные:
- акт выбора участка: прилагается.
- справка о водообеспеченности и наличии подземных коммуникаций: прилагается.