**Техническое задание**

**на приобретение светового оборудования**

1. **Наименование заказчика:** МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
2. **Предмет:** приобретение светового оборудования.
3. **Начальная (максимальная) цена Договора составляет:** 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4. **Место поставки товара:** МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» по согласованию по следующим адресам:

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Советская, д.15;

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Металлистов, д.8;

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, микр-н Ожерелье, ул. Советская, д.20.

1. **Сроки поставки товара:** в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения Договора.
2. **Порядок формирования цены Договора:** Цена включает в себя все обязательные платежи, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин, страхование, стоимость товара, расходы по доставке, разгрузке и установке светового оборудования.
3. **Условия поставки товара:** Товар должен быть, свободный в обращении на территории Российской Федерации без изъятий и ограничений, разрешенный к распространению в установленном [законодательством Российской Федерации](http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) порядке, должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц).

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами (заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации) и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.

Товар доставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

Дата поставки в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

Поставщик несет риск случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет Поставщика.

1. **Требования к упаковке товара:** Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара,  
   обеспечивающей сохранность товара.

Каждая единица товара должна находиться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. На упаковке должны отсутствовать внешние повреждения.

1. **Требования по качеству и надежности:** Товар должен быть сертифицирован, изготовлен из экологически чистых материалов.

Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации.

1. **Сроки и объем предоставления гарантий:** Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

Гарантийный срок, на весь объём подлежащей к поставке партии Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев с момента перехода к Заказчику права собственности на товар (партию Товара). Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента передачи Товара Заказчику.

1. **Требования к характеристикам товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Технические характеристики | Кол-во |
| Лампа люминисцентная OSRAML | шт | Тип: люминесцентная Цоколь: G13 Код модели производителя: L18W/640 Мощность, Вт: 18 Напряжение: 220-240 v Цвет свечения: нейтральный белый Форма колбы: трубчатая Световой поток: 1200 лм Длина: 600 мм Диаметр, мм: 26 Цветовая температура (K): 4000 Тип колбы: T8 Диммируемая: Да Срок службы: 13000 ч | 25 |
| Лампа люминисцентная PHILIPST, 25 шт/уп | шт | Тип: люминесцентная Цоколь: G13 Код модели производителя: TL-D 36W/54-765 Мощность, Вт: 36 Напряжение: 220-240 v Цвет свечения: холодный белый Форма колбы: трубчатая Световой поток: 2500 лм Длина: 1213.6 мм Диаметр, мм: 28 Цветовая температура (K): 6200 Тип колбы: T8 Диммируемая: Да Срок службы: 13000 ч | 2 |
| Лампа светодиодная | шт | Тип: светодиодная Цоколь: E27 Мощность, Вт: 15 Цветовая температура (K): 4000 Назначение: общее освещение Напряжение: 220-230 v Цвет свечения: холодный белый Форма колбы: грушевидная Световой поток: 1350 лм Длина: 115 мм Диаметр, мм: 60 Вид: FR/матированная Соответствие мощности ламп накаливания: 100 вт Тип колбы: A Срок службы: 30000 ч | 30 |
| Лампа светодиодная | шт | Тип: светодиодная Цоколь: E14 Мощность, Вт: 6 Цветовая температура (K): 4000 Назначение: общее освещение Напряжение: 220-230 v Цвет свечения: холодный белый Форма колбы: свеча Световой поток: 470 лм Длина: 106 мм Диаметр, мм: 37 Вид: FR/матированная Соответствие мощности ламп накаливания: 50 вт Тип колбы: A Срок службы: 30000 ч | 20 |
| Лампа светодиодная ОНЛАЙТ | шт | Тип: светодиодная Цоколь: E14 Мощность, Вт: 10 Цветовая температура (K): 6500 Назначение: общее освещение Напряжение: 220-230 v Цвет свечения: холодный белый Форма колбы: свеча Световой поток: 800 лм Длина: 116 мм Диаметр, мм: 38 Вид: FR/матированная Соответствие мощности ламп накаливания: 90 вт Тип колбы: A Срок службы: 30000 ч | 12 |
| Лампа concentra sport | шт | Тип: светодиодная Цоколь: E27 Мощность, Вт: 7 Цветовая температура (K): 4000 Напряжение: 220-240 v Цвет свечения: нейтральный белый Форма колбы: рефлектор Световой поток: 720 лм Длина: 66 мм Диаметр, мм: 66 Вид: FR/матированная Соответствие мощности ламп накаливания: 70 вт Тип колбы: R Срок службы: 15000 ч | 20 |
| Лампа светодиодная | шт | Мощность, Вт: 20 Способ монтажа: встраиваемый Световой поток: 1800 Цветовая температура (K): 4000 Напряжение: 220-230 v Срок службы: 30000 ч Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Размер (ШxГxВ), см: 6x6x12,4 Гарантийный срок: 12 мес | 27 |
| Лампа светодиодная | шт | Мощность, Вт: 25 Способ монтажа: встраиваемый Световой поток: 2100 Цветовая температура (K): 4000 Напряжение: 220-230 v Срок службы: 30000 ч Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Размер (ШxГxВ), см: 7x7х14,2 Гарантийный срок: 12 мес | 74 |
| Лампа светодиодная (включая установку и переоборудование светильника под светодиодные лампы) | шт |  | 8 |