**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для нужд МАДОУ д/с комбинированного вида №10 «Аленький цветочек»**

1. **Наименование объекта закупки:**

- закупка комплекта для тематических игровых занятий на открытых площадках

1. **Код по КОЗ:**

 КОЗ 01.22.02.19.06.12- Деревянные конструкции для игр на улице

1. **Код по ОКПД2:**

 ОКПД 2 1.32.30.15.239 – Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки

|  |
| --- |
| **Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика** |
| **№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара)** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальные значения показателей** | **Максимальные значения показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться.** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки** | **Единица измерения** |
| 1 | Песочница "Зонтик" с крышкой | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1860 | 2060 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1830 | 2030 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1840 | 2040 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 101 | 123 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брус клееный | 90\*90  | 100\*100  |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 1 | 20\*20\*1,5 | 25\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3 | 20\*2,8 | 25\*2,8 |   |   | мм |
|   |   | Поликарбонат сотовый, толщина | 4 | 8 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет поликарбоната |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 2 | Беседка-Избушка без пола | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1260 | 1460 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1240 | 1440 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1530 | 1730 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 74 | 90 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брус клееный | 90\*90  | 100\*100  |   |   | мм |
|   |   | Закладные металлические подпятники на столбы |   |   | Соответствие |   | шт |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 3 | Машинка "Мини-Джип" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 850 | 1050 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 500 | 700 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 400 | 600 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 16 | 19 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 4 | Машинка "Хаммер" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1700 | 1900 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 900 | 1100 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1100 | 1300 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 73 | 89 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брусок | 45\*90  | 50\*95  |   |   | мм |
|   |   | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 5 | Машинка-автобус | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1730 | 1930 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1030 | 1230 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1350 | 1550 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 99 | 121 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брусок | 45\*90  | 50\*95  |   |   | мм |
|   |   | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3 | 15\*2,8 | 20\*2,8 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 6 | Автобус "Школьный" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 2480 | 2680 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1470 | 1670 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1360 | 1560 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 142 | 174 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брусок | 45\*90  | 50\*95  |   |   | мм |
|   |   | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 7 | Машинка "Аварийная" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 2600 | 2800 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1090 | 1290 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1320 | 1520 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 127 | 156 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брусок | 45\*90  | 50\*95  |   |   | мм |
|   |   | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 8 | Паровозик | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1700 | 1900 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 890 | 1090 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1280 | 1480 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 87 | 106 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Брусок | 45\*90  | 50\*95  |   |   | мм |
|   |   | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет деревянных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Деревянные элементы |   |   | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 9 | Дорожка "Кружки" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 3300 | 3500 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1800 | 2000 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 200 | 400 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 27 | 33 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 1 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*40\*1,5 | 50\*50\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |   |   | мм |
|   |   | Полоса Cт3, толщина | 3,0 | 5,0 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 10 | Стол со скамьями "Зонтик" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 1400 | 1600 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 1400 | 1600 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 1900 | 2100 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 62 | 76 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 1 | 20\*20\*1,5 | 25\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3, тип 1 | 15\*2,8 | 20\*2,8 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3, тип 2 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |   |   | мм |
|   |   | Поликарбонат сотовый, толщина | 4 | 8 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет поликарбоната |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |
| 11 | Дорожка "Змейка" | Тип |   |   | Игровое оборудование |   |   |
|   |   | Назначение |   |   | Предназначено для активного отдыха детей |   |   |
|   |   | Длина | 2200 | 2400 |   |   | мм |
|   |   | Ширина | 720 | 920 |   |   | мм |
|   |   | Высота (в установленном виде) | 200 | 400 |   |   | мм |
|   |   | Масса | 24 | 30 |   |   | кг |
|   |   | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |   |   | мм |
|   |   | Труба ВГП Ст3 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |   |   | мм |
|   |   | Цвет фанерных элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Цвет металлических элементов |   |   | По согласованию |   |   |
|   |   | Фанерные элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |   |   |
|   |   | Металлические элементы |   |   | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |   |   |
|   |   | Пластиковые заглушки на болты и трубы |   |   | Соответствие |   |   |