**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для нужд МАДОУ д/с комбинированного вида №10 «Аленький цветочек»**

1. **Наименование объекта закупки:**

- закупка комплекта для тематических игровых занятий на открытых площадках

1. **Код по КОЗ:**

КОЗ 01.22.02.19.06.12- Деревянные конструкции для игр на улице

1. **Код по ОКПД2:**

ОКПД 2 1.32.30.15.239 – Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика** | | | | | | | |
| **№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара)** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальные значения показателей** | **Максимальные значения показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться.** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки** | **Единица измерения** |
| 1 | Песочница "Зонтик" с крышкой | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1860 | 2060 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1830 | 2030 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1840 | 2040 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 101 | 123 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брус клееный | 90\*90 | 100\*100 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 1 | 20\*20\*1,5 | 25\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3 | 20\*2,8 | 25\*2,8 |  |  | мм |
|  |  | Поликарбонат сотовый, толщина | 4 | 8 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет поликарбоната |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 2 | Беседка-Избушка без пола | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1260 | 1460 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1240 | 1440 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1530 | 1730 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 74 | 90 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брус клееный | 90\*90 | 100\*100 |  |  | мм |
|  |  | Закладные металлические подпятники на столбы |  |  | Соответствие |  | шт |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 3 | Машинка "Мини-Джип" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 850 | 1050 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 500 | 700 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 400 | 600 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 16 | 19 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 4 | Машинка "Хаммер" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1700 | 1900 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 900 | 1100 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1100 | 1300 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 73 | 89 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брусок | 45\*90 | 50\*95 |  |  | мм |
|  |  | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 5 | Машинка-автобус | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1730 | 1930 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1030 | 1230 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1350 | 1550 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 99 | 121 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брусок | 45\*90 | 50\*95 |  |  | мм |
|  |  | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3 | 15\*2,8 | 20\*2,8 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 6 | Автобус "Школьный" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 2480 | 2680 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1470 | 1670 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1360 | 1560 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 142 | 174 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брусок | 45\*90 | 50\*95 |  |  | мм |
|  |  | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 7 | Машинка "Аварийная" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 2600 | 2800 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1090 | 1290 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1320 | 1520 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 127 | 156 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брусок | 45\*90 | 50\*95 |  |  | мм |
|  |  | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 8 | Паровозик | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1700 | 1900 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 890 | 1090 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1280 | 1480 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 87 | 106 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Брусок | 45\*90 | 50\*95 |  |  | мм |
|  |  | Половая доска "четверть" | 28 | 32 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет деревянных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Деревянные элементы |  |  | Покрыты цветным антисептиком с воском в два раза |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 9 | Дорожка "Кружки" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 3300 | 3500 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1800 | 2000 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 200 | 400 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 27 | 33 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 1 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*40\*1,5 | 50\*50\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |  |  | мм |
|  |  | Полоса Cт3, толщина | 3,0 | 5,0 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 10 | Стол со скамьями "Зонтик" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 1400 | 1600 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 1400 | 1600 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 1900 | 2100 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 62 | 76 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 1 | 20\*20\*1,5 | 25\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба профильная Ст3, тип 2 | 40\*20\*1,5 | 50\*25\*1,5 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3, тип 1 | 15\*2,8 | 20\*2,8 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3, тип 2 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |  |  | мм |
|  |  | Поликарбонат сотовый, толщина | 4 | 8 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет поликарбоната |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |
| 11 | Дорожка "Змейка" | Тип |  |  | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Назначение |  |  | Предназначено для активного отдыха детей |  |  |
|  |  | Длина | 2200 | 2400 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 720 | 920 |  |  | мм |
|  |  | Высота (в установленном виде) | 200 | 400 |  |  | мм |
|  |  | Масса | 24 | 30 |  |  | кг |
|  |  | Фанера ФСФ сорт 2/2, толщина | 15 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Труба ВГП Ст3 | 32\*2,8 | 40\*3,0 |  |  | мм |
|  |  | Цвет фанерных элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Цвет металлических элементов |  |  | По согласованию |  |  |
|  |  | Фанерные элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик |  |  |
|  |  | Металлические элементы |  |  | Окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила»), предварительно загрунтованы грунтом ГФ-021 |  |  |
|  |  | Пластиковые заглушки на болты и трубы |  |  | Соответствие |  |  |