**Техническое задание**

**на поставку** **концентрата минерального Галит**

1. **Предмет закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Концентрат минеральный Галит, тип С, сорт высший | тонна | 450 |

1. **Назначение и применение**: для нужд АО «Ногинстрастинвест». Предназначен для использования в котельной для смягчения воды.
2. **Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару**

Продукция должна быть новой (выпуска 2021- 2022гг.) и ранее не использованной. Каждая партия продукции должна соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3 настоящего Технического задания, а также действующей нормативно-технической документации (НТД) - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

1. **Требования к организации поставки.**

Доставка Товара осуществляется на склад Заказчика за счет Поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Электроугли, ул.Маяковского, д.25.

Поставка продукции производится партиями, не менее 5 тонн. Количество продукции в партии указываются в Заявке Заказчика.

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подачи Заявки Заказчиком.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Доставка продукции Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени,при этом,не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

**Наличие предлагаемой продукции на складе, либо письменное согласие на ее изготовление в течение 20 календарных дней**

1. **Требования к гарантии**

 Согласно гарантии производителя, но не менее 12 месяцев.

1. **Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:**

 - паспорт качества.

 - сертификат или декларация соответствия.

1. **Стоимость продукции** должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), тары, упаковки, транспортных расходов до г.Электроугли, Богородского г.о., Московской области.
2. **Требования к размерам товара**

В соответствии с паспортом завода-изготовителя.

1. **Требования к упаковке товара**

Упаковка товара - МКР по 1 тонне.

Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к Заказчику. В случае обнаружения Заказчиком Товара в ненадлежащей таре и упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену такого материала.

Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002).

1. **Порядок сдачи и приемки товара**

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. | **Заказчик:** **АО «Ногинсктрастинвест»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Князева Н.Ю./**М.П.«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

Приложение к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| 1 | Концентрат минеральный Галит, тип С, сорт высший | Внешний вид |  |  | Кристаллический сыпучий продукт.Не допускается наличие посторонних механических примесей.Галит формируется в виде кристаллов серо-белого цвета |  |  |
| Массовая доля хлористого натрия | 98,1 | - |  |  | % |
| Массовая доля Са 2+ | - | 0,35 |  |  | % |
| Массовая доля Мg 2+ | - | 0,05 |  |  | % |
| Массовая доля сульфат иона | - | 1,0 |  |  | % |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка | - | 0,25 |  |  | % |
| Массовая доля влаги | - | 0,25 |  |  | % |
| Массовая доля калий иона | - | 0,10 |  |  | % |
| Массовая доля оксида железа | - | 0,005 |  |  | % |
| Гранулометрический состав: |  |  |  |  |  |
| до 4,5 ммсвыше 4,5 мм% | 85,0- | -15,0 |  |  | %% |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | **Заказчик:** **АО «Ногинсктрастинвест»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Князева Н.Ю./**М.П.«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. |