**Приложение № 1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка строительных и отделочных материалов

1. **Заказчик:**

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

1. **Наименование объекта закупки:**

Поставка строительных и отделочных материалов

1. **Начальная (максимальная) цена договора:** 200 000 руб.
2. **Источник финансирования:**

Бюджет Московской области.

1. **Место оказания услуг (поставки товара):**

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

**6. Срок поставки товаров:**

5 рабочих дней с даты подписания договора.

Поставка Товара может осуществляется партиями по согласованию с Поставщиком. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет по фактическому адресу Заказчика, указанному в заявке.

**7. Способ проведения закупки:**

**8. Описание объекта закупки, его технические и количественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **ед. изм.** | **кол-во** |
|  | Доска обрезная | - сосна;  - размер 50х150х6000 мм  - сорт 1 ТУ | м3 | 3 |
|  | Доска обрезная | -сосна;  - размер 25х120х6000 мм  - сорт 1 ТУ | м3 | 6 |
|  | Брус | -сосна;  - размер 100х100х6000 мм  -сорт 1 ТУ | м3 | 3 |
|  | Доска обрезная | - сосна;  - размер 40х150х6000 мм  -сорт 1ТУ | м3 | 3 |
|  | Огнебиозащита для древесины | -Сенеж или аналог;  - II (типовая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 - Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал - Средний срок биозащиты — 20 лет (под кровлей) -Не изменяет цвет древесины, колеровка — водными морилками -Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины - Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины - Обладает низкой коррозионной агрессивностью - Способен проникать и заглубляться во влажной древесине - Останавливает уже начавшееся биопоражение - Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха | л | 65 |
|  | Эмаль на основе алкидного лака | -ПФ-115 или аналог;  -цвет темно зеленый;  - Обладает хорошими декоративными свойствами, -укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью  -Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств.  - Эмаль готова к применению.  - Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ: окраски оконных рам, подоконников, дверей, батарей, различных деревянных и металлических предметов. | кг | 80 |

**9. Требования к товару:**

Товар должен быть новым, ранее не используемым, соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для предлагаемого к поставке товара.

**10.Требования к качеству и безопасности Товара:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим на данный вид Товара, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара, другие необходимые документы.

В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором, Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

**10. Требования к гарантийному сроку Товара:**

Гарантийный срок поставляемого Товара - согласно паспорту предприятия-изготовителя Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар должен составлять не менее 8 (восьми) месяцев с момента поставки Заказчику.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бобков К.В.)  М.П. | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. |