**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**на поставку противогололедного реагента: соль техническая**

**1. Назначение**: противогололедный реагент применяется для предотвращения образования льда и скопления снега в домашних и коммунальных хозяйствах. Предназначается для обработки дорог, пешеходных зон, тротуаров, дворовых территорий, лестниц и пандусов

**2. Основные требования к объекту закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям** | | | |
| **Наименование товара, входящего в объект закупки** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться** |
| 1 | **техническая соль** | т. | 50 | Кристаллический продукт серовато-белого цвета, допустимо включение кристаллов темно-серой или красноватой окраски  упаковка – мешки по 25 кг  Сорт - высший  Крупность помола - 3  Массовая доля хлористого натрия не менее 97%  Массовая доля нераствори­мого в воде остатка не более 0,85%  Влага не более 3% |

***3.* *Место поставки товара:*** 143090, Московская область, город Краснознаменск, ул. Автомобилистов, дом 16 стр.2, склад МУП «Жилищное хозяйство».

***4. Сроки и условия поставки товара:*** ПоставкаТовара осуществляется с момента заключения Договора, после получения заявки Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней. Поставщик заблаговременно извещает Заказчика о готовности произвести поставку Товара и передает Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества), а так же иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.

Товар поставляется в соответствии с технической спецификацией.

***5. Требования к товару (качество, ГОСТ, СНиП, технические регламенты,******сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ):***

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

В составе технической соли и песчано-соляной смеси не допускаются посторонние предметы и включения (кирпич, металл и т.д.).

Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные уполномоченным на то органом, на продукцию, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с законами РФ, которые предоставляются одновременно с поставкой продукции.

Качество противогололедных реагентов должно соответствовать требованиям Отраслевых Дорожных Норм (ОДН) 218.2.027-2003 и ВСН 20-87 «Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ГОСТ №8736-2014.

***6. Безопасность товара:***

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа.

***7. Требования к упаковке товара:***

Товар поставляется расфасованным в мешки по 25 кг.

***8. Гарантия качества:***

Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара Заказчику.