**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУК «БИЦ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Мартынова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:Директор МАУК «БИЦ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Мартынова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. М.П. |  |  Подрядчик:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 М.П. |

**Техническое задание №2**

1.Общие сведения о заказчике:

1.1.Наименование заказчика: муниципальное автономное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр» (МАУК «БИЦ»);

1.2.Местонахождение заказчика: 141021 г. Мытищи, Московской области, ул. Летная, д.38, корп. 1, кВ.110;

1.3. Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов, обеденный перерыв в рабочие дни с 13:00 до 13:45 часов. Подрядчик должен учитывать этот график при взаимодействии с Заказчиком.

1.4. При выполнении подрядчиком подрядных работ ненадлежащего качества заказчик в зависимости от вида подрядных работ вправе привлечь подрядчика к ответственности, предусмотренной статьями 702, 723, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации - «Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора…»;

2. Сведения об объекте заказчика: Выполнение работ по благоустройству территории библиотеки №14, находящейся по адресу: Московская обл., го Мытищи, дер. Сгонники, д. 52

3. Перечень работ и технические требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **Ед.измерения** | **Кол-во** |
|  | **Раздел 1. Благоустройсвто** |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,103 |
| 1.2 | Устройство основания под водопроводные трубы песчаного | 10 м3 основания | 0,103 |
| 1.3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм – 9 м.)  | 100 м | 0,09 |
| 1.4 | Засыпка трубопроводов песком (Прим.) | 100 м3 грунта | 0,045 |
| 1.5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 1-2 | 100 м бурения скважин | 0,3 |
| 1.6 | Кладка стен прямиков и каналов | 1 м3 кладки  | 0,307 |
| 1.7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем  | 1 насос | 1 |
| 1.8 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 для (установки септика) | 100 м3 грунта | 0,024 |
| 1.9 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т. (септик 0.88 м х 0.97 м х 2.6 м, Объем переработки: 0.8 м3/сут.Залповый сброс: 175 л.Вес: 225 кг.)  | 1 шт.  | 1 |

4. Цветовые решения по используемым материалам указываются Заказчиком.

4.1. Срок выполнения работ – не более 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами.

5. Условия выполнения работ, требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ:

* Работы согласно настоящему Договору и Техническому заданию должны проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, СанПин, тех.регламентов, а также требованиями иных нормативных актов, установленных действующим законодательством РФ к качеству указанных работ, в т.ч. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность», Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм», Положения Госкомархитектуры ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и тех.обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
* Качество применяемых материалов (в период выполнения работ) должно быть подтверждено сертификатами соответствия, а также иными документами, установленными законодательством РФ (удостоверения, свидетельства и т.п.).
* Время выполнения работ: время производства работ вт-пт с 11-00 до 19-00, сб 11.00-17.30, выходные вс-пн. Пропуск работников Подрядчика осуществляется по спискам, представленным Заказчику, в выходные - по дополнительному списку работников Подрядчика с указанием даты и время работ.
* Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия Договора за несвоевременную и некачественную работу по Техническому заданию, несет Подрядчик.
* Возмещение материального ущерба жителям и сторонним организациям вследствие порчи их имущества во время работ, производится за счет Подрядчика.
* Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон
* Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующий данный вид деятельности.
* Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.

6. Требования к безопасности работ:

В целях обеспечения выполнения мероприятий по технике безопасности, обеспечению экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно проводиться в соответствии с:

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

- Законом Московской области от 29 ноября 2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»;

7. Сопутствующие работы:

7.1. Вывоз мусора с объекта производить ежедневно.

7.2. Организация утилизации строительного мусора в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности.

7.3При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ в 4-х экземплярах, журналы КС-6 и КС-6а, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта соответствия на применяемые материалы и оборудование. Каждая проверка проведения работ в т.ч. скрытых, актируется Заказчиком.

7.4. Датой приемки выполненных работ считается дата, указанная в акте выполненных работ.

7.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания Актов выполненных работ. Гарантийный срок на изделия и оборудование заводского изготовления: не менее гарантийного срока, установленного предприятием изготовителем.

7.6. Подрядчик обязан за свой счёт устранять дефекты в выполненных работах. Наличие дефектов, требующих устранения, устанавливается актами, подписанными Заказчиком или лицом, им уполномоченным и Подрядчиком. В случае неявки представителя Подрядчика в течение 24 часов по вызову, Заказчик составляет односторонний акт, копию которого направляет Подрядчику.

Все работы, выполняемые согласно настоящему Договору и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бойцова Е.И.