**«УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор**

**АО «Ногинсктрастинвест»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Князева**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 на выполнение работ **«Ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта**

 **трубопроводов тепловой сети»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | АО "Ногинсктрастинвест" |
| **Источник финансирования:** | Собственные средства |
| **Срок выполнения работ:** | Согласно план-графика производства работ, согласованного с ЗаказчикомНачало выполнения работ - в течении одного дня после подписания договораОкончание работ – 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора. |
| **Объем выполняемых работ** | Устройство асфальтобетонного покрытия - 185,86 м².Выравнивание поверхности из щебня (щебень уложен) -1,1м3Установка бордюрного камня (бордюрный камень в наличии) -18шт.  |
| **Место выполнения работ** | Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли и с. Кудиново (согласно дефектной ведомости приложения № 1 к ТЗ). |
| **Основание для проведения работ** | техническое задание |
| **Виды работ**  | Выравнивание поверхностиПролив вяжущих материалов Установка бордюрного камняУстройство асфальтобетонного покрытия (Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси) |
| **Требования по выполнению сопутствующих работ** | До начала производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо провести организационно-технические мероприятия, в том числе:- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное выполнение работ;- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки;- предоставить Заказчику сертификаты качества на все используемые им в работе материалы;  |
| **Общие требования к выполнению работ** |  При организации и производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия следует обеспечить:- производство и качество работ в полном соответствии с НТД;- выполнение работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.При выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять требования следующих регламентирующих документов:- Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;- ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| **Иные требования к работам и условиям** |  |
| **Требования по выполнению сопутствующих работ** | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов.По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| **Условия выполнения работ** | В соответствии с договором. |
| **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ** | Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства:- в течение 1-го рабочего дня с момента оформление договора приступить к выполнению работ и завершить их в сроки согласно договора;- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации;- по окончании ремонтных работ оформить акты восстановления асфальтобетонного покрытия и благоустройства с фотографиями участков проведение работ и предоставить Заказчику;- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором. |
| **Требования к результатам работ:** | Недостатки и дефекты. Обнаруженные Заказчиком при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком за его счет в согласованные с Заказчиком сроки.В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков. Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных работах за свой счёт в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения. |
| **Требования по сроку гарантий качества работ** | Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по заключаемому договору, составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчика. |
| **Порядок сдачи и приемки результатов работ** | Приемка результата работ осуществляется представителями Сторон.При приемке работ Стороны подписывают:- акт сдачи-приемки результата выполненных работ;- акт приемки выполненных работ (форма КС-2)- справку о стоимости выполненных работ и материалов (форма КС-3). По Требованию Заказчика Подрядчик производит исследование образца в специализированной организации. |

 Главный инженер А. С. Кропотов