**Техническое задание**

**на поставку светозвукового оборудования для нужд**

**МАУ «Объединенная дирекция парков»**

1. **Характеристики и количество предмета закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во****(шт)** |
| 1 | Светодиодный светильник | Тип: светодиодный светильник сценических эффектов со сменой цвета RGBWПитание: AC 100-240 В, 50-60 ГцПотребляемая мощность: 60 ВтКол-во светодиодов: 54 шт. 54\*1W LED (R=12; G=18; B=18; W=6)Угол расхождения луча: 25˚Каналы управления: 8 DMX-каналовРежимы управления: DMX-512, режим стробо, диммер, Master-slave/Auto/SoundРазъемы: С-13, С-14, XLR-m, XLR-fЦвет: чёрный | 8 |
| 2 | Профессиональная стойка-тренога под световые приборы | Конструкция: Т-образнаяМатериал корпуса: металлЦвет: чёрныйРегулируемая высота: не менее 1100-2500 ммШирина: не менее 950 ммНагрузка, не менее: до 20 кг | 2 |
| 3 | Кабель микрофонный 0,5 м | Диаметр: 6 ммПлощадь сечения проводника: 2x0,22 мм²Разъемы: XLR M 3-pin - XLR F 3-pinДлина: 0.5 мЦвет: черный | 6 |
| 4 | Кабель микрофонный 20 м | Диаметр: 6 ммПлощадь сечения проводника: 2x0,22 мм²Разъемы: XLR M 3-pin - XLR F 3-pin.Длина: 20 мЦвет: черный | 2 |
| 5 | Профессиональная стойка-тренога под акустическую систему | Стойка-тренога под колонкуНагрузка: до 50 кгДиаметр штанги, не менее: 35 ммМатериал: стальЦвет: черныйРегулируемая высота, не менее: 1170-1860 мм | 2 |
| 6 | Кабель силовой 0,5 м | Тип: Кабель силовой UPSРазъёмы кабеля или проводника: штекер "мама" IEC-320-C13, штекер "папа" IEC-320-C14Стандарт IEC: IEC-320-C14, IEC-320-C13Диаметр проводника: 0.98 ммМатериал проводника: медьМаксимальная сила тока: 10АПлощадь сечения проводника: 3х0,75 мм2Длина кабеля: 0,5 м | 6 |
| 7 | Аудио-кабель 1,5 м | Разъемы: Jack S 3.5 - 2хRCA MПлощадь сечения проводника: 4х8 мм2Длина: 1.5 м | 2 |
| 8 | Аудио-кабель 2 м | Разъемы: miniJack 1/8" (S) - 2хJack 1/4" (M)Площадь сечения проводника: 4х8 мм2Длина: 2 м | 3 |

**2. Место поставки:** Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

**3. Срок (период) поставки товара:** поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

**4. Требования к поставке товаров:** Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

**5. Требования к качеству товара:** Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. не бывшими в употреблении, не отремонтированными, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

**6**. **Требования по комплектности товаров:** Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не должна иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

**7**. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Предоставляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения. Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

**8**. **Требования к безопасности товаров:** Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством**.** Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

**9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар:** в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.