**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **1. Предмет закупки:** Закупка трубы для ремонта участка тепловой сети в п. Рыбхоз

**2. Источник финансирования:**  средства ООО «Купавинские Тепловые Сети».

**3. Наименование и характеристики приобретаемого товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1 | Труба Ecoflex Thermo Twin 2х32х2,9/175 /аналог | 30 | п.м. |
| 2 | Концевой уплотнитель Twin 25+32+40,25+32+40/175/аналог | 2 | шт |
| 3 | Комплект изоляции соединения с кожухом 140-175-200/аналог | 1 | шт |
| 4 | Соединитель зажимной Wipex 32х2,9-32х2,9 PN6/аналог | 2 | шт |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей). Трубы и фасонные изделия не ранее 2020 года изготовления. Стоимость товара включает все расходы, связанные с поставкой, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**4. Нормы и стандарты.**

 Приобретаемые материалы должны быть изготовлены, испытаны и сертифицированы в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

 **5. Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата поставленного товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной, подписанной Покупателем в размере 100% в течение 30 (тридцати) дней после поставки товара.

 **6. Обеспечение исполнения договора** – не требуется.

 7**. Срок изготовления, условия поставка оборудования и материалов:** Поставка приобретаемых материалов осуществляется за счет средств и сил Поставщика. Срок поставки товара не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания договора. Адрес поставки - склад Покупателя: Россия, Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3, котельная №2.

 В случае не допоставки товара в течении 10 (десяти) дней после подписания договора Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Поставщиком путем письменного уведомления. Вывоз поставленного товара со склада Покупателя осуществляется за счет средств и сил Поставщика.

 **8. Гарантия.**

Поставщик должен отвечать за все дефекты материалов и оборудования, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для материалов и оборудования - пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

**10. Требования к приобретаемому товару.**

Теплоизолированные трубы, фасонные изделия и комплектующие предназначены для строительства трубопроводов водяных тепловых сетей подземной прокладки бесканальным способом. Допускается область применения: трубопроводы следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давление до 1,0 МПА и температурой до 95 град. С.

Ожидаемый срок службы системы трубопроводов должен составлять не менее 30 лет.

Гарантийный срок службы со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, протоколы испытаний и т.д. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов. Каждый вид продукции должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

* наименование предприятия-изготовителя;
* наименование и тип продукции;
* номер и объем партии;
* размер изделия;
* дата изготовления;
* номер технического свидетельства и сертификата соответствия.

К каждому виду продукции должна быть приложена инструкция по применению и технике безопасности при производстве работ.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.