**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомата для бесплатной зарядки мобильных телефонов для нужд МФЦ Шатура**

***Заказчик:*** Муниципальное автономное учреждение Городского округа Шатура «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ Шатура).

***Предмет контракта*: Поставка автомата для бесплатной зарядки мобильных телефонов для нужд многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.**

**Почтовый адрес заказчика:** 140700, Московская область, городской округ Шатура г. Шатура ул. Интернациональная д. 8.

**Местонахождение заказчика:** 140700, Московская область, городской округ Шатура г. Шатура ул. Интернациональная д. 8.

**Способ определения поставщика**:запрос котировок в электронной форме

**Начальная (максимальная) цена контракта*:* 97 733,33 руб. (девяносто семь тысяч семьсот тридцать три) рубля 33 копейки**

**Используемый метод расчета НМЦК***–* метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие предложения)

**Источник финансирования:** Бюджет Городского округа Шатура на 2021 год

**Место поставки товара:** 140700, Московская область, г. Шатура ул. Интернациональная д. 8

Условия поставки товара в соответствии с настоящим техническим заданием, включает в себя поставку и разгрузку товара. Поставка и разгрузка осуществляются в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 по местному времени. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о конкретной дате и времени поставки. Уведомление может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является [mfc-shaturamr@mosreg.ru](mailto:mfc-shaturamr@mosreg.ru).

***Срок поставки товара*:** в течение 30 дней с даты заключения договора. Поставка и разгрузка товара осуществляются силами и средствами Поставщика до помещения Заказчика.

**Количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Автомат для бесплатной зарядки мобильных телефонов | Предназначение: | Для бесплатной зарядки мобильных устройств: планшетов, мобильных телефонов | ШТ. | 1 |
| Корпус: | 1.Вандалоустойчивый;  2.Напольное исполнение;  3.Сталь не менее 1,5 мм;  4.Покрытие-Термо-влаго-износоустойчивая краска |
| Оснащение: | 1. Не менее 9 ячеек сейфового типа с кодовыми замками; 2. Мультимедиа система (монитор LED 27 FullHD+ видеоплеер); 3. Баннер внизу аппарата; 4. Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания; 5. Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 6. Автоматический защитный выключатель 7. Кабели 3 в 1 в каждой ячейке: USB TYRE C-1 шт, Micro USB-1 шт, Apple Lightning-1 шт. |
|  |  | Потребление Энергии: | В режиме ожидания 120 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 300 Вт. |  |  |
|  |  | Размеры аппарата: | 1812\*800\*600 мм |  |  |
|  |  | Вес аппарата: | 85 кг |  |  |
|  |  | Размер ячеек: | 180\*90\*240 мм |  |  |