**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 на выполнение работ **«Ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта**

 **трубопроводов тепловой сети»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | АО "Ногинсктрастинвест" |
| **Источник финансирования:** | Собственные средства |
| **Срок выполнения работ:** | Начало выполнения работ - в течении одного дня после подписания договораОкончание работ – 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора. |
| **Объем выполняемых работ** | Устройство асфальтобетонного покрытия - 185,99 м².Установка бордюрного камня – 12 шт. (бордюрный камень в наличии).Устройство щебня – нет |
| **Место выполнения работ** | Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли и с. Кудиново (согласно приложения № 1 к ТЗ). |
| **Основание для проведения работ** | Техническое задание |
| **Виды работ**  | Пролив вяжущих материалов Установка бордюрного камняУстройство асфальтобетонного покрытия (Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси) |
| **Требования по выполнению сопутствующих работ** | До начала производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо провести организационно-технические мероприятия, в том числе:- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное выполнение работ;- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки; |
| **Общие требования к выполнению работ** |  При организации и производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия следует обеспечить:- производство и качество работ в полном соответствии с НТД;- выполнение работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.При выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять требования следующих регламентирующих документов:- Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;- ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| **Иные требования к работам и условиям** |  |
| **Требования по выполнению сопутствующих работ** | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Администрацией Богородского городского округа Московской области.Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов.По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| **Условия выполнения работ** | В соответствии с договором. |
| **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ** | Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства:- в течение 1-го рабочего дня с момента оформление договора приступить к выполнению работ и завершить их в сроки согласно договора;- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации;- по окончании ремонтных работ оформить акты восстановления асфальтобетонного покрытия и благоустройства с фотографиями участков проведение работ и предоставить Заказчику;- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором. |
| **Требования к результатам работ:** | Недостатки и дефекты. Обнаруженные Заказчиком при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком за его счет в согласованные с Заказчиком сроки.В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков. Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных работах за свой счёт в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения. |
| **Требования по сроку гарантий качества работ** | Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по заключаемому договору, составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчика. |
| **Порядок сдачи и приемки результатов работ** | Приемка результата работ осуществляется представителями Сторон с обязательным участием представителя администрации Муниципального образования.При приемке работ Стороны подписывают:- акт сдачи-приемки результата выполненных работ;- акт приемки выполненных работ (форма КС-2)- справку о стоимости выполненных работ и материалов (форма КС-3). По Требованию Заказчика Подрядчик производит исследование образца в специализированной организации. |

Главный инженер А. С. Кропотов

Приложение №1 к ТЗ№02/06/21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **с. Кудиново, ул. Центральная д.10** |
| 1. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 54 |
| 2. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 10 |
| **с. Кудиново, ул. Центральная д.6** |
| 2. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 16 |
| **г. Электроугли, ул. Пионерская д.6**  |
| 3. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 19,4 |
| **г. Электроугли, ул. Маяковского д.4**  |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 22,2 |
| **г. Электроугли, ул. Школьная д.3** |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 74,39 |

 Итого 185,99м2

 Главный инженер А. С. Кропотов