**Техническое задание**

**на поставляемые изделия из ПВХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие № 1 Количество: 2 шт.  Площадь: 7,03 кв.м. Профиль: ПВХ / Rehau / Rehau Blitz New / Окно  Цвет в массе: белый в массе  Цвет внутренний: белый в массе Цвет внешний: белый в массе Системы фурнитуры в изделии: ROTO поворотно - откидное Заполнение: 32 мм (4-10-4-10-4) Дополнительно: Подставочный профиль 30мм Rehau Колпачек для водоотвода белый \_Ручка оконная белая 35мм с винтами Уплотнение притвора черное Уплотнение стекла черное №66Маскитная сетка - 4 шт | Ширина: 4090,00 Высота: 1720,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сводная таблица**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | | Текстура | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во |
| 1 | ПВХ / Rehau / Rehau Blitz New / Окно | | белый в массе | 4090,00 | 1720,00 | 2 |
| 40815,33 | |
| № | Артикул | | Название | Текстура | Габариты, мм | Кол-во |
| 1 | 77782 | | Подоконник пластиковый 500мм | белый в массе | 4090,00 | 2,00 |
| 2 | 77830 | | Заглушка подоконника | белый в массе |  | 2,00 |
| 3 | 77815 Бухта | | Металл листовой белый РАЗМЕР дл.4120 х шир.260 | белый в массе | 4090,00 x 200,00 | 2,00 |
| 4 | Сэндвич 10мм –Стандарт | | Сэндвич 10мм -Стандарт | белый в массе | 4090,00 x 400,00 | 2,00 |
| 5 | Сэндвич 10мм –Стандарт | | Сэндвич 10мм -Стандарт | белый в массе | 1720,00 x 400,00 | 4,00 |