Приложение №6

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (техническое задание)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку: поставка комплектов, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДОО**

(в рамках реализации Субсидии **-** закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, в 2019 году)

**1**. **Поставка осуществляется по адресу**: Московская область, г. о.Ступино, р.п.Михнево , ул. Тимирязева, владение 6. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

**2. Источник финансирования**: Бюджет городского округа Ступино Код бюджетной классификации: 901 0701 0000000000 244 310

**3.** **Срок поставки товаров**: с момента заключения договора в течение 14 календарных дней

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| 1 | Интерактивная доска | Количество рабочих поверхностей 1  Ширина поверхности 1.670 м  Высота поверхности 1.250 м  Диагональ не менее 82 дюймов  Технология Оптическая  Разрешение доски 9600x9600  Соотношение сторон 4:3  Размер рабочей поверхности 162.2x116.9 см  Рабочая область 16.2x11.7 м  Операционная система Windows 10 / 8 / 7 «или эквивалент»  Двупользовательский режим Два касания  Способы ввода Пальцы, стилус  Поддерживаемые разрешения 9600x9600  Одновременная работа пользователей 2 и 4  Интерфейс USB  Габариты (ширина) 900 мм  Габариты (высота) 1380 мм  Габариты (глубина) 1770 мм  Вес 17.9 кг | 3 | шт |
| 2 | Проектор | Категория Короткофокусные  Технология DLP  Разрешение XGA (1024\*768)  Соотношение сторон изображения 4:3  Яркость, лм 3000  Контрастность 17000  Тип объектива Короткофокусный  Динамики (количество) 1  Динамики (суммарная мощность), Вт 5  Тип HDMI v1.4  Входные разъемы RS232, HDMI 1.4 (rear), Composite video, VGA x2, RJ-45 (Ethernet), 3.5mm audio input x2, USB mini  Выходные разъемы 3.5mm audio output, VGA  Ресурс работы лампы, Bright, ч 6500  Ресурс работы лампы, ECO, ч 8000  Потребляемая мощность, режим Bright, Вт 240  Масса, нетто, кг. 2,6 | 3 | шт |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Универсальное настенное крепление | для короткофок. проектора, кабельный канал, расст. креп.отверстий 245 мм, длина штанги 140 см, наклон +15/-5°, поворот +15/-5°, нагрузка не менее 20 кг, страховочный трос в комплекте, белый (3 места) | 3 | Шт. |

Заведующий МАДОУ МихневскийЦРР-

д/с «Зернышко» Коляскина Т.Н.