«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Новожилов А.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

« » 2021г.

**Техническое задание на поставку оргтехники и расходных материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование:** | Поставка оргтехники и расходных материалов |
| **2. Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие Раменского муниципального района «Раменское телевидение» |
| **3. Срок поставки товаров:** | в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора |
| **4. Место поставки товаров:**  **5. Количество товара:** | 140103, Московская область, г. Раменское, городской парк стадион «Сатурн»  в соответствии с техническим заданием |
|  |  |
|  |  |
| **6. НМЦД договора и сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах::** | **52883 (Пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три ) рубля 64 копейки.., включая НДС.**  НМЦД договора включает в себя стоимость оказываемых услуг, все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг и все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые Поставщик обязан выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| **7. Источник финансирования:** | Собственные средства заказчика |
|  |  |

**Требования к качеству и безопасности товара**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставляемый товар должен соответствовать описанию, указанному в Таблице №1, и поставляться в целых упаковках

Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, СанПин, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам. Требование установлено Перечнем Товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения его сохранности при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Товар должен быть поставлен единовременно, одной партией.

Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем доставки, разгрузки, складирования, сборки и установки товара в помещении заказчика по адресу места доставки. Доставка товара к месту поставки осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан известить Заказчика о дате и времени поставки не менее чем за 1 рабочий день, передача товара заказчику осуществляется в присутствии уполномоченного представителя поставщика.

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Техническом задании.

Товар должен быть пригодным для использования по назначению**.**

Технические характеристики Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | SSD накопитель 128 ГБ Apacer AS350 PANTHER [95.DB260.P100C] | Емкость  128 ГБ  Форм-фактор  2.5"  Интерфейс SATA  SATA 6Gb/s  Скорость чтения  560 МБ/с  Скорость записи  540 МБ/с  Суммарное число записываемых байтов (TBW)  75 ТБ  Поддержка секторов размером 4 КБ  есть  Поддержка NCQ  есть  Поддержка TRIM  есть  Время наработки на отказ  1500000 ч  Ударостойкость при работе  1500 G  Ударостойкость при хранении  1500 G  Потребляемая мощность  1.26 Вт  Макс. рабочая температура  70° C  Ширина  69.85 мм  Высота  6.9 мм  Длина | 3 |
| 2 | Принтер лазерный Brother HL-L2360DNR | Технология печати  лазерный  Тип печати  черно-белый  Формат печати  A4  Размещение  настольный  Встроенный ЖК-дисплей  монохромный  Скорость печати A4 (ч/б)  до 30 стр/мин  Скорость двусторонней печати  до 15 стр/мин  Время печати первой страницы А4 (ч/б)  8.5 с  Разрешение печати (ч/б)  2400 x 600 dpi  Печать на конвертах  поддерживается  Автоматическая двусторонняя печать  Есть  Плотность бумаги  от 60 г/м2 до 163 г/м2  Количество картриджей  1  Стандартный лоток подачи  250 листов  Стандартный выходной лоток  100 листов  Объем оперативной памяти (стандартный)  32 МБ  Поддержка языков управления  PCL6  Интерфейс USB 2.0  есть  Интерфейс RJ-45  есть  Поддержка Air Print  есть  Комплектация  Тонер-картридж (до 700 стр). Драйвер для Windows. Кабель питания. Руководство по быстрой установке. Руководство пользователя (на компакт-диске), гарантийный талон | 1 |
| 3 | Картридж Cactus CS-TN2335 (TN-2335) черный | Тип  Картридж  Назначение  для лазерных принтеров/МФУ  Ресурс, страниц  1200  Цвет  черный  Производитель печатающих устройств  BROTHER  Совместимость  DCP L2500, L2500D, L2500DR, L2520, L2520DW, L2520DWR, L2540, L2540DN, L2540DNR, L2560, L2560DW, L2560DWR, HL L2300, L2300D, L2300DR, L2340, L2340DW, L2340DWR, L2360, L2360DN, L2360DNR, L2365, L2365DW, L2365DWR, MFC L2700, L2700DNR, L2700DW, L2700DWR, L2720, L2720DW, L2720DWR, L2740, L2740DW, L2740DWR | 3 |
| 4 | Удлинитель на катушке силовой Glanzen 4 розетки 50м EB-50-008 16А IP20 | Тип  удлинитель на катушке  Длина кабеля  50 м  Мощность в размотанном состоянии  3500 Вт  Количество розеток  4 шт.  Количество жил кабеля  2  Сечение кабеля  2.5 мм  Класс защиты  IP20  Номинальный ток  16 А  Материал катушки(рамки)  пластик | 2 |
| 5 | Монитор Asus VA24EHE [90LM0560-B01170] | Размер экрана  23.8 "  Разрешение экрана  1920x1080  Частота обновления  75 Гц  Соотношение сторон экрана  16:9  Тип матрицы  IPS  Статическая контрастность  1000:1  Динамическая контрастность  100000000:1  Яркость экрана  250 кд/м2  Время отклика (GTG)  5 мс  Углы обзора  178° по горизонтали, 178° по вертикали  Шаг пикселя  0.2745х0.2745 мм  Светодиодная подсветка ЖК-панели  ДА  Поддержка AMD FreeSync  есть  Adaptive-Sync  есть  Количество разъемов VGA (D-SUB)  1  Количество разъемов DVI  1  Количество разъемов HDMI  1  Версия разъемов HDMI  1.4  Поддержка HDTV  FULL HD (1080p)  Поддержка HDCP  есть  Размер крепления VESA  100х100  Цвет  черный  Покрытие корпуса  матовое  Размеры с подставкой (ШхВхГ)  540.45х403.67х203.94 мм  Размеры без подставки (ШхВхГ)  540.4х324.8х44.4 мм  Вес  3.57 кг  Вес (без подставки)  3.18 кг | 1 |