«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор Новожилов А.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

« » 2021г.

**Техническое задание на поставку оргтехники и расходных материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование:** | Поставка оргтехники и расходных материалов |
| **2. Заказчик:** | Муниципальное унитарное предприятие Раменского муниципального района «Раменское телевидение» |
| **3. Срок поставки товаров:** | в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора |
| **4. Место поставки товаров:****5. Количество товара:** | 140103, Московская область, г. Раменское, городской парк стадион «Сатурн» в соответствии с техническим заданием |
|  |  |
|  |  |
| **6. НМЦД договора и сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах::** | **52883 (Пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три ) рубля 64 копейки.., включая НДС.**НМЦД договора включает в себя стоимость оказываемых услуг, все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг и все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые Поставщик обязан выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| **7. Источник финансирования:** | Собственные средства заказчика |
|  |  |

**Требования к качеству и безопасности товара**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставляемый товар должен соответствовать описанию, указанному в Таблице №1, и поставляться в целых упаковках

Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, СанПин, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам. Требование установлено Перечнем Товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения его сохранности при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Товар должен быть поставлен единовременно, одной партией.

Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем доставки, разгрузки, складирования, сборки и установки товара в помещении заказчика по адресу места доставки. Доставка товара к месту поставки осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан известить Заказчика о дате и времени поставки не менее чем за 1 рабочий день, передача товара заказчику осуществляется в присутствии уполномоченного представителя поставщика.

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Техническом задании.

Товар должен быть пригодным для использования по назначению**.**

 Технические характеристики Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | SSD накопитель 128 ГБ Apacer AS350 PANTHER [95.DB260.P100C] | Емкость128 ГБФорм-фактор2.5"Интерфейс SATASATA 6Gb/sСкорость чтения560 МБ/сСкорость записи540 МБ/сСуммарное число записываемых байтов (TBW)75 ТБПоддержка секторов размером 4 КБестьПоддержка NCQестьПоддержка TRIMестьВремя наработки на отказ1500000 чУдаростойкость при работе1500 GУдаростойкость при хранении1500 GПотребляемая мощность1.26 ВтМакс. рабочая температура70° CШирина69.85 ммВысота6.9 ммДлина | 3 |
| 2 | Принтер лазерный Brother HL-L2360DNR | Технология печатилазерныйТип печатичерно-белыйФормат печатиA4РазмещениенастольныйВстроенный ЖК-дисплеймонохромныйСкорость печати A4 (ч/б)до 30 стр/минСкорость двусторонней печатидо 15 стр/минВремя печати первой страницы А4 (ч/б)8.5 сРазрешение печати (ч/б)2400 x 600 dpiПечать на конвертахподдерживаетсяАвтоматическая двусторонняя печатьЕстьПлотность бумагиот 60 г/м2 до 163 г/м2Количество картриджей1Стандартный лоток подачи250 листовСтандартный выходной лоток100 листовОбъем оперативной памяти (стандартный)32 МБПоддержка языков управленияPCL6Интерфейс USB 2.0естьИнтерфейс RJ-45естьПоддержка Air Print естьКомплектацияТонер-картридж (до 700 стр). Драйвер для Windows. Кабель питания. Руководство по быстрой установке. Руководство пользователя (на компакт-диске), гарантийный талон | 1 |
| 3 | Картридж Cactus CS-TN2335 (TN-2335) черный | ТипКартриджНазначениедля лазерных принтеров/МФУРесурс, страниц1200ЦветчерныйПроизводитель печатающих устройствBROTHERСовместимостьDCP L2500, L2500D, L2500DR, L2520, L2520DW, L2520DWR, L2540, L2540DN, L2540DNR, L2560, L2560DW, L2560DWR, HL L2300, L2300D, L2300DR, L2340, L2340DW, L2340DWR, L2360, L2360DN, L2360DNR, L2365, L2365DW, L2365DWR, MFC L2700, L2700DNR, L2700DW, L2700DWR, L2720, L2720DW, L2720DWR, L2740, L2740DW, L2740DWR | 3 |
| 4 | Удлинитель на катушке силовой Glanzen 4 розетки 50м EB-50-008 16А IP20 | Типудлинитель на катушкеДлина кабеля50 мМощность в размотанном состоянии3500 ВтКоличество розеток4 шт.Количество жил кабеля2Сечение кабеля2.5 ммКласс защитыIP20Номинальный ток16 АМатериал катушки(рамки)пластик | 2 |
| 5 | Монитор Asus VA24EHE [90LM0560-B01170] | Размер экрана 23.8 "Разрешение экрана 1920x1080Частота обновления75 ГцСоотношение сторон экрана 16:9Тип матрицы IPSСтатическая контрастность 1000:1Динамическая контрастность 100000000:1Яркость экрана 250 кд/м2Время отклика (GTG) 5 мсУглы обзора 178° по горизонтали, 178° по вертикалиШаг пикселя 0.2745х0.2745 ммСветодиодная подсветка ЖК-панели ДАПоддержка AMD FreeSync естьAdaptive-SyncестьКоличество разъемов VGA (D-SUB) 1Количество разъемов DVI 1Количество разъемов HDMI 1Версия разъемов HDMI 1.4Поддержка HDTV FULL HD (1080p)Поддержка HDCP естьРазмер крепления VESA 100х100Цвет черныйПокрытие корпуса матовоеРазмеры с подставкой (ШхВхГ) 540.45х403.67х203.94 ммРазмеры без подставки (ШхВхГ) 540.4х324.8х44.4 ммВес 3.57 кгВес (без подставки) 3.18 кг | 1 |