**УТВЕРЖДАЮ:**

 **Главный инженер**

 **ООО «Купавинские Тепловые Сети»**

**В.Н. Курганский**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**От "\_\_" апреля 2021 г.**

Техническое задание для размещения заказа

путём проведения запроса котировок в электронной форме на поставку ГСМ (дизельное топливо) для нужд ООО «Купавинские Тепловые Сети» по адресу:

142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Большая Московская, дом 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Дизельное топливо (или эквивалент) | ГОСТ 32511-2013Цетановое число, не менее 51,0Цетановый индекс, не менее 46,0Плотность при 15 °С, кг/м820,0-845,0Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более 8,0Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива:  К5, 10,Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше 55Коксуемость10%-ного остатка разгонки, % масс., не более 0,3Зольность, % масс., не более 0,01Массовая доля воды, мг/кг, не более 200Общее загрязнение, мг/кг, не более 24Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале Класс 1 | Литр | 21 000 |

**Место поставки товара**: Сеть АЗС на территории Богородского городского округа, включая РФ.

**Поставка дополнительных объемов дизельного топлива осуществляется передвижными топливно-заправочными станциями Поставщика по адресу Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Большая Московская, дом 3 (котельная №2) по заявке Заказчика в течение 72 часов.**

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

**(потребительским свойствам) топливных карт с литровым лимитом отпуска:**

 - заправка топливом автотранспорта Заказчика посредством топливных карт должна осуществляться через топливораздаточные колонки автозаправочных станций;

 - предоставление топливных карт с литровым лимитом отпуска топлива в: сутки, месяц;

 - при использовании топливных карт должна быть возможность установления лимита по каждой карте, возможность быстрой блокировки карты по заявке (устно или по факсу) Заказчика в течение 1(одного) часа, возможность дистанционного управления состоянием карты, установки и снятия лимита, блокировки, контроль отпуска топлива в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет);

 - количество топливных карт с литровым лимитом отпуска определяется Заказчиком и может меняться по согласованию Сторон в течение всего срока действия Договора.

 **Возможности управления в личном кабинете на сайте, в сети интернет:**

самостоятельное формирование Заказчиком отчета о транзакциях в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет) по всем картам за один день и по одной карте за любой период с указанием: № карты, дата и время заправки, кол-во топлива (литров, вид топлива, наименование АЗС и цена).

 **Функции безопасности:**

 - самостоятельное формирование Заказчиком суточного или месячного лимита и возможность изменять их удаленно;

 - самостоятельная возможность Заказчика блокировать/разблокировать топливные карты;

 - самостоятельная возможность Заказчика вывода информации по транзакциям в печать и экспорт в Excel.

**Начальник службы материально-технического**

**обеспечения, механизации и автотранспорта И.А.Качаев**