**Приложение № 1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка строительных и отделочных материалов

1. **Заказчик:**

 Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

1. **Наименование объекта закупки:**

Поставка строительных и отделочных материалов

1. **Начальная (максимальная) цена договора:** 200 000 руб.
2. **Источник финансирования:**

Бюджет Московской области.

1. **Место оказания услуг (поставки товара):**

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

 **6. Срок поставки товаров:**

 20 рабочих дней с даты подписания договора.

 Поставка Товара может осуществляется партиями по согласованию с Поставщиком. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет по фактическому адресу Заказчика, указанному в заявке.

 **7. Способ проведения закупки:**

 **8. Описание объекта закупки, его технические и количественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики**  | **ед. изм.** | **кол-во** |
|  | Доска обрезная | - сосна;- размер 50х150х6000 мм- сорт 1 ТУ | м3 | 3 |
|  | Доска обрезная | -сосна;- размер 25х120х6000 мм- сорт 1 ТУ | м3 | 6 |
|  | Брус | -сосна;- размер 100х100х6000 мм-сорт 1 ТУ | м3 | 3 |
|  | Доска обрезная | - сосна;- размер 40х150х6000 мм-сорт 1ТУ | м3 | 3 |
|  | Защитно-декоративное пркрытие для древесины | -Акватекс или аналог;- цвет Тик;-  2в1: выполняет функции грунта-антисептика и защитно-декоративного покрытия- обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)- останавливает развитие уже начавшегося биопоражения- обеспечивает защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A диапазона и светостойкие пигменты- глубоко проникает в структуру древесины (до 5 мм), быстро впитывается, не образует видимой пленки на поверхности- допускается нанесение на влажную древесину (до 40%)- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие- не трескается, не отслаивается, не шелушится- обладает отличными малярными свойствами (не образует подтеков)- подчеркивает природный рисунок древесины | л | 100 |
|  | Гвозди строительные | - размер 3х70мм;- оцинкованные. | кг | 50 |
|  | Гвозди строительные | - размер 4х120мм;- оцинкованные. | кг | 15 |
|  | Эмаль на основе алкидного лака | -ПФ-115 или аналог;-цвет темно зеленый;- Обладает хорошими декоративными свойствами, -укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью-Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств. - Эмаль готова к применению.- Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ: окраски оконных рам, подоконников, дверей, батарей, различных деревянных и металлических предметов. | кг | 100 |

**9. Требования к товару:**

 Товар должен быть новым, ранее не используемым, соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для предлагаемого к поставке товара.

**10.Требования к качеству и безопасности Товара:**

 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим на данный вид Товара, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Товар должен быть поставлен в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара, другие необходимые документы.

 В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором, Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

**10. Требования к гарантийному сроку Товара:**

 Гарантийный срок поставляемого Товара - согласно паспорту предприятия-изготовителя Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар должен составлять не менее 8 (восьми) месяцев с момента поставки Заказчику.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_