#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. Генерального директора**

**АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калинина О.В./**

 **М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**РАЗДЕЛ X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

**на поставку спецодежды**

**Заказчик:** АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Предмет договора:** поставка спецодежды для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом».

**Условия поставки товара:** Поставка товара производится в течение 3-х рабочих дней по заявке заказчика, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

**Перечень товаров, характеристика, объем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | наименование СИЗ | количество, размер | описание |
| 1 | Костюм (куртка, полукомбинезон)ГОСТ 27575-87 | Всего: 350 штиз них:88-92 (170-176)-30шт88-92 (182-188)- 6шт96-100 (170-176)- 60шт96-100 (182-188)- 15шт104-108 (170-176)-70шт104-108 (182-188)- 60шт112-116 (170-176)-40шт112-116 (182-188)- 46 шт120-124 (170-176)- 10шт120-124 (182-188)- 7шт128-132 (182-188)- 6 шт | Темно –синий с оранжевым и СОП, т.к. смесовая 35% хлопок, 65% п/э, поверхностная плотность 245г/кв.м ВО.Защитные свойства З ,МиКуртка короткая, с центральной застежкой на четыре пуговицы, притачным поясом, втачными рукавами с манжетами на пуговицах и налокотниками, с нагрузными и нижними карманами. Спинка с отрезной кокеткой и встроченной на нее СОП шириной 50 мм. Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, с отрезной грудкой, с верхним и нижними боковыми карманами. Спинка по талии с эластичной тесьмой для прилегания по фигуре |
| 2 | Халат ГОСТ 12.4.131-83 |  всего: 50 штиз них:88-92/158-164-1096-100/158-164-20104-108/170-176-15112-116/170-176-3128-132/ 170-176 – 1 шт;120-124/ 158-164-1шт | Васильковый с красным, т.к. смесовая 20% х/б, 80% п/э, поверхностная плотность 210г/кв.м ВО.Защитные свойства З.Застежка на пуговицы, карманы с клапанами. Рукава с манжетами |
| 3. | Ботинки с поликарбонатным подноском ГОСТ 28507-99 | 220 париз них: 38р.- 20 пар39р- 15 пар40р – 25пар41р-30пар42р-25пар43- 45пар44р-30пар45р- 4 пар | Верх обуви из кожи со спец. Покрытием для защиты от ОПЗ,МВ,МВО. Подошва ПУ+ПУ, СОП, поликарбонатный подносок 200ДЖ. |
| 4. | Сапоги ПВХ болотные рыбацкие | всего: 16 париз ни243-8пар44-8 пар | Подошва ребристая, литевая, крепление к поясу |
| 5. | Кроссовки летниедля уборщиц или тапочки  | Всего – 95 пар:из них36р – 737 р- 2038р- 2039р- 2040р- 1441р-14 | Кожа искусственная, ПВХ ГОСТ 1135-88 |
| 6. | Костюм для сварщика | 9 шт48-50 (170-176) -2104-108 ( 170-176) – 4шт104-108 ( 182-188)-1128-1134 ( 170-176) –2 шт | Ткань молескин, пл.280г/кв.м 100% х/б |
| 7. | Ботинки для сварщика |  9 пар41 р -242р – 343 р.- 344 р.- 1 | Кожа, нитрил, со спец. Покрытием для защиты от ОПЗ,МВ,МВО, защитный клапан усиленный |
| 8. | Очки защитные«Люцерна»белые, желтые | 100 штук | Защитные очки открытого типа из ударного поликарбоната, боковая и верхняя защита |
| 9. | Жилетка сигнальная  | 350 штук | Лимонного цвета |
| 10. | Рукавицы брезентовые  | 100 шт | с ОП пропиткой с двойным наладонником (480 г/кв.м)гост 12.4.010.-75 |
| 11. | Куртка утепленная Бригадир | 350 шт88-92 (170-176)-40шт88-92 (182-188)- 6шт96-100 (170-176)- 50шт96-100 (182-188)- 15шт104-108 (170-176)-70шт104-108 (182-188)- 60шт112-116 (170-176)-50шт112-116 (182-188)- 36 шт120-124 (170-176)- 10шт120-124 (182-188)- 7шт128-132 (182-188)-6 шт | Т.к. смесовая с ВО пропиткой, 210 гр. Кв.м. Подкладка 100 %: синтепон 360гр. Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы; отложной меховой воротник |
| 12. | Очки газосварочные винтовые ЗН -56 | 9 шт |  |
| 13. | Сапоги дутые ЭВА мужские  | 50 шт |  Чулок из шерстяного меха на фольгированной основе  Подошва: ЭВА |
| 14. | Рукавицы ( краги) сварочные спилковые | 50 пар  | Натуральный говяжий спилк, пятипалые |
| 15. | Полукомбинезон утепленный | 30 шт104-108/170/176-15112-116/170/176-15 | Ткань смесовая с В.О. пропиткой, 210 гр.кв.м, подкладка синтепон 100% |
| 16. | Сапоги резиновые ПВХ  | 150 пар 38р.- 10 пар39р- 10 пар40р – 20пар41р-10пар42р-30пар43- 30пар44р-30пар45р- 10 пар | Подошва ребристая литиевая |
| 17. | Сапоги дутые ЭВА женские | 50 пар |  Чулок из шерстяного меха на фольгированной основе  Подошва: ЭВА |
| 18. | Валенки | 40 пар | Войлок, резиновая подошва |
| 19. | Перчатки нитриловые  | 500 | Материал: джерси-100% хлопок, ПВХ покрытие. Длина 270мм., цвет красный. Манжет трикотажный, тяжелое поливинихлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и разрыва, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки. |

 **Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам:** Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

 Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товара, указанного в данном техническом задании и спецификации. По истечении срока действия Договора стороны подписывают дополнительное соглашение на фактически поставленное количество товара и на этом Договор прекращает действие.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:** Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар - согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.

Специалист по охране труда М.В. Апасова