**Приложение № 5**

к договору №

от « » 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка очистного сооружения (автономная канализация) общественного туалета музея - заповедника А.П.Чехова «Мелихово», включая монтаж и пуско-наладочные работы**

1. **Заказчик:**

Государственное автономное учреждение культуры Московской области

«Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова

«Мелихово».

1. **Наименование объекта закупки:** Поставка очистного сооружения (автономная

канализация) общественного туалета музея - заповедника А.П.Чехова «Мелихово»,

включая монтаж и пуско-наладочные работы.

1. **Начальная (максимальная) цена договора:** 1 663 700,00,00 (Один миллион шестьсот

шестьдесят три тысячи семьсот рублей) 00 копеек.

1. **Источник финансирования:** Бюджет Московской области (субсидия на иные цели)

**5. Способ закупки:** Запрос котировок в электронном виде

**6. Место оказания услуг (поставки товара):**Московская область, городской округ Чехов,

село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

**7. Срок поставки товара:** не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора

**8. Условие поставки товара**: Поставка Товара осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика

**9. Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические и потребительские хар-ки** | **Ед. изм.** | **Количество** |
|  | **Очистное сооружение (автономная канализация) в составе:** | | шт | 1 |
|  | Станция биологической очистки «АКВАЛОС»  АL-10 (включая монтажные и пусконаладочные работы с материалом и комплектующими необходимыми для установки и подключения к действующим коммуникациям) или эквивалент | -Вход на глубине 1100-1500мм;  - Высота станции не менее 3450мм;  -Усиленный корпус;  материал изготовления:  полипропилен  -биологический фильтр;  -УФ –обеззараживатель;  -Монтажный комплект;  -Блок автоматики;  -насосное оборудование.  - коллектор (25м) для отвода очищенной и обеззараженной воды в водоем;  -расходные материалы и комплектующие необходимые для установки и подключения к действующим коммуникациям | комплект | 1 |
|  | КНС с напорным коллектором к станции биологической очистки «АКВАЛОС» АL-10 (включая монтажные работы по безнапорной и напорной канализации от трех корпусов (зданий), с материалом и комплектующими необходимыми для установки и подключения к действующим коммуникациям ) или эквивалент | Накопитльный вертикальный резервуар расчётного объёма с насосным оборудованием:  - высота резервуара – не менее 3000мм;  - насосное оборудование с режущим механизмом;  - автоматический датчик включения/отключения;  - насосное оборудование с защитой от перегрева;  - производительность не менее 10 м3/час;  - напор не менее 10 м.  канализационные колодцы – 3 шт.;  канализационные коллекторы к колодцам и между колодцами,  --расходные материалы и комплектующие необходимые для установки и подключения к действующим коммуникациям | комплект | 1 |

**9. Требования к сточным водам и степени их очистки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Концентрации веществ в поступающей воде, не более, мг/л** |
| Взвешенные вещества | 336 |
| бпк5 | 228 |
| БПКпопн, | 325 |
| N-NH4 | 32,4 |
| Р-Р04 | 4,0 |

**10. Требования к товару:**

Товар должен быть новым, ранее не используемым, соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для предлагаемого к поставке товара. Все материалы, оборудование и комплектующие должны быть российского производства.

**11. Требования к качеству и безопасности Товара:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим на данный вид Товара, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара, другие необходимые документы.

В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором, Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

**12. Требования к качеству упаковки Товара:**

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами РФ, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке, погрузочно-разгрузочных работах с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества, последний подлежит замене Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами.

**13. Требования к гарантийному сроку Товара:**

- на электрооборудование (без нарушений правил эксплуатации) -1 год;

- на работу технологического оборудования установки (при условии своевременного обслуживания) - 5 лет;

- срок службы материала блоков станции - 25 лет.

**Заказчик: Исполнитель:**

Государственное автономное учреждение

культуры Московской области

«Государственный литературно-мемориальный

музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бобков К.В.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. М.П.