**Техническое задание**

## Общие требования:

 Поставляемая Продукция должна быть новой, отражающей все последние модификации и не имеющей дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленной продукции в условиях, обычных для Российской Федерации.

## 2. Требования к сертификации и безопасности Продукции:

 Должны быть приложены, надлежащим образом заверенные, сертификаты соответствия, в случае обязательной сертификации поставляемой Продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Требования к размерам и упаковке Продукции:**

 Упаковка поставляемой Продукции должна соответствовать действующим стандартам, являться целостной упаковкой производителя и обеспечивать сохранность Продукции при транспортировке, отгрузке и хранении.

**4***.* **Сведения об условиях эксплуатации:**

 Продукция используется в специально оборудованном стационарном здании, термопринтере.

 Характеристики окружающей среды соответствуют требованиям «Санитарных правил и норм» (СанПиН) для административных зданий и помещений.

**5. Требования к качеству поставляемых товаров**

Товар должен поставляться в упаковке без следов ее повреждения.

Товар должен соответствовать техническим условиям завода изготовителя.

Товар не должен представлять опасности для окружающих.

**6. Технические требования, количество поставляемого Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Фактическое значение | Количество |  Единица измерения  |
| Ширина, мм | 80 | 1440 | Шт. |
| Диаметр внешний, мм |  |
| Диаметр внутренний (втулка), мм | 12 |
| Плотность, г/мм2 | 48 |
| Допустимая температура хранения, ºС | от +12 ºС до +27 ºС |
| Допустимая влажность хранения, % | от 40 % до 60 % |
| Содержание волокон, полученных механическим или химико-механическим способом от общей массы волокна не более, % | 10 |
| Белизна поверхности, % | 88 |
| Гладкость поверхности, с. | 500 |
| Яркость полотна, % | 92 |
| Толщина полотна, мкм | 59 |
| Без связующего вещества | - |

Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика.

Срок исполнения заявки –в течении 10 (десяти) дней с момента заключения договора.

Место поставки – Московская область, г. Павловский Посад, ул.Кирова, д.56/1

Примечание:

Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, а также доставка, разгрузка (подвальное помещение без лифта), вывоз упаковки Товара включены в цену Товара.